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1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по выполнению работ по монтажу и пусконаладке светодиодных экранов и видеопроцессоров в рамках проекта по дооснащению Системой отображения и Системой коммутации мультимедийной системы конференц-зала (далее –Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Работы выполняются по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 80, стр. 2.


2. Обязанности Сторон
2.1.  Исполнитель обязуется качественно выполнить Работы, в соответствии с требованиями Заказчика, в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Исполнитель гарантирует наличие у него всех необходимых разрешений , сертификатов качества продукции и иных документов, справок необходимых для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором. 
2.2   Исполнитель обязуется выполнить Работы с даты заключения Договора и по 30 марта 2026 г. включительно.
2.4.  Заказчик обязуется оплатить предоставляемые Исполнителем услуги по настоящему Договору.
[bookmark: _Hlk224045164]2.5.  Исполнитель обязуется в течение 5(Пяти) рабочих дней с момента окончания Работ по настоящему Договору  составить и направить Заказчику Акт выполненных работ, а Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения рассмотреть и при отсутствии претензий подписать Акт выполненных работ.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Следует уточнить порядок направления
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов
1.  Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, страхование, все налоги, таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
            Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором объема Работ и иных условий исполнения Договора. 
             3.2. Оплата за выполненные Работы производится в следующем порядке:
- предоплата  в размере 30% от общей цены Договора - в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;
- окончательный расчет (70%) – в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком  Акта выполненных работ. 
3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора  Исполнителю уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Сумма налога в договоре не указана. Фактическая оплата со стороны заказчика будет меньше 600 000 рублей в случае применения налоговой ставки, отличной от 0 %
3.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Относится к договору поставки. Условия окончательного расчет указаны в п .3.2
В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
3.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после поступления денежных средств на корреспондентский счет Исполнителя.
3.7. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Договору (этапу), Заказчик вправе произвести оплату выполненных Работ по Договору (этапу) с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени, штрафа).
4.  Качество Работ
1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
1. Применяемые материалы, изделия и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными и не бывшими в эксплуатации.
1. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части работ, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Исполнителем составляет акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Срок гарантии на неисправные материалы, конструкции и оборудование, если такие дефекты препятствуют их надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с момента (даты) обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. исполнитель обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектные материалы, конструкции, оборудование или их части, а также отдельные виды работ новыми. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания работ по замене и сдачи их Заказчику.
    5. Порядок приемки выполненных Работ
5.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Относится к договору поставки
[bookmark: _Hlk224045877]5.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Договора, Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных Работ, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах с приложением к нему соответствующих документов.
5.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.3 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных Работ, или мотивированный отказ от принятия таких результатов или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных Работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
5.5. Заказчик может провести проверку соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным настоящим Договором, своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций.
5.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов о выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия таких результатов или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель  в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении таких недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ. Также Заказчик формирует Акт по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. № 61н). При этом срок окончательной оплаты по настоящему Договору исчисляется с даты приемки по Акту приемки по форме ОКУД 0510452. Заказчик вправе подписать Акт приемки по форме ОКУД 0510452 в одностороннем порядке, за исключением случаев выявления качественных или количественных расхождений выполненных Работ с условиями Договора. В случае выявления качественных или количественных расхождений выполненных Работ с условиями Договора, приемка осуществляется с участием представителя Исполнителя, а при его отсутствии при приемке подписанный со стороны Заказчика Акт приемки по форме ОКУД 0510452 направляется Исполнителю на подписание. Если Исполнитель в течение 3 дней не направит Заказчику подписанный Акт приемки по форме ОКУД 0510452 с качественными или количественными расхождениями, такой Акт приемки считается подписанным Исполнителем.	Comment by Миглин-Мороз Иван: В соотв. с п.2.5 Акт выполненных работ формируется Исполнителем	Comment by Миглин-Мороз Иван: В соответствии с  п.5.3 и п.3.2 окончательная оплата осуществляется Заказчиком  с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного и направленного Исполнителем.
5.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/оказании доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работ и подписывает 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 5.3 Договора.
5.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт выполненных работ и предъявленные Исполнителем Заказчику счет на оплату выполненных Работ являются основанием для окончательной оплаты Исполнителю Цены Договора.
6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по Договору, обязана в полном объеме возместить документально доказанные убытки, возникшие по ее вине.
6.4. Заказчик получает право требования уплаты штрафа в следующих случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Договора:
а) если Исполнитель не выполнил в полном объеме Работы, являющиеся предметом Договора;
б) если Исполнитель выполнил Работы, не соответствующие требования Договора по качеству и/или количеству, спецификации и/или комплектности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), предусмотренным Договором.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа определяется в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.8.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных оговором, Заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.


7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Договору. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоя-тельство имело место.
7.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Договора.
[bookmark: undefined]8. Порядок урегулирования споров
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.
 9. Порядок обмена документами
9.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала. 
9.1.1.В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.2. Стороны соглашаются в ходе коммерческой деятельности обмениваться первичными документами в электронном виде с использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов-фактур. 
9.3. Стороны соглашаются с возможностью использования в ходе электронного документооборота усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.4. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
9.5. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.
9.6 Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства – систему СБИС/Контур. Диадок.
9.7 При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет права использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.
10. Прочие условия
10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии со статьей 450.1. ГК РФ. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в следующих случаях:
[bookmark: _Hlk224046354]1) при снижении Цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ и иных условий Договора;
2) если по предложению Заказчика предусмотренный Договором объем выполняемых Работ увеличивается или уменьшается не более чем на тридцать процентов. При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара (дополнительному объему Работ, услуги) исходя из установленной в Договоре цены единицы товара (работ, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара (объема Работ, услуг) Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара (Работ или услуги).
10.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.7. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания по 28.08.2026 г. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением оплаты за выполненные Работы и ответственности Сторон за его нарушение.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Требует уточнения
10.8. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью: 
10.8.1. Приложение № 1 – Техническое задание. 

11. Адрес и реквизиты 

	
	 Заказчик
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский центр неврологии и нейронаук» (ФГБНУ РЦНН)
Юридический адрес: 125367, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 80
Телефон (495) 4902230
ОГРН 1027739766812 от 16.04.1993 г.
ИНН 7733012151, КПП 773301001 
ОКПО 01897653, ОКТМО 45368000
ОКОПФ 75103
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (ФГБНУ РЦНН л/с 20736У94110) Единый казначейский счет (счет банка получателя) 40102810545370000003
Казначейский счет (р/с) 03214643000000017300 в ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК
ПО Г. МОСКВЕ 
 БИК 004525988




	
	


































Приложение № 1
Техническое задание
на выполнение работ по монтажу и пусконаладке светодиодных экранов и видеопроцессоров в рамках проекта по дооснащению Системой отображения и Системой коммутации мультимедийной системы конференц-зала

1. Общие данные
Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ по монтажу и пусконаладке светодиодных экранов и видеопроцессоров в рамках проекта по дооснащению Системой отображения и Системой коммутации мультимедийной системы конференц-зала, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80.

2. Сроки выполнения работ
С даты заключения Договора и по 30 марта 2026 г. включительно.

3. Перечень выполняемых работ
Работы выполняются в объеме, определенном перечнем работ (см. Приложение 1) с использованием материалов, характеристики и требования к которым устанавливаются Приложение 2.

4. Требования к работам
Исполнитель должен иметь необходимый опыт работы, квалифицированный персонал и техническую оснащённость, позволяющую оказать услуги надлежащего качества в установленные сроки.

При выполнении работ Исполнитель должен:
- обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий;
- своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работ.

Для защиты напольного покрытия в зоне проведения работ использовать плиты ДВП, а также укрывную пленку.

Маркировку всех кабелей выполнить с использованием ленточного принтера нейлоновой лентой (цвет фона – белый, цвет шрифта - чёрный).

Для выполнения работ Заказчик предоставляет следующее оборудование:
Комплект сборного настенного крепления для видеостены – 2 шт.
Набор комплектующих для сборного светодиодного экрана – 2 шт. в составе:
- Модуль светодиодного экрана – 216 шт.
- Кабинет светодиодного экрана – 27 шт.
- Комплект интерфейсных и силовых кабелей – 1 шт.
- Магнитный инструмент – 1 шт.
Видеопроцессор – 2 шт.
ПК оператора с платой видеозахвата – 1 шт.
Монитор оператора – 2 шт.
Кронштейн для мониторов оператора – 1 шт.
Комплект клавиатура + мышь – 1 шт.

5. Гарантийный срок
Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Точный гарантийный срок не установлен
Гарантийный срок на материалы – не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки работ или ненадлежащее качество материалов, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и направляет Исполнителю требование об их устранении. Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить выявленные недостатки в течение срока, установленного в требовании Заказчика своими силами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков работ и изделий.

6. Условия поставки материалов
Поставка материалов производится за счет Исполнителя любым видом транспорта, включая упаковку, тару, маркировку, все расходы по страхованию, доставке, включая погрузку-разгрузку, перегрузку, подъем на этаж, хранение, транспортировку. Адрес поставки материалов: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80.
Вывоз упаковки и строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ, производится силами Исполнителя.

7. Общие требования к материалам
Материалы должны быть новыми. Не допускается поставка материалов, бывших в эксплуатации или имеющих в своем составе части и компоненты, бывшие в эксплуатации. Материалы поставляются без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства.

8. Приложения
Приложение 1- Перечень выполняемых работ.
Приложение 2 - Качественные характеристики.
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Перечень выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Работы по монтажу и пусконаладке светодиодных экранов и видеопроцессоров
	1. Разработка и согласование с Заказчиком Рабочей документации.
Состав Рабочей документации, разрабатываемой Исполнителем:
2. Обложка
3. Титульный лист
4. Общие данные
5. Структурная схема
6. Схема соединений
7. Схема расположения оборудования
8. Схема прокладки кабельных трасс
9. Схема размещения оборудования в телекоммуникационном шкафу
10. Чертёж настенного крепления для размещения светодиодных экранов
11. Таблица соединений
12. Спецификация оборудования и материалов
13. Задание смежным системам на подключение к сети СКС
14. Задание смежным системам на подключение к сети электропитания
15. Задание смежным системам на удаление избыточного тепла от оборудования
Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-х экземпляре на электронном носителе.

16. Сборка конструктивов настенных креплений для светодиодных экранов.

17. Монтаж настенных креплений для размещения светодиодных экранов в помещении конференц-зала.
Крепление настенных креплений к кирпичной стене осуществить с использованием резьбовых шпилек с применением химических анкеров.
Крепление настенных креплений к пирогу стены выполнить с использованием дюбелей МОЛЛИ.

18. Монтаж кабинетов модулей и светодиодных экранов на настенные крепления.

19. Межблочная коммутация светодиодных экранов в помещении конференц-зала.
20. Монтаж телекоммуникационного шкафа в помещении конференц-зала.

21. Монтаж в телекоммуникационный шкаф блоков розеток, органайзеров, полок, шины заземления с комплектом кабелей заземления.

22. Монтаж видеопроцессоров светодиодных экранов в телекоммуникационный шкаф, подключение и настройка.
Для подключения сетевых кабелей использовать экранированные патч-корды (F/UTP) категории 5Е. Для крепления кабелей использовать ленты – «липучки».

23. Подключение видеопроцессоров светодиодных экранов к существующей системе видеокоммутации.
Предусмотреть наличие входных и выходных интерфейсов на существующем матричном коммутаторе для подключения нового оборудования.

24. Монтаж ПК оператора и мониторов оператора в помещении конференц-зала, подключение и настройка.
Для подключения сетевых кабелей использовать экранированные патч-корды (F/UTP) категории 5Е.

25. Подключение ПК оператора и мониторов оператора существующей системе видеокоммутации.
Предусмотреть наличие входных и выходных интерфейсов на существующем матричном коммутаторе для подключения нового оборудования.

26. Пуско-наладочные работы смонтированного оборудования.

27. Проведение индивидуальных и комплексных испытаний мультимедийной Системы конференц-зала.

28. Передача мультимедийной Системы конференц-зала в опытную эксплуатацию.

	шт.
	1





Приложение 2 к  
Качественные характеристики
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Комплект кабелей, разъёмов и материалов:
	
	Комплект
	1

	1.1 
	 Патч-корд тип 1
	Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с
Категория: 5е
Полоса пропускания, МГц: 100
Исполнение: экранированное
Диаметр проводника, не менее: 24 AWG (7х0,20 мм)
Диаметр кабеля, мм: не менее 5,5 ±0,2
Количество пар, шт.: не менее 4
Цвет: серый
Материал проводников: медь
Материал корпуса разъема: прозрачный поликарбонат UL-94V-2/латунь с никелированием
Материал контактов: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм
Оболочка кабеля: LSZH
Длина, м: не менее 2

	шт.
	12

	1.2 
	 Патч-корд тип 2
	Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с
Категория: 5е
Полоса пропускания, МГц: 100
Исполнение: экранированное
Диаметр проводника, не менее: 24 AWG (7х0,20 мм)
Диаметр кабеля, мм: не менее 5,5 ±0,2
Количество пар, шт.: не менее 4
Цвет: серый
Материал проводников: медь
Материал корпуса разъема: прозрачный поликарбонат UL-94V-2/латунь с никелированием
Материал контактов: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм
Оболочка кабеля: LSZH
Длина, м: не менее 5

	шт.
	12

	1.3 
	 Патч-корд тип 3
	Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с
Категория: 5е
Полоса пропускания, МГц: 100
Исполнение: экранированное
Диаметр проводника, не менее: 24 AWG (7х0,20 мм)
Диаметр кабеля, мм: не менее 5,5 ±0,2
Количество пар, шт.: не менее 4
Цвет: серый
Материал проводников: медь
Материал корпуса разъема: прозрачный поликарбонат UL-94V-2/латунь с никелированием
Материал контактов: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм
Оболочка кабеля: LSZH
Длина, м: не менее 10

	шт.
	3

	1.4 
	 Лента
	Длина, м: не менее 5
Ширина, мм: не менее 9
Материал: полиамид
Цвет: черный

	шт.
	2

	1.5 
	 Высокоскоростной кабель HDMI
	Максимальное разрешение видео: не менее 4096 x 2160 при 60Гц
Совместимость с HDMI (3D, Deep Color, 4K) и HDCP 2.2: да
Длина кабеля, м: не менее 5
Цвет кабеля: черный
Внешний размер кабеля, мм: не более 8,0 ± 0,30
Калибр проводника: 26AWG
Материал проводника: луженая медь
Тип соединителя: 19-контактные HDMI-вилки
Тип защиты кабеля: Алюминиевая фольга
Тип оболочки кабеля: ПВХ

	шт.
	6

	1.6 
	 Активный конвертер интерфейса
	Преобразование сигналов DisplayPort в HDMI: да
Поддержка VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p и разрешения до True 4K: да
Активный адаптер: да
Поддержка технологии AMD Eyefinity™ (конфигурации с несколькими экранами): да
Поддержка звука: да
Не требуется установка программного обеспечения или драйверов: да
Совместим с DisplayPort 1.2: да
Интерфейс видеовхода: разъем DisplayPort (белого цвета)
Интерфейс видеовыхода: гнездо HDMI тип А (черного цвета)
Максимальная частота пикселизации, MГц: 600
Максимальное разрешение: 4096x2160 при 60 Гц / 3840x2160 при 60 Гц
Соответствие DP1.2a / HDMI 2.0 / HDCP 2.2: да
Максимальная скорость передачи данных, Гбит/с: не менее 18 (6 Гбит/с на каждую полосу)
Масса, кг: 0,04
Размеры (Д х Ш х В), мм: не более 180 x 45 x 15

	шт.
	4

	1.7 
	 Кабель питания
	Тип разъемов: СЕЕ 7/7 (Schuko)-IEC 320 C13
Длина кабеля, м: не менее 5
Тип кабеля: ПВС-АП 3х0,75
Количество проводников, шт.: не менее 3
Материал проводников: медь электротехническая
Тип проводников: многожильные
Сечение проводников, мм²: не менее 0,75
Максимальная сила тока, А: не менее 6
Номинальное напряжение, В: не менее 220-250
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Цвет: черный

	шт.
	2

	1.8 
	 Металлический дюбель, тип 1
	Тип: дюбель-бабочка
Материал: металл
Метиз в комплекте: винт
Длина, мм: не менее 63
Диаметр, мм: не менее 8

	шт.
	120

	1.9 
	 Металлический дюбель, тип 2
	Тип: дюбель-бабочка
Материал: металл
Метиз в комплекте: винт
Длина, мм: не менее 80
Диаметр, мм: не менее 8

	шт.
	120

	1.10 
	 Резьбовая усиленная шпилька
	Длина, мм: не менее 1000
Диаметр резьбы: М8
Класс прочности: 6.8
Шаг резьбы: 1.25
Направление резьбы: правая
Угол резьбы, град: 60
Материал: сталь
Покрытие: цинк

	шт.
	8

	1.11 
	 Шайба плоская нержавеющая
	Материал: нержавеющая сталь
Резьба метиза: М8
Внутренний диаметр, мм: не более 9
Внешний диаметр, мм: не менее 16
Толщина, мм: не менее 1,6
Твердость: А2-70

	шт.
	40

	1.12 
	 Шестигранная гайка с фланцем и насечками
	Диаметр резьбы: М8
Шаг резьбы: 1.25
Направление резьбы: правая
Размер под ключ, мм: 13
Класс прочности: А2-70
Диаметр фланца, мм: не менее 17,9
Материал: нержавеющая сталь А2

	шт.
	40

	1.13 
	 Цанга
	Диаметр резьбы: М8
Диаметр установки, мм: не менее 10
Длина анкера, мм: не мнее 27
Минимальная вырывающая сила (бетон B25), КН: 1,1
Материал: латунь
Покрытие: желтопассивированный

	шт.
	100

	1.14 
	 Сетчатая гильза
	Диаметр резьбы: М8
Диаметр установки, мм: не менее 12
Материал: пластик
Длина, мм: не менее 80

	шт.
	50

	1.15 
	 Химический клеевой анкер
	Тип: инжекционная масса
Материал: эпоксидная смола
Объем баллона, мл: не менее 500
Минимальная вырывающая сила (бетон B25), КН: не менее 5,1

	шт.
	1

	1.16 
	 Разъем
	Категория: силовой
Тип разъёма: powerCON
Номинальный ток, А: не менее 16
Тип разъёма: мама
Установка: кабельный
Тип монтажа: винтовой зажим
Диаметр совместимого кабеля, мм: не менее 6-12
Класс защиты: IP65

	шт.
	6

	1.17 
	 Защитный профиль для кромок
	Цвет: черный
Высота, мм: не менее 8
Длина, мм: не менее 10 000
Материал: ПВХ
Толщина кромки, мм: не более 2
Форма: U

	шт.
	1

	1.18 
	 Шкаф монтажный телекоммуникационный 19"
	Тип: напольный
Размер (Ш х Г х В), мм: не более 600 х 600 х 730
Высота: не менее 12U
Ручка с замком: наличие
Цвет: серый (RAL7035)
Кабельные щёточные вводы в основании: наличие
Кабельные щёточный ввод в крыше: наличие
Боковые панели: съёмные
Степень защиты: IP20
Статическая нагрузка, кг: не менее 800
Отделка наружной поверхности: порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием
Регулируемые опоры: наличие
Роликовые опоры: наличие
Винты с шайбой и гайкой M6 для крепления 19" оборудования в достаточном в количестве: наличие
Вес в упаковке, кг: не более 40,8

	шт.
	1

	1.19 
	 Блок распределения питания
	Тип установки: шкаф/стойка 19”
Размещение: горизонтальное
Количество розеток, шт.: не менее 6
Длина шнура, м: не менее 2
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: не более 490 х 45 х 45
Высота, U : не менее 1
Масса, кг: не более 0,8
Параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц
Тип вилки: IEC 60906-2 (DIN 49440/Schuko)
Тип выходной розетки: IEC 60906-2 (DIN 49440/Schuko)
Максимальный ток нагрузки, А: не менее 16
Максимальная мощность, кВт: не менее 3,3
Сечение кабеля, мм²: не менее 3х1,5
Корпус: алюминий

	шт.
	1

	1.20 
	 Кабельный органайзер
	Ширина, ": не менее19
Высота, U: не менее 1
Размеры сечения (Г х В), мм: не более 64 х 43 (± 0,5)
Количество ячеек, шт. : не менее 16
Материал: листовая сталь 1,6 мм
Цвет: светло-серый (RAL7035)

	шт.
	1

	1.21 
	 Патч-панель
	Тип установки: шкаф/стойка 19''
Количество портов, шт.: не менее 24
Категория: 5е
Полоса пропускания, МГц: 100
Тип разъема: RJ45/8р8с
Исполнение: экранированное
Тип терминирования: 110/Krone
Подключаемые проводники: одножильные 22 – 25 AWG
Цвет: черный
Ширина, мм: не более 445
Ширина с креплением, мм: не более 482
Высота, мм: не более 45/1U
Глубина / Длина, мм: не более 135
Вес, кг: не более 1,54
Цифровая маркировка портов с лицевой стороны панели: наличие
Дополнительные площадки для маркировки с лицевой стороны: наличие
Цифровая маркировка IDC контактов: наличие
Встроенный задний кабельный организатор кабеля: наличие
Проводник заземления: наличие
Съемная металлическая крышка быстрого монтажа: наличие

	шт.
	1

	1.22 
	 Полка перфорированная
	Тип установки: боковая поверхность 19” профиля
Крепление: в четырех точках
Максимальная нагрузка, кг: не более 45
Габаритные размеры (Ш х Г х В ), мм: не более 495 х 400 х 35
Масса, кг: не более 1,94
Цвет: серый (RAL7035)

	шт.
	1

	1.23 
	 Шина заземления
	Тип установки: шкаф/стойка 19”
Размещение: горизонтально
Ширина, мм: не более 485
Сечение, мм: не менее 20х4
Вес, кг: не более 0,38
Материал: медь, покрытая никелем
Винты с шайбами М6х15: в комплекте
Количество точек подключения, шт.: не менее 11

	шт.
	1
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