Техническое задание
 на разработку декларации пожарной безопасности
 и расчета пожарного риска

	Предмет контракта
	Оказание услуг по разработке декларации пожарной безопасности с проведением расчетов по оценке индивидуального пожарного риска для нужд «Екатеринбургского государственного театрального института»
Объект по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38 (Учебный театр)

	Основные ТЭП
	- Здание (учебного театра) общей площадью 3450,6 кв.м., количество этажей – 4;
- штатная численность работников учебного театра составляет 37 человек;
- количество учащихся, одновременно находящихся в учебном театре, составляет 170 человек;
(Копии Технического паспорта прилагается).

	Срок оказания услуги
	В течение 3-10 календарных дней с момента заключения контракта.

	Объем выполняемых работ, оказываемых услуг с единицей измерения объема
	Оказание услуг по разработке декларации пожарной безопасности с проведением расчетов по оценке пожарного риска с разработкой компенсационных мероприятий по обеспечению пожарных рисков для «Екатеринбургского государственного театрального института» с регистрацией ее в соответствующем структурном подразделении территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

	Требования к декларации пожарной безопасности, расчету пожарного риска
	1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) и статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Декларация пожарной безопасности разрабатывается согласно форме, утвержденной Приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171. 
2. Расчет пожарного риска  должен соответствовать "Правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска", утвержденным Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084. Приказу МЧС России от 14.11.2022 N 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности».
Услуги по оценке пожарного риска должны включать:
· Анализ состояния объекта;
· Расчет необходимого уровня пожарной безопасности;
· Разработку мер по обеспечению безопасности.

	Требования к порядку оказания услуг
	Исполнитель проводит выездное противопожарное обследование объекта защиты, изучает объект, на который разрабатывается декларация по пожарной безопасности с проведением расчетов по оценке пожарного риска. Исполнитель проводит обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в рамках которого учесть соответствие требований к путям эвакуации и определению зон безопасности для маломобильных групп населения (инвалидов колясочников, опорников). В случае несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности разрабатывает варианты компенсирующих мероприятий по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Результат выполнения передается Заказчику в электронном виде, который самостоятельно через портал «Госулуги» подает декларацию для регистрации в орган МЧС России (Главное управление по субъекту РФ, где находится объект).
В случае получения от органа регистрации отрицательного ответа (отказа в регистрации) Исполнитель самостоятельно устраняет замечания и повторно передает декларацию для повторной регистрации.
Расчёт пожарных рисков передаётся заказчику в виде отчёта по результатам расчёта по оценке пожарного риска, который оформляется в соответствии с Правилами проведения расчётов, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 №1084, и сводом правил СП 505.1311500.2021 (утверждён приказом МЧС России от 29.09.2021 № 645).  
Отчёт состоит из двух основных частей:
1. Титульный лист. На нём указываются: 
· наименование и адрес объекта защиты, в отношении которого проводился расчёт; 
· гриф согласования отчёта заказчиком; 
· гриф утверждения отчёта лицом, проводившим расчёт (с подписями с расшифровкой, печатями — при наличии и датами согласования и утверждения); 
· список исполнителей расчёта с подписями. Если список исполнителей не умещается на титульном листе, его можно разместить на отдельном листе.  
2. Основная часть. Включает следующие разделы: 
· введение; 
· краткая характеристика объекта защиты; 
· анализ пожарной опасности объекта защиты (с описанием места расположения объекта, графика работы персонала, расчётной численности и времени пребывания людей в зонах, учитываемых при расчёте, данных о системах обеспечения пожарной безопасности, анализа пожарной опасности технологической среды и параметров процессов, перечня пожароопасных ситуаций и сценариев их развития, оценки вероятностей эвакуации людей и эффективности работы технических средств противопожарной защиты); 
· наименование использованной методики расчёта; 
· значения расчётных величин пожарного риска; 
· вывод о соответствии или несоответствии расчётных величин нормативным значениям, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При необходимости в раздел «Приложения» могут быть размещены таблицы данных, иллюстрации (за исключением тех, которые должны находиться в основной части отчёта), копии документов. 
Отчёт подписывается экспертами, проводившими оценку, утверждается руководителем организации-исполнителя и скрепляется печатью. Он является документом прямого применения, в том числе для органов государственного пожарного надзора. 

Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать технику безопасности, обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий на объекте Заказчика при оказании услуг и обследовании объекта.


	Требования к исполнителю
	Исполнитель гарантирует качество и объем оказываемых услуг, их соответствие действующему законодательству на территории Российской Федерации, нормативно-правовым актам и условиям Контракта.
Пожарные риски рассчитываются специалистами, имеющими соответствующее образование и опыт аналогичной работы.
Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для работы, является обученным до необходимого уровня, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на него задачу (должностные лица, имеющие высшее или среднее специальное пожарно-техническое образование или иное высшее техническое образование и стаж работы в области обеспечения пожарной безопасности не менее 5 лет на должностях, связанных с деятельностью по организации и осуществлению профилактики пожаров, окончивших специализированные курсы повышения квалификации);

	Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям нормативных документов
	-	Федеральному закону РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года);
-	Федеральному закону РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
-	Федеральному закону РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
-	Федеральному закону РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	Постановлению Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;
-	Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;
- Приказу МЧС России от 14.11.2022 N 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»; 
-	СП 3.13130.2026 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
-	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
-	СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
-	СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
-	СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.         
    - СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
     - СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
       - СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
     - СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования.
    -  СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009  «Общественные здания и сооружения».
     - Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утверждённая приказом МЧС России № 533 от 26.06.2024 (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2024 года, регистрационный № 79360) 
     - Правила противопожарного режима в Российской Федерации в действующей редакции
- Иными действующими на территории Российской Федерации государственными стандартами, техническими условиями, нормами и правилами, установленными для данного вида услуг.

	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

	Исполнитель должен гарантировать Заказчику полноту и качество оказания услуг в течение всего срока их оказания.
 В случае выявления Заказчиком недостатков в оказываемых услугах, в том числе связанных с их несоответствием условиям заключенного Контракта, Исполнитель должен устранить выявленные недостатки за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.
Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания документа о приемки Заказчиком.
Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о необходимости выполнения гарантийных обязательств. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков (дефектов).






