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Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показатели (характеристики)
	Ед. изм.
	Требуемое значение показателей (характеристик)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий. (СЗО  ПТВ)   [Код позиции КТРУ: 32.99.11.140-00000005] 
	
	

	1.1
	Наименование изделия
	
	    Белье термостойкое 

	1.2
	Вид термостойкого белья
	
	Фуфайка и кальсоны

	1.3
	Состав защитной одежды
	
	Вид термостойкого белья

	1.4
	Климатическое исполнение 
	
	                 Зимний



                     
	  	 Примерный  вид  белья  пожарного  термостойкого 

[image: ]


Белье термостойкое предназначается для дополнительной защиты пожарного от тепловых и климатических воздействий,  должно хорошо впитывать потоотделения  и  используется в комплекте со специальной защитной боевой одеждой пожарного в климатических зонах России с температурой  минус 40 до 40ºС.
Белье термостойкое должно быть изготовлено  из огнетермостойкого материала  (трикотажное полотно с применением термостойких волокон).  
В комплект белья пожарного входит фуфайка и кальсоны. Фуфайка прямого силуэта с боковыми швами, втачными длинными рукавами, манжетами по низу рукавов. Горловина обработана обтачкой. Швы плоские бельевые во всем изделии.
Кальсоны без боковых швов,  с ластовицей, манжетами по низу. Верхний срез собран эластичной тесьмой. 






Основные эксплуатационные характеристики белья термостойкого

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Поверхностная плотность, г/м²
	300±10

	2
	Разрывная нагрузка: 
по длине, Н, не менее 
по ширине, Н, не менее
	
500
400

	3
	Усадка после намокания и высушивания: 
по длине, %, не более 
по ширине, %, не более
	
2,5
2,5

	4
	Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °C, с, не менее
	300

	5
	Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее
	15

	6
	Устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт·м-2,с, не менее
	240


	
	Размерный ряд комплектов белья термостойкого для пожарных
                                 
	№
	Размер / Рост
	Количество (компл.)

	1
	48 / 176
	7

	2
	48 / 188
	1

	3
	50 / 176
	5

	4
	50 / 188
	4

	5
	52 / 176
	6

	6
	52 / 188 
	1

	7
	54 / 176 
	4

	8
	54 / 188
	6

	9
	54 / 194
	2

	10
	56 / 176 
	2

	11
	58 / 188
	4

	12
	60 / 176
	2

	13
	60 / 188
	1

	14
	64 / 188
	1

	
	
	46 компл.



Порядок формирования цены контракта
Цена контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением контракта
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Российская Федерация, 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 155а, к1

                        Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг
В течение 60 календарных дней с момента заключения контракта

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (требования к порядку поставки продукции)
[bookmark: _GoBack]Поставка Товара осуществляется на условиях доставки и разгрузки Товара в месте поставки.
Приемка Товара Заказчиком осуществляется в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 3 рабочих дня



Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Оплата за поставку товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, на основании выставленного Поставщиком счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара

Требования к гарантийному сроку товара
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара
Общие требования к качеству Товара.
Качество товара должно соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний». 
Требования к упаковке, маркировке, этикеткам, подтверждению соответствия, 
процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, 
стандартов, технических условий
                   Товар должен соответствовать Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), введенного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 и подтверждаться сертификатом соответствия. ГОСТ Р 53264-2019 « Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Сертификаты соответствия  поставляются вместе с товаром. Маркировку и упаковку трикотажных изделий проводят по ГОСТ- 3897 с дополнениями, предусмотренными технической документацией на конкретное изделие.
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.
Требования к году (месяцу) изготовления товара
Год изготовления Товара – не ранее 2025.

Примечание: Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должен соответствовать товар, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам. 
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