ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Единицы измерения
	Количество

	
	
	Характеристика
	Показатель
	
	

	1.
	Щит коммуникационный-распределительный
	Вид установки
	навесной
	шт.
	2

	
	
	Материал дверцы
	АБС-пластик
	
	

	
	
	Материал корпуса
	АБС-пластик
	
	

	
	
	Ревизионное окошко
	Нет
	
	

	
	
	Монтажная панель
	Есть
	
	

	
	
	Устойчивость к ультрафиолету
	Есть
	
	

	
	
	Высота, мм
	500
	
	

	
	
	Ширина, мм
	350
	
	

	
	
	Глубина, мм
	190
	
	

	
	
	Замок
	Есть
	
	

	
	
	Цвет
	Серый
	
	

	
	
	Вес нетто, кг
	до 5
	
	

	
	
	Минимальная рабочая температура эксплуатации, °C
	От -45
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура эксплуатации, °C
	До 80
	
	

	
	
	Номинальный ток, А
	100
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP65
	
	

	
	
	Состав
	ударопрочный корпус из АБС-пластика, монтажная панель, дверца с замком (замками)
	
	



Место поставки: 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д.2
Срок поставки: до 02.10.2026 г. 15450869
Товар, поставляемый в соответствии с настоящим заказом, должен быть новым, соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов качества, обеспечивать безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.
Весь товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Техническим заданием. Товар должен быть готов к использованию на месте его эксплуатации.
Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до Государственного заказчика, а также осуществляет погрузочно-разгрузочные работы. 
Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар.
	Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем или ГОСТ, ТУ или иным документом, предусматривающим гарантийный срок.
	Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.
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