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Приложения №1

к запросу информации о ценах
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 по оказании услуг на поставку трех моек и трех смесителей для кухонной мебели  
Мойка Even 5050 Premial (graphit premial без колландера)  

Характеристики
Материал: нержавеющая сталь, черная
Общий размер, мм: 500х500
Размер чаши: 450х400
Установочный проем: 450х400
Гарантия: 5 лет
Минимальный размер базы: 500
Глубина чаши, мм: 220
Тип установки: врезная, накладная, подстольная
Производитель: Premial
Описание
Дно сварное, в форме «конверта», корпус обливают шумопоглощающим составом черного цвета. В центре надкрылка одно отверстие под смеситель.  Выпуск-сливная «корзинка» с диаметром 114 мм снабжена съёмным «ситечком» и крышкой-затвором, которые удобно вынимать для чистки слива. На крыле мойки — гравировка логотипа Premial® .
Смеситель FC-30405

	Основная информация

	Цвет:
	Черный 


	Материал изделия:
	нержавеющая сталь; силикон


	

	Назначение :
	для кухни; для раковин; для мойки

	Вид излива:
	гибкий; поворотный; стационарный

	Тип подводки:
	гибкая

	Механизм:
	однорычажный

	Тип монтажа:
	наружный

	Установка :
	на раковину; на столешницу

	Длина шланга:
	500 мм

	Вращение:
	поворотный

	Страна :
	Китай

	Комплектация
	: да


	Габариты

	Длина упаковки
	40 см

	Высота упаковки
	7 см

	Ширина упаковки
	26 см


