
                                       Описание объекта закупки 
     
	№п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1.
	Вертикальные тканевые жалюзи

	  Материал ламелей: 100% полиэстер, полиэстер с добавлением хлопка или жаккард. 
  Ширина ламелей: 89 мм 
  Материал карниза: Алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (защищает от коррозии). [ 
  Размер оконного проёма Ширина 2050 мм, высота до 1750 мм
  Плотность ткани: от 200–300 г/м² 
  Управление: Механическое (цепочно-веревочный механизм: цепь поворачивает ламели на 180°, веревка сдвигает полотно) 
  цвет светло бежевый или бежевый по согласованию с заказчиком.

Контрольный замер, доставка и монтаж 
	п/м 
	6

















