ТЕНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по изготовлению тактильной таблички, выполненной шрифтом Брайля, для нужд Управления Роскомнадзора по Рязанской области

Характеристики:

Полноцветная тактильная табличка: 
- номера кнопок домофона для входа в здание, комбинация рельефных точек, которые наносятся методом рельефной УФ печати высотой 0,7 мм и диаметром 1 мм. 
- материал ПВХ, устойчивый к неблагоприятным атмосферным условиям.
- размер: 300х300 мм, толщина 5 мм. 
- цвет – желтый, шрифт – черный. 
- способ крепления – 4 шурупа. 
- гарантия 12 месяцев. 
Место расположения: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, 15

