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Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку сухой гидроизоляционной смеси.
	№
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
(по каждой характеристике  товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)


	Количество,
единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	
ОКПД2/КТРУ

	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). 
Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товарепри наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)

	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики
	

	1
	Смесь сухая строительная (смесь сухая гидроизоляционная)
	25 кг
	[bookmark: _GoBack]Пенетрон или эквивалент
	23.64.10.110-00000003
	Условия применения
	Для внутренних работ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид применяемого вяжущего
	Цементный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Способ нанесения
	Ручной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип изоляционной смеси
	Гидроизоляционная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	
	Насыпаемая плотность, кг/м3
	>1100 и ≤1300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации, мin ° С
	≥ -60 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации, мax ° С
	 ≤ +400
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики






* Обоснование включения дополнительных характеристик, не включенные в КТРУ: Поскольку показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах, КТРУ и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, техническое задание содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара. Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке.
**В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак, в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».
*** Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

1.1. Требования к качеству поставляемого товара:
1. Товар должен соответствовать предъявляемым требованиям.
2. Товар должен быть предоставлен со всеми сопутствующими документами (при наличии): декларация соответствия, сертификат соответствия и т.п.
1.2. Требование к безопасности поставляемого товара
Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
1.3. Отгрузка товара:
· Доставка товара, погрузка, разгрузка должна производиться транспортом и средствами ПОСТАВЩИКА по следующему адресу:
-Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

· Срок поставки товара составляет 20 календарных дней с даты подписания контракта.
2. Гарантийные обязательства: 
· 2.1.Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приёмке.


Инженер ОЭРЗCиРИ  УМТО								                                                        Нуртдинова Н.С.


