ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	п/п
	Наименование товара

	Характеристика товара

	Ед, измерения
	Количество

	1
	Труба черная канализационная ПНД 50х2000х2,9 мм
	Труба канализационная ПНД50*2000*2,9мм черная труба для внутренней канализации. 
Диаметр, мм 50
Длина (мм)  - 2000
Толщина (мм)- 2,9 мм
Материал изделия PP (полипропилен)
	Шт 
	66

	2
	Отвод канализационный черный Ø50*45 
	Тип товара—канализационный отвод
Материал  -  полипропилен ( черный)
Размер -  50*45
Форма  -  угловая
Сфера применения -для канализацииКонец формы

	шт 
	20

	3
	Отвод канализационный черный 50*90
	Предназначен для изменения поворота канализационного трубопровода на угол 90 градусов. Тип фитинга  -отвод
Условный проход-  50
Область применения-  внутренняя
	шт
	30

	[bookmark: _Hlk228272299]4
	 Заглушка канализационная черная  Д У- 50
	· Заглушка канализационная ПВХ предназначена для перекрывания раструба (торца) труб Для внутренней канализации.
· Толщина стенки - 1.8 мм.
· Максимальная температура жидкости - 80 °C
	ШТ
	20

	5
	[bookmark: _GoBack]Трубный держатель Д50 металлический
	Трубный держатель  металлический, 50мм, надежное крепление для труб,
Цвет товара- черный
Тип  - Держатель
Материал   - металл
Минимальный диаметр трубы -50 мм
Максимальный диаметр трубы-50 мм - Подробная комплектация-держатель
	шт
	80

	[bookmark: _Hlk228978751]6
	Труба черная канализационная ПНД 50х500х2,9 мм черная

	Труба канализационная ПНД50 0,5м 2,9мм черная труба для внутренней канализации 50х500х2,9 мм
Цвет товара   - черный
Длина трубы  мм  - 500
Тип канализации  - внутренняя
Материал--  полипропилен
Назначение  - хозяйственно-бытовое
Способ соединения  -  раструбный
Тип потока -  безнапорный
Условный проход  -  50 мм
Диаметр внутренний полимерной трубы- 50 мм
Толщина стенки полимерной трубы- 2.9 мм
Диаметр наружный ЭС и БШ трубы, мм- 50
Уплотнительное кольцо в комплекте - да
	шт
	50

	
7
	Тройник 50*50/45 для внутренней канализации-черный
	Тип фитинга- тройник 
Условный проход- 50
Количество раструбных соединений - 3
Область применения- внутренняя
Толщина стенки, мм  - 1,8
Способ соединения - раструбный
	шт
	15

	8
	Тройник для внутренней канализации50*50мм 90град (черный)
	Тип фитинга- тройник 
Условный проход- 50
Количество раструбных соединений - 3
Область применения- внутренняя
Способ соединения - раструбный
	шт
	60

	9
	Прокладка сантехническая (кольцо) для ПНД фитинга 50 мм 
	Прокладка в виде кольца предназначена для уплотнения резьбовых ПНД соединений и разъемов. Бренд-- Профит
Назначение - питьевая вода
Материал- резина
	шт
	396

	[bookmark: _Hlk229044354]10
	Муфта Д 50 мм канализационных труб, черная
	Тип товара- Муфта
Материал - полипропилен
Диаметр (мм) - 50
Сфера применения- для внутренних работ,
Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным кольцом,
	ШТ
	30

	[bookmark: _Hlk229047738]11
	Труба черная канализационная ПНД 50х3000 мм 
	Труба канализационная ПНД50*3000 мм черная труба для внутренней канализации. Диаметр, мм- 50
Длина (мм) - 3000
Материал изделия     -PP (полипропилен)
	Шт 
	20




