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	УТВЕРЖДАЮ:


____________________________

"_____" ______________ 20___ г.
Выполнение работ по текущему ремонту лестничных маршей между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м этажами (стены)

	

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по текущему ремонту лестничных маршей между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м этажами (стены)

	(наименование объекта)

	Ведомость объемов работ №3

	Выполнение работ по текущему ремонту лестничных маршей между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м этажами (стены) 

МБОУ СОШ №42 города Кирова

	
	

	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Стены

	1
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	1,2865

	2
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение) (Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая)
	100 м2
	1,2865

	3
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (Краска водно-дисперсионная акрилатная) (Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая)
	100 м2
	1,2865

	4
	Смена светильников: с люминесцентными лампами (светильники настенные) (Светильник светодиодный ДСП IP65 без ламп (аналог ЛСП-2х36) 61086 Navigator Group)
	100 шт
	0,05

	5
	Вывоз мусора
	
	по факту
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