Приложение № 1 



Техническое задание

на оказание услуг по установке системы защиты от несанкционированного доступа к витринам и дверям на объекте музея "Центр хранения музейных коллекций" 
(Тульская область, Кимовский р-н, п. Епифань, ул. Кузнечная, д. 28)
ОКПД2 33.20.29.000

1. Исходные данные

[bookmark: _GoBack]1.1.  Предмет закупки: услуга по установке системы защиты от несанкционированного доступа к витринам и дверям на объекте музея "Центр хранения музейных коллекций"  (далее - Центр). 
1.2. Назначение товара и цели использования: ограничение доступа посторонних лиц к витринам и дверям Центра.
1.3. Место установки: Тульская область, Кимовский р-н, п. Епифань, ул. Кузнечная, д. 28.
1.4. Срок установки: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора. Доставка оборудования и материалов для установки осуществляется силами и средствами Исполнителя. Допускается досрочная установка.
1.5. Срок гарантии на оказанную услугу Исполнителя – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта оказанных услуг. 


2. Общие требования, предъявляемые к оказанию услуги.
2.1. Общие требования к оказании услуги и персоналу Исполнителя.

[bookmark: _Hlk67921666]2.1.1. Услуга оказывается в условиях действующего предприятия. Выполнение обязательств по договору не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для работников предприятия. При выполнении услуги должно обеспечиваться соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций предприятия.
2.1.2. Услуга должна оказываться только в отведенной зоне, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов.
2.1.3. В процессе оказания услуги исключается загрязнение Объекта. В ходе исполнения обязательств - обеспечивается чистота на Объекте.
2.1.4. Исполнитель обязан убрать (вывезти) мусор, материалы, появившиеся после оказания услуги.
2.1.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех оставленных для исполнения договора материалов (оборудования) на объекте. 
2.1.6. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности
при оказании услуги.
2.1.7. Для прохода на территорию Заказчика с целью исполнения договора, Исполнитель за 2 (два) рабочих дня, учитывая пропускной режим объекта, представляет список персонала, с указанием фамилии, имени, отчества и должности, для оформления пропусков на проход на территорию объекта Заказчика. Парковочные места для транспорта Исполнителя на территории объекта Заказчика не предоставляются.
2.1.8. Для допуска персонала Исполнителя к системе “Орион” Заказчика, перед началом оказания услуги, сотрудники Исполнителя, которые будут непосредственно обращаться к вышеуказанной системе, предъявляют действующий сертификат авторизированного учебного центра АО НВП "Болид”: “Инсталляция и конфигурирование ИТС и СПЗ объектов”.

2.2.  Общие требования к материалам и оборудованию.

2.2.1. Качество оборудования и материалов, применяемого для системы защиты должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации. 
2.2.2. Исполнитель применяет собственное оборудование и материалы в составе системы защиты - только новое (дата выпуска - не ранее 01.01.2025), не бывшее в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленное, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не имеющее дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании. Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.2.3. Перечень собственного оборудования и материалов, используемых Исполнителем для установки в систему защиты:

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Извещатель "Шорох-2"
	11 шт.

	2
	Гибкий переход 10х400 мм черный
	11 шт.

	3
	С2000-КДЛ
	1 шт.

	4
	С2000-АР8
	1 шт.

	5
	С2000-АР1 исп.02
	11 шт.

	6
	Кабель-канал ПВХ 12x12 мм серый
	8 м.

	7
	Напольный кабельный канал 34х10 темно-серый
	4 м.

	8
	Кабель-канал ПВХ 12x12 мм белый
	20 м.

	9
	Скотч с двухсторонним клеевым слоем 1х20х5000 мм
	2 рул.

	10
	Клей Прозрачный Универсальный 125 мл 
	1 шт.



2.2.4. Перечень оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком для установки Исполнителем в систему защиты:

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Извещатель для экспонатов
	5 компл.

	2
	Расширитель беспроводных зон Астра-РИ-М РР
	2 шт.

	3
	Брелок радиоканальный Астра-РИ-М РПДК
	4 шт.

	4
	Извещатель радиоканальный Астра-3321
	38 шт.

	5
	Извещатель радиоканальный Астра-5121
	17 шт.

	6
	Извещатель радиоканальный Астра-6131
	14 шт.

	7
	Извещатель радиоканальный Астра-421 исп. РК
	7 шт.

	8
	Извещатель радиоканальный Астра-431 исп. РК
	3 шт.

	9
	Извещатель радиоканальный Астра-621 исп. РК 
	3 шт.

	10
	Оповещатель звуковой «Иволга»
	2 шт.

	11
	Блок индикации Астра-863 исп. А
	1 шт.

	12
	Прибор Астра-812 Pro
	1 шт.

	13
	Источник вторичного электропитания резервированный
	2 шт.

	14
	Кабель 3х2,5  
	100 м.

	15
	Кабель 3х4 
	20 м.

	16
	Провод 1х4,0 
	50 м.



  2.2.5. До начала оказания услуги места установки оборудования и трассы проводки, а также способы реализации алгоритмов функционирования системы в АРМ “Орион” согласуются с представителем Заказчика.  
 2.2.6.  По окончании оказания услуги Исполнитель проводит технологический прогон системы во всех режимах не менее 24 часов. После положительных испытаний, Исполнитель передает Заказчику всю необходимую документацию (включая схему и инструкцию пользователя), пароли доступа, а также провидит инструктаж персонала Заказчика по работе с комплексом. 
2.2.7. Все части оборудования должно быть заземлено согласно действующим требованиям ГОСТ Р 58882-2020.  

