	1.
	Наконечники для пипеток
	2 уп.

	
	Материал 
	полипропилен

	
	Высокая химическая стойкость
	наличие

	
	Высокая температурная стойкость
	наличие

	
	Высокая степень прозрачности
	наличие

	
	Низкий уровень смачивания
	наличие

	
	Возможность автоклавирования при 121 °C
	наличие

	
	Объем, мкл 
	100–5000

	
	Длина наконечника, мм
	120

	
	Градуировка
	наличие

	
	Количество в упаковке, шт
	не менее 500

	
	Совместимость с пипетками Eppendorf Research plus
	соответствие

	2.
	Наконечники для пипеток
	2 уп.

	
	Материал 
	полипропилен

	
	Высокая химическая стойкость
	наличие

	
	Высокая температурная стойкость
	наличие

	
	Высокая степень прозрачности
	наличие

	
	Низкий уровень смачивания
	наличие

	
	Возможность автоклавирования при 121 °C
	наличие

	
	Объем, мкл 
	200–5000

	
	Длина наконечника, мм
	175

	
	Градуировка
	наличие

	
	Количество в упаковке, шт
	не менее 300

	
	Совместимость с пипетками Eppendorf Research plus
	соответствие

	3.
	Наконечники для пипеток
	2 уп.

	
	Материал 
	полипропилен

	
	Высокая химическая стойкость
	наличие

	
	Высокая температурная стойкость
	наличие

	
	Высокая степень прозрачности
	наличие

	
	Низкий уровень смачивания
	наличие

	
	Возможность автоклавирования при 121 °C
	наличие

	
	Объем, мл
	0,5–10

	
	Длина наконечника, мм
	165

	
	Градуировка
	наличие

	
	Количество в упаковке, шт
	не менее 200

	
	Совместимость с пипетками Eppendorf Research plus
	соответствие

	4.
	Микропробирки Eppendorf
	10 уп.

	
	Материал 
	полипропилен

	
	Отсутствие силикона в составе материала пробирки для минимизации риска загрязнения образца
	соответствие

	
	Состав материала и технология производства гарантируют максимальный выход проб
	соответствие

	
	Низкий уровень смачивания
	наличие

	
	Высокая стойкость материала к химическим воздействиям
	наличие

	
	Высокая температурная стойкость
	наличие

	
	Высокая стойкость к механическим воздействиям
	наличие

	
	Высокая степень прозрачности
	наличие

	
	Возможность автоклавирования при 121 ˚С в течение 20 мин
	наличие

	
	Возможность использования в диапазоне от -86 до 100˚С
	наличие

	
	Объем, мл 
	1,5

	
	Защелкивающаяся откидная крышка
	наличие

	
	Матовая крышка и боковая поверхность для маркировки
	наличие

	
	Максимальное ускорение (ОЦУ)
	не менее 30 000 x g

	
	Категория чистоты
	Сертифицировано на предмет отсутствия человеческой ДНК, ДНазы, РНазы и ингибиторов ПЦР

	
	Цвет
	бесцветные

	
	Градуировка
	наличие

	
	Форма дна
	коническая

	
	Количество в упаковке, шт.
	не менее 250

	5.
	Микропробирки Eppendorf
	10 уп.

	
	Материал 
	полипропилен

	
	Отсутствие силикона в составе материала пробирки для минимизации риска загрязнения образца
	соответствие

	
	Состав материала и технология производства гарантируют максимальный выход проб
	соответствие

	
	Низкий уровень смачивания
	наличие

	
	Высокая стойкость материала к химическим воздействиям
	наличие

	
	Высокая температурная стойкость
	наличие

	
	Высокая стойкость к механическим воздействиям
	наличие

	
	Высокая степень прозрачности
	наличие

	
	Возможность автоклавирования при 121 ˚С в течение 20 мин
	наличие

	
	Возможность использования в диапазоне от -86 до 100˚С
	наличие

	
	Объем, мл 
	0,5

	
	Защелкивающаяся откидная крышка
	наличие

	
	Матовая крышка и боковая поверхность для маркировки
	наличие

	
	Максимальное ускорение (ОЦУ)
	не менее 30 000 x g

	
	Категория чистоты
	Сертифицировано на предмет отсутствия человеческой ДНК, ДНазы, РНазы и ингибиторов ПЦР

	
	Цвет
	бесцветные

	
	Градуировка
	наличие

	
	Форма дна
	коническая

	
	Количество в упаковке, шт.
	не менее 250

	6.
	Микропробирки Eppendorf
	10 уп.

	
	Материал 
	полипропилен

	
	Отсутствие силикона в составе материала пробирки для минимизации риска загрязнения образца
	соответствие

	
	Состав материала и технология производства гарантируют максимальный выход проб
	соответствие

	
	Низкий уровень смачивания
	наличие

	
	Высокая стойкость материала к химическим воздействиям
	наличие

	
	Высокая температурная стойкость
	наличие

	
	Высокая стойкость к механическим воздействиям
	наличие

	
	Высокая степень прозрачности
	наличие

	
	Возможность автоклавирования при 121 ˚С в течение 20 мин
	наличие

	
	Возможность использования в диапазоне от -86 до 100˚С
	наличие

	
	Объем, мл 
	2,0

	
	Защелкивающаяся откидная крышка
	наличие

	
	Матовая крышка и боковая поверхность для маркировки
	наличие

	
	Максимальное ускорение (ОЦУ)
	не менее 25 000 x g

	
	Категория чистоты
	Сертифицировано на предмет отсутствия человеческой ДНК, ДНазы, РНазы и ингибиторов ПЦР

	
	Цвет
	бесцветные

	
	Градуировка
	наличие

	
	Форма дна
	круглая

	
	Количество в упаковке, шт.
	не менее 250

	7.
	Микропробирки Eppendorf
	10 уп.

	
	Материал 
	полипропилен

	
	Низкий уровень смачивания
	наличие

	
	Высокая стойкость материала к химическим воздействиям
	наличие

	
	Высокая температурная стойкость
	наличие

	
	Высокая стойкость к механическим воздействиям
	наличие

	
	Высокая степень прозрачности
	наличие

	
	Возможность автоклавирования при 121 ˚С в течение 20 мин
	наличие

	
	Возможность использования в диапазоне от -86 до 100˚С
	наличие

	
	Объем, мл 
	1,5

	
	Защелкивающаяся откидная крышка
	наличие

	
	Матовая крышка и боковая поверхность для маркировки
	наличие

	
	Максимальное ускорение (ОЦУ)
	не менее 30 000 x g

	
	Цвет
	бесцветные

	
	Градуировка
	наличие

	
	Форма дна
	коническая

	
	Количество в упаковке, шт.
	не менее 1000

	8.
	Подставка для пипеток
	5 шт.

	
	Назначение устройства
	Для хранения механических одноканальных и многоканальных пипеток

	
	Тип
	Карусель

	
	Максимальная вместимость по количеству пипеток, шт.
	Не менее 6 

	
	Вес, кг
	Не более 1

	
	Совместимость с пипетками Eppendorf Research plus
	соответствие



