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Описание объекта закупки
1. Перечень и объем работ:
В соответствии с ведомостью объемов работ (приложение к описанию объекта закупки)
Срок выполнения работ: до 28.08.2026г.

2. Основания для выполнения работ
	2.1. Работы по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям систем отопления объектов ГБУ ПО «Управление недвижимостью» должны быть выполнены в соответствии с:
	- Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»; 
	- Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
	- Письмом ООО «Теплоэнерго Псков» от 13.05.2026г.  № 2135 «О подготовке к отопительному сезону 2026-2027»;
	- Уведомлением по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг. МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки) от 24.04.2026г. № 07-1242.

	3. Общие требования к выполнению работ
3.1. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и предоставить список персонала для допуска на объекты и соблюдения правил пропускного режима.
3.2. Работы по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям систем отопления выполняются на объектах Заказчика  в течение рабочего дня с 9.00 до 18.00.
3.3. Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными средствами, оборудованием, техникой и материалами, в соответствии с требованиями технических регламентов и (или) иной нормативно-технической документацией, действующей на дату выполнения работ.
3.4. Стоимость всех материалов и расходов, связанных с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов, оборудования, техники и работников до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи должны быть включены в стоимость работ.
3.5. Все материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не восстановленными, с действующими сертификатами соответствия, сертификатами качества, гигиеническими сертификатами, сертификатами пожарной безопасности, техническими паспортами, протоколами испытаний.
3.6. Промывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников системы отопления.
3.7. По окончании работ Подрядчик должен обеспечить чистоту и порядок в местах проведения работ. Обеспечить надлежащее санитарное состояние помещения теплового узла.

4. Требования по безопасности проведения работ
4.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной и электробезопасности, требованиям санитарно-гигиенического режима.
4.2. Ответственность за соблюдением правил пожарной, электробезопасности и охраны труда, на период производства работ на объекте, возлагается на Подрядчика. 
4.3. На время оказания услуг Подрядчику необходимо обеспечить бесперебойное водоснабжение зданий, в случае возникновения протечек  он должен оперативно их ликвидировать.
4.4. В случае нанесения повреждений имуществу Заказчика (повреждение электропроводки и т.д.), при выполнении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счёт Подрядчика.

5. Требования к качеству и гарантии  работ
	5.1.  Работы выполняются аттестованными квалифицированными специалистами подрядной организации в полном объёме в соответствии с нормативными требованиями.
	5.2. Гарантия на выполненные работы не менее 9 (девяти) месяцев со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
	 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты и иные недостатки, вызванные результатами выполненных работ, подрядчик обязан их устранить своими силами, за свой счёт, в согласованные Сторонами сроки.

6. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
	6.1. Гидравлическое испытание систем отопления, ревизия элеваторов и ограничительно-смесительных устройств на тепловых узлах отопления объекта производятся в присутствии ответственных представителей энергоснабжающих (ресурсоснабжающих) организаций с составлением соответствующих актов по объекту.
	6.2.  Подрядчик самостоятельно проводит вызов технического персонала теплоснабжающих (ресурсоснабжающих) организаций для контроля выполнения работ, требующих их присутствия.
	6.3. В случае непринятия объекта теплоснабжающими (ресурсоснабжающими) организациями и отказа в допуске к отопительному сезону, Подрядчик должен учесть замечания представителей  теплоснабжающих организаций и устранить за счёт собственных средств выявленные недостатки выполненных работ.
	6.4. По итогам выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику акты готовности систем отопления к отопительному периоду 2026-2027гг., выданные теплоснабжающей (ресурсоснабжающей) организацией.


Приложение:
ведомость объемов работ приложена отдельным файлом.
