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Описание объекта закупки
на поставку оборудования для системы видеоконференцсвязи
(оборудование в сфере ИКТ)
1. Наименование, единицы измерения, количество Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Единицы измерения
	Количество

	1.
	Телевизор (ОКПД2 26.40.20.122, КТРУ 26.40.20.122-00000006 версия 9)
	ШТУКА
	1

	2.
	Веб-камера (ОКПД2 26.30.23.141, КТРУ 26.30.23.140-00000001 версия 2)
	ШТУКА
	1

	3.
	Спикерфон (ОКПД2 26.40.42.120)
	ШТУКА
	1



2. ХараХарактеристики Товара 
2.1. Телевизор
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4

	1
	Диагональ экрана
	≥ 65  и  < 70
	Дюйм (25,4 мм)

	2
	Тип экрана
	QLED
	

	3
	Разрешение экрана
	4K UHD
	

	4
	Класс энергетической эффективности
	Не ниже А
	

	5
	Частота обновления экрана
	60
	Герц

	6
	Объем оперативной памяти
	≥ 2
	Гигабайт

	7
	Объем памяти встроенного накопителя
	≥ 16
	Гигабайт

	8
	Наличие Smart TV
	Да
	

	9
	Наличие Wi-Fi
	Да
	

	10
	Мощность звука
	≥ 20  и  < 30
	Ватт

	11
	3D-экран
	Нет
	

	12
	Изогнутый экран
	Нет
	

	13
	Цифровые тюнеры
	DVB-T2 , DVB-C , DVB-S , DVB-S2
	

	14
	Угол обзора, град
	> 170
	

	15
	Яркость экрана, кд/м2
	≥ 350
	

	16
	Разъемы
	HDMI , USB , LAN , Оптический , Коаксиальный
	

	17
	Дополнительно
	Пульт мультимедийный
	

	18
	Стандарт крепления, мм
	400x200 , 400x300 , 400x400, 300x300
	



2.2. Веб-камера
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплектация
	Камера, Пульт дистанционного управления
	

	2
	Тип системы
	Аппаратная
	

	3
	Количество камер
	≥ 1
	Штука

	4
	Количество микрофонов
	≥ 1
	

	5
	Максимальное разрешение камеры
	≥ 3840х2160
	dpi (Dots Per Inch) кол-во точек на дюйм

	6
	Максимальный вес
	≤ 2
	Килограмм

	7
	Модули и интерфейсы
	USB
	

	8
	Оптическое увеличение (кратность) камеры
	≥ 5  и  < 20
	

	9
	Функции
	Регулировка наклона камеры, Регулировка поворота камеры, Шумоподавление
	

	10
	Функциональные возможности
	Подключение к компьютеру по USB
	

	11
	Разрешение матрицы
	≥ 8
	Мп(мегапиксель)

	12
	Блок питания камеры1
	Да
	



1. Включение характеристики необходимо в связи с удаленной установкой вэб-камеры от компьютера 
2.3. Спикерфон
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4

	1
	Тип
	спикерфон
	

	2
	Основной цвет
	черный
	

	3
	Материал изготовления
	металл, пластик
	

	4
	Количество микрофонов
	≥ 1
	шт

	5
	Минимальная частота микрофона
	≤ 150
	Гц

	6
	Максимальная частота микрофона
	≥ 6500
	Гц

	7
	Расстояние приема голоса
	≥ 1.5
	м

	8
	Функции и особенности микрофона
	шумоподавление
	

	9
	Минимальная частота динамика
	≤ 250
	Гц

	10
	Максимальная частота динамика
	≥ 14000
	Гц

	11
	Тип подключения
	беспроводное
	

	12
	Поддержка Multipoint
	есть
	

	13
	Стандарт Bluetooth
	≥ 3.0
	

	14
	Кнопка отключения микрофона
	есть
	

	15
	Питание
	аккумулятор
	

	16
	Время зарядки
	≤ 2
	час

	17
	Время работы от аккумулятора
	≥ 15
	час

	18
	Особенности
	LED индикатор состояния
	

	19
	Комплектация
	Зарядное устройство
	




3. Общие требования к Товару.
Поставляемый Товар должен:
[bookmark: _GoBack]3.1. быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), собранным на предприятии-изготовителе из оригинальных комплектующих, не бывших в эксплуатации, с указанием страны производителя;
3.2. серийно производимым, заводской сборки, иметь индивидуальный серийный номер
3.3. поставляться в неповрежденной оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей сохранность при транспортировке. Упаковка должна иметь соответствующие обозначения производителя продукции.
3.3. быть свободным от прав третьих лиц и других обременений (залог, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.
3.4. соответствовать требованиям безопасности, установленным к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
3.5. соответствовать требованиям энергоэффективности, установленных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
 Все необходимые руководства пользователя и техническая документация на Товар должны быть составлены на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий и иного вида копий. 
Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению. Качество Товара, его технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности должны подтверждаться соответствующими документами.
4. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства): 
4.1. На поставляемый Товар предоставляется гарантия производителя данного Товара и срок ее действия не менее 12 (двенадцати) месяцев. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара. Исчисление срока начинается с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
4.2. Поставщик должен осуществлять за свой счет гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставляемого Товара в течение установленного гарантийного срока. Гарантия качества распространяется на все комплектующие изделия Товара, считается равной гарантийному сроку на Товар и истекает не раньше истечения гарантийного срока на Товар.
4.3. Поставщик самостоятельно по своему усмотрению определяет способ и метод осуществления гарантийного ремонта и (или) проведения заводом-изготовителем сервисных кампаний, необходимых для улучшений потребительских свойств Товара. Замененные в процессе ремонта детали переходят в собственность Заказчика. Продолжительность гарантийного ремонта не должна превышать 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком и Поставщиком накладной на передачу товара в ремонт.
4.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных недостатков.

Составил: 
инженер отдела по административной работе __________________ Петров И.Ю.

начальник отдела по административной работе _________________ Аронова М.С.

Проверил:
начальник отдела по административной работе __________________ Аронова М.С.
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