
Техническое задание
Поставка сантехнических, хозяйственных товаров.
Объект закупки: Поставка сантехнических, хозяйственных товаров.

ОКПД 2: 22.23.12.120 - Раковины для умывальников пластмассовые
Код категории ЕАТ: 100313 - РУКОМОЙНИКИ И УМЫВАЛЬНИКИ
ОКПД 2: 28.13.14.190 — Насосы прочие
Код категории ЕАТ: 070411 - НАСОСЫ
ОКПД 2: 22.21.29.120 — Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые
Код категории ЕАТ: 100311 - ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ

1. Описание объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование характеристики

	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Умывальник дачный

ОКПД2:
22.23.12.120 
Код ЕАТ: 
100313
	шт.

	1

	Тип установки
	напольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие тумбы
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал тумбы
	сталь
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	
	
	
	
	
	пластик
	

	
	
	
	
	Материал мойки
	сталь
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	
	
	
	
	
	пластик
	

	
	
	
	
	Материал бака
	сталь
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	
	
	
	
	
	пластик
	

	
	
	
	
	Объем бака
	> 15 л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Высота
	> 1200 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина
	> 480 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	С нагревателем
	нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Насосная станция

ОКПД2:
28.13.14.190 
Код ЕАТ:
070411
	шт
	1
	Вид
	поверхностный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конструкция
	центробежный
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	
	
	
	
	
	вихревой
	

	
	
	
	
	Мощность
	> 550 Вт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Напряжение
	220 В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Давление
	> 3,5 Атм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал корпуса насоса
	пластик
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	
	
	
	
	
	сталь
	

	
	
	
	
	Объем бака
	> 14 < 25 л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Трубное соединение
	G1 дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Производительность
	> 40 л/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Глубина всасывания
	> 8 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Высота подъема
	> 35 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина кабеля
	> 1 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	3
	Насос дренажный

ОКПД2:
28.13.14.190 
Код ЕАТ:
070411
	шт
	1
	Вид
	погружной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конструкция
	центробежный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Мощность
	> 1000 Вт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Напряжение
	220 В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Давление
	> 0,7 Атм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Допустимый диаметр твердых частиц
	> 35 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал корпуса насоса
	пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал крыльчатки
	пластик
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	
	
	
	
	
	сталь
	

	
	
	
	
	Забор воды
	нижний
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Защита от сухого хода
	поплавковый выключатель
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Соединитель в комплекте
	внешняя G1; елочка 1 1/4; елочка 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Производительность
	> 230 л/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Глубина всасывания
	> 7 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Высота подъема
	> 7 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина кабеля
	> 10 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	4
	Шланг напорно-всасывающий 

ОКПД2:
22.21.29.120 
Код ЕАТ:
100311
	шт
	1
	Материал
	ПВХ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	25 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 1,5 < 7 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие резьбового коннектора
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр резьбового коннектора
	1 дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Обратный клапан
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	Шланг напорный поливочный

ОКПД2:
22.21.29.120 
Код ЕАТ:
100311
	шт
	1
	Материал
	ПВХ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип
	армированный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	25 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 10 < 20 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество слоев
	> 3 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Max давление
	> 12 бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Назначение
	[bookmark: _GoBack]Для дренажного насоса
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



2. Общие требования к Товару: Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых прав третьих лиц.
3. Требование к качеству и безопасности, упаковке Товара: Качество и безопасность товара должно соответствовать требованиям контракта, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
Соответствие качества поставляемого товара подтверждается сертификатом соответствия, сертификатом качества в случае, если товар подлежит обязательной сертификации, паспортом качества на товар (если предусмотрен).
Товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ, при эксплуатации и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу окружающей среде и жизни человека. 
Товар должен быть упакован в специальную упаковку, исключающую его порчу и/или уничтожение во время перевозки, включая выгрузку и размещение по месту поставки Заказчика. Упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в цену товара и дополнительно не оплачивается.
[bookmark: _Hlk136853855]В случае поставки товара ненадлежащего качества или товара, не соответствующего характеристикам (указанным в описании объекта закупки Заказчика), Поставщик за свой счет производит замену на качественный товар, в разумные сроки, согласованные с Заказчиком, с момента предъявления требований
4. Условие поставки Товара:
4.1. Порядок поставки (условия, место): Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Адрес доставки: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Лермонтова, 5/1, склад ОП «Краснофлотский».
4.2. Срок поставки: поставка товара осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта в рабочие дни при пятидневной рабочей неделе с 9-00 до 16-00, исключая перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
4.3. Гарантийный срок Товара: Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем. 

Инициатор закупки:									С.А. Мысов
	
