Техническое задание

 
	№ п/п
	Наименование товара
	 ОКПД 2 
	Характеристики товара
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	Катетер баллонный для коронарной ангиопластики
	32.50.13.110
	Диаметр баллона
	
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	[bookmark: _GoBack]34 шт

	
	
	
	
		> 1.75 и ≤ 2.0;

	> 2.0 и ≤ 2.25;

	> 2.25 и ≤ 2.5;

	> 2.5 и ≤ 2.75;

	> 2.75 и ≤ 3.0;

	> 3.0 и ≤ 3.25;

	> 3.25 и ≤ 3.5;

	> 3.5 и ≤ 3.75;

	> 3.75 и ≤ 4.0;

	> 4.25 и ≤ 4.5;

	> 4.75 и ≤ 5.0



	
	
	

	
	
	
	Длина баллона
		≥ 5.0 и ≤ 6.0;

	> 6.0 и ≤ 8.0;

	> 10.0 и ≤ 12.0

	> 14.0 и ≤ 16.0;

	> 18.0 и ≤ 20.0;

	> 25.0 и ≤ 30.0



	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Тип баллона (Система доставки)
	Монорельсовый (Быстрая замена)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Гидрофильное покрытие
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Возможность обратного складывания баллона после его раздувания (возможность обратного складывания баллона позволяет повторно проходить суженные участки артерий и использовать этот же инструмент в других сужениях коронарных артерий того же пациента)
	Наличие (возможность обратного складывания баллона позволяет повторно проходить суженные участки артерий и использовать этот же инструмент в других сужениях коронарных артерий того же пациента)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Длина катетера (позволяет использовать катетер у пациентов различного роста, характеристика указывается для исключения поставки инструмента наименее универсального по длине)
	Не менее 140 См (длина системы доставки от 140 см обеспечивает доставку устройства к месту поражения даже в дистальных отделах сосудистого русла, количество таких пациентов составляет не менее 25 % от общего числа)
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Максимальное допускаемое давление в баллоне (позволяет обеспечить оптимальную работу инструмента без его повреждения)
	Не менее 20 Атм (не менее 2027 кПа) (величина придает стентам необходимый диаметр в ригидных стенозах)
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Давление наполнения баллона, необходимое для достижения номинального диаметра баллона (характеристика обеспечивает рабочее давление устройства, при котором достигается необходимый диаметр баллона)
	Не менее 12 Атм (не менее 1216 кПа) (Показатель определяет рабочее давление баллонного катетера)
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	




Дополнительные характеристики указаны в соответствии со ст.33 44-ФЗ для оптимальной работы специалистов Заказчика. 

Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:
• Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
• Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.
• Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.
• Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.
• Срок поставки товара: по заявке Заказчика с даты заключения Контракта в течение 5 рабочих дней.
• Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.

