

Приложение 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка аккумуляторов для автотранспорта
ОКПД2/КТРУ 27.20.21.000-00000001
1. Описание Товара:
	№ п/п
	Наименование товара

	Наименование показателей товара, характеристики
	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, установленным Заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)
	Кол-во, штук

	1
	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 
6Ст-190

	Дополнительно 
	Ручки для переноски
	4

	
	
	Номинальная емкость аккумулятора
	190 Ампер-час (3,6 кКл)
	

	
	
	Напряжение
	12 Вольт
	

	
	
	Обслуживание
	Обслуживаемый
	

	
	
	Полярность аккумулятора
	Прямая
	

	
	
	Пусковой ток аккумулятора 
	> 1200 Ампер
	

	
	
	Размещение клемм
	Боковое
	

	
	
	Тип аккумулятора
	Батареи открытого типа
	

	
	
	Тип клемм
	Под болт
	

	
	
	Электролит в комплекте
	Да
	

	
	
	Применяемость
	УРАЛ 5557, КаМАЗ 43114
	

	2
	
Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей
6Ст-66

	Дополнительно
	Ручка для переноски 
	1

	
	
	Номинальная емкость аккумулятора
	66 Ампер-час (3,6 кКл)
	

	
	
	Напряжение 
	 12 Вольт
	

	
	
	Полярность аккумулятора
	Прямая
	

	
	
	Пусковой ток аккумулятора
	≥ 600Ампер
	

	
	
	Размещение клемм
	Стандартное
	

	
	
	Тип аккумулятора
	Батареи открытого типа
	

	
	
	Тип клемм
	Конус
	

	
	
	Форм-фактор
	Европейский
	

	
	
	Электролит в комплекте
	Да
	

	
	
	Тип крепления
	Нижнее
	

	
	
	Применяемость
	УАЗ 393945
	


2. Требования к Товару
2.1. Товар должен соответствовать требованиям качества к этому виду Товара, указанным в действующем законодательстве РФ. 
2.2. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации и международным стандартам на данный вид Товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.
2.3. Наименование и производитель Товара, должны соответствовать наименованию и производителю Товара, указанного в документах, предоставляемых вместе с Товаром. Каждая единица поставляемых Товаров должна быть представлена с описанием наименования Товаров с указанием качественных характеристик, товарного знака (его словесное обозначение), срока годности поставляемых Товаров, ГОСТов, которые служат для определения функциональных и качественных характеристик поставляемых Товаров.
2.4. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства), 2026 года выпуска. Без брака и дефектов. 
2.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.
2.6. Срок гарантии составляет 12 месяцев (срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен составлять не менее срока, установленного производителем).
Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товаре в течение гарантийного срока или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара или его хранения. Устранение дефектов или замена Товара производится в 3-х дневный срок после получения сообщения Заказчика о выявленных дефектах.
2.7. Поставка должна производиться за счет средств Поставщика в течении 10 рабочих дней с момента заключения контракта по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проезд Западный д.6., в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов.
2.8. Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, упаковка не должна быть вскрытой, иметь вмятины и порезы.
2.9. Упаковка (тара) Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
2.10. Товар должен быть доставлен транспортом Поставщика, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, от пропитывания Товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное использование. При несоблюдении данных условий весь Товар отгрузке по адресу Заказчика не подлежит.


