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Техническое задание на закупку
 противопожарных материалов

Общие требования к товару:
1) Качественные характеристики товара: поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям настоящей документации.
2) Требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, безопасности товара, а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика:
[bookmark: _GoBack]Поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям настоящей документации.
Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в период срока гарантийной эксплуатации (хранения) и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

Предмет закупки: 
	№
п/п
	
ОКПД2/ КТРУ
	Наименование
поставляемого
товара
	
Ед. измерения
	Кол-во 
	Функциональные характеристики
(потребительские свойства)

	1
	27.40.39.113

	Светильник для аварийного освещения
	шт.
	37
	Мощность светильника: 0.6 Вт
Мощность лампы: 1.5 Вт
Тип лампы: встроенные светодиоды
Количество ламп: 30 шт
Лампа в комплекте:да
Цоколь:встроенные светодиоды
Источник питания: сетевой + аккумулятор
Степень защиты корпуса: IP41
Длина:202 мм
Высота:30 мм
Глубина: 55 мм
Цветовая температура:6500 К
Тип аккумулятора:Li-Ion
Провод:провод с вилкой
Габариты без упаковки:202х55х30 мм
Форма корпуса: прямоугольник
Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: белый
Номинальное время работы в аварийном режиме: 6 ч
Схема подключения: непостоянного действия
Световой поток: 158 лм
Тип рассеивателя: равномерный
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев 
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012

	2
	28.29.84.000
	Подставка под огнетушитель 
П-10 (квадрат)
	шт.
	30
	Вид подставки: напольный
Подходит под огнетушители ОП-2 ОП-3 ОП-4 ОП-5 ОУ-2 ОУ-3
Размеры, ширина, мм 170
Размеры, высота, мм 320
Длина, мм 170
Функционал для 1-го огнетушителя
Вес (грамм) 2100
Ширина (мм) 170
Высота (мм) 320
Длина (мм) 170

	3
	28.99.39.190
	Кронштейн транспортный для огнетушителя
	шт.
	50
	Предназначение: для вертикального крепления огнетушителей ОП-3,4 и ОУ-3 
Диаметр баллона: 133 мм

	4
	13.96.14.195
	Противопожарное полотно
	шт.
	10
	Максимальная температура: 1000 °С
Класс товара: Полупрофессиональный
Размер полотна: 1500х2000 мм
ГОСТ Р 59693-2021

	5
	26.30.50.121
	Пожарный ручной извещатель
	шт
	15
	Питание: сеть
Напряжение: 9-30 В
Материал: пластик/акрил
Степень защиты: IP41
Тип монтажа: настенный
Световая индикация: да
Кол-во исполнительных выходов: 4 шт
Габариты: 92х95х33 мм
Рабочая температура: от -30 до +55 °С
Дальность действия: 100 м

	6
	32.99.11.111
	Самоспасатель фильтрующий ГДЗК ГАРАНТ-1
	шт
	4
	Материал изделия: Термоэластопласт,ПВХ
Класс защиты респиратора: FFP2
Вид застежки: регулируемый ремень, шейный обтюратор
ГОСТ Р 53261-2019
ТР ТС 019/2011



Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка Товара осуществляется за счет и автотранспортом Поставщика в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, в адрес грузополучателя: Ростовская область г. Новочеркасск, ул. Украинская 1, учреждение ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области, помещение склада в рабочие дни с 09:00 до 16:00. Досмотровые мероприятия при въезде и выезде автотранспорта, возможны задержки при въезде на территорию до 1,5-2 часов в зависимости от загруженности контрольно-пропускного пункта. Разгрузка производится силами Государственного заказчика, возможны задержки при проведении разгрузочных мероприятий до 1,5-2 часов, в зависимости от загруженности рабочего персонала.
Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара и наличие сертификатов (паспортов) качества производителя, или другие документы по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все транспортные расходы относятся на Поставщика. 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик поставляет Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта

Заместитель начальника ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН
России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы																																	      А.М. Князев

