Техническая часть
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства 
для Департамента по недропользованию по Дальневосточному Федеральному округу
(Дальнедра)

Заказчик: Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу
Адрес юридический: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 29, каб. 30
Адрес почтовый: 680000, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 8
Телефон, Email: +7 (4212) 30-42-56, 84212304256@mail.ru

1. Сведения о транспортном средстве (далее – ТС):
Марка, модель ТС - ЛЕКСУС RX350
Идентификационный номер (VIN) - JTJBK11А302441767
Наименование (тип ТС) - Легковой универсал
Государственный регистрационный знак – Н 635 СТ 125
Год изготовления ТС - 2011
№ двигателя - 2GR J464460
Шасси (рама) -  № ОТСУТСТВУЕТ
Кузов (кабина, прицеп) - № JTJBK11A302441767
Цвет кузова (кабина, прицеп) - БЕЖЕВЫЙ
Максимальная мощность двигателя (кВт) - 204
Тип двигателя - БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс - ЧЕТВЕРТЫЙ
Паспорт транспортного средства - 82 ОЕ 991843

2. Перечень, объем закупаемых услуг, порядок и условия оказания услуг:
	№
	Услуга
	Кол-во
	Ед. изм.
	ОКПД2
	Цена
руб.
	Сумма
руб.

	1
	Ремень навесного оборудования снятие/установка
	1
	усл. ед.
	45.20.11.100
	
	

	2
	Рычаг нижний снятие/установка
	2
	усл. ед.
	
	
	

	3
	Сайлентблок на снятом рычаге снятие/установка
	2
	усл. ед.
	
	
	

	4
	Регулировка схождения перед/задней осей
	1
	усл. ед.
	
	
	

	5
	Замена масла в ДВС и масляного фильтра
	1
	усл. ед.
	
	
	

	6
	Замена воздушного фильтра
	1
	усл. ед.
	
	
	

	7
	Замена салонного фильтра
	1
	усл. ед.
	
	
	

	8
	Замена тормозной жидкости
	1
	усл. ед.
	
	
	

	9
	Замена охлаждающей жидкости
	1
	усл. ед.
	
	
	

	10
	Замена масла раздатка
	1
	усл. ед.
	
	
	

	11
	Замена масла задний мост
	1
	усл. ед.
	
	
	

	12
	Замена жидкости в АКПП без щупа
	1
	усл. ед.
	
	
	

	13
	Снятие поддона АКПП с заменой прокладки
	1
	усл. ед.
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	№
	Наименование 
товарно-материальных ценностей
	Кол-во
	Единица измерения
	ОКПД2
	
	

	1
	Ремень поликлиновый
	1
	штука
	22.19.40.124
	
	

	2
	Сайлентблок заднего рычага
	2
	штука
	29.32.30.219
	
	

	3
	Болт эксцентрический
	2
	штука
	25.94.11.110
	
	

	4
	Сальник привода
	1
	штука
	28.14.20.290
	
	

	5
	Очиститель
	2
	штука
	20.41.32.112
	
	

	6
	Моторное масло Mobil Super™ 3000 XI 5W-40 (разлив) - или аналог
	7,5
	литр
	19.20.29.110
	
	

	7
	Масляный фильтр
	1
	штука
	28.29.13.110-00000001
	
	

	8
	Прокладка пробки маслосливной
	1
	штука
	29.32.30.390
	
	

	9
	Фильтр воздушный
	1
	штука
	28.29.13.130-00000001
	
	

	10
	Фильтр салонный
	1
	штука
	28.25.14.111
	
	

	11
	Тормозная жидкость DOT4 - или аналог
	1
	литр
	20.59.43.110
	
	

	12
	Антифриз G-Energy Antiffreeze SNF - 40 красный - или аналог
	13
	литр
	20.59.43.120
	
	

	13
	Трансмиссионное масло Mobil ATF MULTI-VEHICLE - или аналог
	13
	литр
	19.20.29.120
	
	

	14
	Фильтр АКПП
	1
	штука
	29.32.30.390
	
	

	15
	Прокладка поддона АКПП
	1
	штука
	29.32.30.390
	
	

	16
	Трансмиссионное масло Mobil Mobilube™ 1SHC75W-90 - или аналог
	1,7
	литр
	19.20.29.120
	
	

	ИТОГО:              руб. коп. (с учетом НДС % / Без учета НДС)



Общая сумма составляет:                руб. коп. (с учетом НДС % / Без учета НДС)

3. Условия и порядок оказания услуг:
Для взаимодействия ответственных лиц Исполнитель сообщает Заказчику ответственного сотрудника – персонального менеджера Исполнителя. Представитель Заказчика имеет право находиться с автомобилем в период ремонта, наблюдать и контролировать процесс оказания услуг с соблюдением правил техники безопасности. 
Срок оказания услуг: Услуги оказываются в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора Заказчика, без предварительной записи в момент обращения и во внеочередном порядке на территории Исполнителя (г. Хабаровск). 
Услуги оказываются в помещении Исполнителя, которое предусматривает высоту и ширину въездного проема, а также высоту потолка помещения достаточную для въезда-выезда эвакуатора с погруженным на него автотранспортом Заказчика.
СТО Исполнителя должна быть обеспечена комплексом технических средств, с достаточным количеством подъемников, смотровых ям, станков, инструментов и оборудования необходимых для качественного ремонта и обслуживания автотранспорта Заказчика, в том числе должно быть наличие стенда измерения развал – схождения колес и стенда для проведения компьютерной диагностики автомобилей. Возможность хранения автомобиля при осуществлении длительного ремонта.

Срок предоставления Исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по Договору: Вместе с передачей транспортного средства Заказчику.

Срок приемки Заказчиком работ (услуг): Не более 5 (пяти) рабочих дней от даты фактического принятия Заказчиком оказанных работ (услуг).

Оплата работ (услуг): Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета и/или счет-фактуры и товарной накладной (акта приема-передачи, универсального передаточного документа) по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара.

Источник финансирования: Федеральный бюджет.

Исполнитель гарантирует сохранность и целостность автотранспортного средства Заказчика, переданного для оказания услуг, с составлением двустороннего акта приема-передачи за подписью сторон. 
Услуги должны предоставляться с применением приспособлений, устройств, оборудования, а также слесарно-монтажного инструмента, который предназначен для конкретного вида деятельности. При оказании Услуг должны использоваться запасные части, которые должны быть новыми, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление и замену составных частей, восстановление потребительских свойств и соответствовать типу ремонтируемого автомобиля и рекомендациям завода-изготовителя автомобиля по его ремонту. Запасные части должны обеспечивать взаимодействие с автомобилем, используемым Заказчиком, а именно при установке на автомобиль соответствующей марки запасные части должны обеспечивать устойчивую, надёжную и безопасную работу агрегатов и узлов автомобиля. Запасные части перед установкой предъявляются по требованию представителю Заказчика в заводской упаковке с маркировкой, позволяющей идентифицировать производителя. Неисправные запасные части возвращаются Заказчику в оригинальной упаковке новой запасной части, установленной на автомобиль. 

Гарантийный срок на Товар и выполненные Работы составляет не менее 2 (Двух) месяцев. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (или его части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период. Во время гарантийного периода при обнаружении неисправности Исполнитель принимает в ремонт в течение одного рабочего дня после поступления заявки от Заказчика о наступлении гарантийного случая. После устранения выявленных недостатков срок гарантии на результат оказанных услуг соответственно продлевается на срок устранения недостатков. Гарантийное обслуживание обеспечивается без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

4. Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:
Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 № 290 "Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств";
ГОСТ 33997-2016. «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки". 
Все услуги должны осуществляться в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации и ремонту автотранспортных средств. 
