II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по индивидуальному дозиметрическому контролю персонала, 
работающего с источниками ионизирующего излучения (рентгеновское),
индивидуальными термолюминесцентными дозиметрами марки ДТЛ-02 на 2026 год.

	№ п/п
	Параметры требований к услугам
	Требования к услугам

	1
	Наименование услуг
	Оказание услуг по индивидуальному дозиметрическому контролю персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения (рентгеновское) индивидуальными термолюминесцентными дозиметрами марки ДТЛ-02 на 2026 год.

	2
	Категория персонала
	Персонал, категории «А», работающий с источниками ионизирующего излучения (рентгеновское)

	3
	Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг
	· Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
· СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); 
·  СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); 

	4
	Цель и назначение услуг
	Цель: определение индивидуальной дозиметрии персонала (производственный контроль). 
Назначение: Проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала группы А, работающего с источниками ионизирующего излучения (рентгеновское). 
Обеспечение радиационной безопасности персонала и контроль уровня профессионального облучения. 
Определение индивидуальных доз облучения с использованием термолюминесцентных дозиметров марки ДТЛ-02 в соответствии с действующими нормами.

	5
	Периодичность контроля
	Согласно Санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009):
- индивидуальный дозиметрический контроль персонала - ежеквартально

	6
	Объем, срок и место оказания услуг
	Предоставление Исполнителем дозиметров объемом: количество 4 штуки ежеквартально 
[bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с 01.01.2026 по 31.12.2026 года.
Проведение считывания дозиметров: оперативное проведение измерений в течение двух рабочих дней по факту получения дозиметра с целью выполнения требований нормативных документов в случае возникновении внештатной ситуации, связанной с риском облучения персонала.
Место оказания услуг: Считывание дозиметров осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Доставка дозиметров и их возврат производится силами и за счет средств Заказчика в пункт приема/выдачи, расположенного в радиусе не более 2 (двух) км. от местоположения Заказчика: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.34. Обмен дозиметрами производится ежеквартально в течение 1 рабочего дня с момента обращения заказчика к исполнителю.

	7
	Порядок оказания услуг
	1. Исполнитель ежеквартально, по заявке Заказчика предоставляет на условиях возврата партию индивидуальных дозиметров в исправном состоянии, а Заказчик осуществляет их прием.
2. За 1 (одну) неделю до окончания срока индивидуальных дозиметров, выданных ранее, Исполнитель предоставляет Заказчику подменные индивидуальные дозиметры согласно заявке Заказчика.
3. Исполнитель принимает от Заказчика комплект индивидуальных дозиметров.
4. Исполнитель определяет индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения персонала методом термолюминесцентной дозиметрии по аттестованным методикам и оформляет результаты лабораторных измерений (исследований) в виде протокола.
Протокол оформляется в соответствии с рекомендуемой формой, представленной в МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций» и должен содержать следующие сведения:
- название, адрес, контактную информацию лаборатории;
- сведения об аттестате аккредитации;
- утверждающая часть руководителя лаборатории;
- сведения о договоре на оказание услуг, Заказчике;
- вид ионизирующего излучения;
- дата выдачи дозиметров, дата проведения измерения;
- наименование, номер аттестованной методики, в соответствии с которой проводились измерения;
- наименование средств измерений, сведения о свидетельстве о поверке;
- результаты измерений;
- заключение (может оформляться отдельным документом).

	8
	Требования к результатам оказания услуг
	Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области аккредитации и обеспечения единства измерений.
Результатом оказанных услуг должны являться протоколы, оформленные по результатам проведенных испытаний (измерений) в соответствии с требованиями ГОСТР 58973— 2020.

	9
	Требования к объему и гарантиям качества услуг
	Требования к объему и гарантиям качества услуг отражены в нормативных документах, приведенных в п.3 Технического задания.

	10
	Иные требования к услугам и условиям их оказания 
	Для оказания услуг, Исполнитель должен иметь аккредитацию испытательной лаборатории Российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации.
Область аккредитации Исполнителя должна включать определяемую характеристику «Индивидуальный эквивалент дозы гамма-изучения» на объекте «Персонал» в диапазоне не менее «0,02 мЗв до 10 Зв».
Измерения проводятся в соответствии с аттестованными методиками, информация о которых размешена в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.






