Техническое задание 
на поставку расходных материалов для многофункциональных устройств и принтеров
КМИ: 153.00100153.18.Э.19566.26
ОКПД2: 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
КТРУ: 20.59.12.120-00000002 Картридж для электрографических печатающих устройств.
Описание объекта закупки: Поставка товара осуществляется в соответствии с нижеприведенными характеристиками:
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Характеристики товара, работы, услуги
	Кол-во, штук

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

	1
	Картридж для электрографических печатающих устройств 
	Тип картриджа*
	ТHM130 совместимый (аналоговый)
	
	не может изменяться 
	32

	
	
	Тип печатающего устройства*
	Катюша М130 
	
	не может изменяться 
	

	
	
	Цвет тонера*
	Черный
	
	не может изменяться 
	

	
	
	Технология печати*
	Лазерная (электрографическая)
	
	не может изменяться 
	

	
	
	Ресурс печати при 5% заполнении листа А4*
	≥ 3 000
	лист
	указывается конкретное значение 
	

	
	
	Наличие чипа*
	да
	
	не может изменяться 
	


* дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ.
Обоснование дополнительных характеристик товара:
Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам поставляемого товара установлены в соответствии с Правилами использования каталога товаров, работ, услуг (далее – КТРУ) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 
№ 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила). 

В связи с тем, что в КТРУ не указаны характеристики поставляемого товара, в соответствии с п.5 Правил, Заказчиком указана информация - потребительские свойства товара, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», и обоснование необходимости использования такой информации в соответствии с требованиями п.6 Правил.
Показатель «Тип картриджа» позволяет определить оригинальный либо совместимый картридж требуется заказчику.

Показатель «Тип печатающего устройства» позволяет определить для какой именно техники требуется расходный материал.

Показатель «Цвет тонера» позволяет определить требуемый заказчику цвет печати.

Показатель «Технология печати» позволяет определить технологию печати техники заказчика.

Показатель «Ресурс печати при 5% заполнении листа А4» позволяет определить ресурс расходного материала, необходимый для оценки объема потребности и планирования расходов. 

Показатель «Наличие чипа» позволяет определить необходимость наличия либо отсутствия чипа на расходном материале.
Указанная информация позволяет довести до неопределенного круга лиц сведения о потребности заказчика относительно требований к поставляемому товару, что, в свою очередь, позволит участникам закупки надлежащим образом оформить заявку на участие в закупке.
Требования к поставляемому товару:
Поставляемые картриджи для оргтехники Заказчика должны быть изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утверждёнными на данный вид товара. Каждая единица поставляемого товара по качеству, комплектности и весовым характеристикам наполнения должна соответствовать техническим условиям изготовителя оргтехники. 
Поставляемые картриджи должны быть новыми, ранее не использованными (все составные части товара должны быть новыми), не поддельными, не перезаправленными, не восстановленными и не содержать восстановленных или отремонтированных узлов и деталей, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие, не допускается наличие полос по валу и/или по краям, при повороте фотовала на магнитном валу не должно быть следов тонера. На корпусе картриджей должны отсутствовать следы отломки чеки, чека с запорной лентой должны составлять одно целое с боковиной картриджа и иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа. Чека не может быть подклеена на клей для пластмассы. При встряхивании картриджа тонер не должен просыпаться. 
Электронные чипы (микросхемы) в картриджах (если их наличие предусмотрено производителем) должны обеспечивать функциональную совместимость с оргтехникой, для которых они предназначены. Картридж при первоначальной установке должен без сбоя идентифицироваться оргтехникой, не выдавать ошибку при тестировании, в дальнейшем не допускать сбоев в работе, повреждения многофункционального устройства, принтера.
Картриджи должны полностью отрабатывать заявленный ресурс. При распечатывании тестовой страницы, содержащей 100%-ную заливку черным цветом, не должно наблюдаться неравномерной плотности печати, полос и повторяющихся дефектов. При эксплуатации картриджи не должны приводить к поломке оборудования, в котором они эксплуатируются. 
При печати не должно быть точек, полос, линий и других дефектов, не связанных с текстом напечатанного документа. Недопустимы фоновые ореолы вокруг изображений, бледная печать, серый фон, белые или черные полосы на изображении, а также иные дефекты печати, вызванные дефектами картриджа.

Поставляемый товар не должен быть предметом спора или залога.
Все маркировки, обозначения, инструкции на упаковке должны быть выполнены типографским способом.
Поставщик подтверждает надлежащее соблюдение условий хранения и транспортировки поставляемого товара до момента его передачи Заказчику.
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: гарантийный срок на поставленный товар устанавливается на 12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за датой приемки товара.

Место поставки товара: г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Морские ворота, остров Канонерский, д.32 литера А, каб. 132, 1-ый этаж. 
Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
Доставка, разгрузка и получение товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00ч. до 17.45ч., обед с 13.00ч. до 13.30ч., в пятницу с 9.00ч. до 16.30ч., обед с 13.00ч. до 13.30ч.
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