ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку пиломатериалов хвойных пород для нужд ФГБУ Государственный заповедник «Витимский» 

1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
1.1. Место поставки: юридический адрес Заказчика (г. Бодайбо Иркутской обл., ул.Иркутская 4а).
1.2. В связи с ведением деятельности учреждения в условиях отдаленности кордонов (участков), возникновения регулярных ситуаций срочной производственной необходимости (до уровня ЧС) и сложной логистикой для обеспечения нормальной работы срок поставки пиломатериалов: не более 3-х дней с даты предоставления предварительной заявки Поставщику.
1.3. Заказчик, при выборе продукции, должен иметь возможность визуального и тактильного доступа к приобретаемому товару, поэтому места продажи Поставщика должны быть расположены в пределах г. Бодайбо Иркутской области.
1.4. Дата и время поставки согласовывается с заказчиком заранее.

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ

2.1. Оплата производится с момента получения товаров Заказчиком и подписания сторонами УПД в течение 3 (трёх) банковских дней. 

[bookmark: _Hlk158207434]3. Объект закупки: 
	№ п/п
	Наименование позиции
	Технические характеристики
	Кол-во, м3

	1.
	Доска обрезная 
	Соответствует требованиям ГОСТ 8486-86
Сорт: 1-3
Материал: хвойных пород
Доски должны быть подвергшимися сушке
Влажность древесины: не более 26%
Толщина: не менее 40 мм
Ширина: не менее 150 мм
Длина: не менее 4 - 6 метра
	1,0

	2.
	Доска обрезная
	Соответствует требованиям ГОСТ 8486-86
Сорт: 1-3
Материал: хвойных пород
Доски должны быть подвергшимися сушке
Влажность древесины: не более 26%
Толщина: не менее 25 мм
Ширина: не менее 150 мм
Длина: не менее 4-6 метра
	1,0

	3.
	Доска «вагонка»
	Соответствует требованиям ГОСТ 8486-86
Сорт: 1
Материал: хвойных пород
Доски должны быть подвергшимися сушке
Влажность древесины: не более 26%
Толщина: не менее 15 мм
Ширина: не менее 110 мм
Длина: не менее 4 метра
	0,5

	4.
	Доска «половая»
	[bookmark: _GoBack]Соответствует требованиям ГОСТ 8486-86
Сорт: 1
Материал: хвойных пород
Доски должны быть подвергшимися сушке
Влажность древесины: не более 26%
Толщина: не менее 35 мм
Ширина: не менее 135 мм
Длина: не менее 4 метра
	1,0
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4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (паспортом (сертификатом) качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.2.1. Доски и брусья должны быть без пороков: острого обзола, гнили, грибков, прорости, механических повреждений, инородных включений, а также трещин, расположенных от торцов досок и брусьев более чем на 50 мм, а также иных дефектов, препятствующих дальнейшее использование товара;
4.2.2. Каждая доска и брус должны быть цельными, естественной влажности;
4.2.3. Допустимые предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры».
4.2.4. При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика заменить товар своими силами и за свой счет.
4.3. В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью Поставщика), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории России.
4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.
4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих.
4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.8. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;
5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
