
Приложение № 5 
к РЕГЛАМЕНТУ, утвержденного приказом 
руководителя — главного эксперта
по медико-социальной экспертизе
от 05.06.2024 № 74-хд

Техническое задание
	1.
	Наименование и описание объекта закупки,
ОКПД (КТРУ)
	Выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкции кровли (обрешетка, стропильные ноги, опорные столбы, балки и т.п. на территории:
Бюро №№ 35-36 - филиалов ФКУ  «ГБ МСЭ по Иркутской области» по адресу: Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Хамаганова, д.4


	2.
	Количество/объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	172 х 1,4 = 240,8 м2

	3.
	Требование к качеству  поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке должно включать следующие виды и последовательность выполнения работ:
1. Подбор Подрядчиком средства огнезащиты для обработки элементов деревянных конструкций кровли объектов защиты в зависимости от информации, содержащейся в технической документации на средство огнезащиты (состав должен иметь действующий сертификат пожарной безопасности (или декларацию соответствия), санитарно - эпидимиологическое заключение), условий настоящего технического задания и согласование его с Заказчиком.
2. Составление план - графика проведения работ на основании установленного объема работ (п. Требования к объемам выполняемых работ) с учетом работы персонала Подрядчика в зданиях и сооружениях.
3. Предоставление Заказчику необходимой Документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (техническая документация на состав, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, протоколы испытаний, паспорт качества) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.);
4. Организация совместной (представителями Заказчика и Подрядчика) рабочей комиссии по проведению оценки качества выполненных работ.
5. Подрядчик Устраняет дефекты, выявленные по результатам работы рабочей комиссии.
6. Сдача выполненных работ Заказчику, предоставление отчетной документации Протокол испытаний,  Акт сдачи - приемки работ, техническую документацию на использованные материалы (паспорта, инструкции), исполнительную документацию.

	6.
	Требования к объему гарантий качества поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Подрядчик  должен обладать действующей лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с указанием вида работ — выполнение работ по огнезащитной обработке материалов, изделий и конструкций), выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.
1. До начала работ Подрядчик представляет заказчику список работников (ФИО), а также перечень машин и техники с государственными номерами.
2. Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок оперативного руководства, действия при аварийных ситуациях, места и условия подключения временных сетей.
3. Подрядчик  выполняет работы по подготовке поверхности: предварительной очистке деревянных поверхностей и конструкций от пыли, грязи, жировых пятен, при наличии плесени и грибка — обработать антисептиком и дать высохнуть;
4. Подрядчик выполняет работы по огнезащитной обработке в соответствии с технической документацией на подобранное средство огнезащиты, технологией нанесения и условиями, указанными в технической документации. Нанесенное покрытие не должно иметь пропусков, отслоений, пузырей, трещин, неравномерности толщины.
5. После завершения работ Подрядчиком проводятся контрольные испытания для подтверждения эффективности огнезащиты. По результатам составляется Протокол из аккредитованной лаборатории.
6. Огнезащитная обработка должна обеспечить древесине требуемую группу огнезащитной эффективности в течении гарантийного срока - 5 лет с момента подписания Акта приемки - передачи. В течении гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты (отслоения, выкрашивание, снижение огнезащитной эффективности) в разумный срок.
Гарантия не распространяется на случаи механического повреждения, нарушения условий эксплуатации.

	7.
	Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Территория  Бюро №№ 35-36 - филиалов ФКУ  «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России по адресу: Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Хамаганова, д.4
Выполнение работ, осуществляется силами и средствами Подрядчика при предварительном согласовании с ведущим специалистом по АХД отдела по общим вопросам Бринько Константином Ивановичем по телефону (83952) 705-600 (доб. 336), в указанные им сроки и помещения (кабинеты);

	8.
	Срок/периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Выполнение работ с момента заключения контракта до 30.09.2026г.



_____________________________ /________________/
     (Инициатор закупки) 			(подпись)	
                                                                                                                                   
