

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
[bookmark: _GoBack]на приобретение IP телефона с модулем расширения клавиатуры



1.    Общие сведения
1.1. Место поставки Товара 
Поставщик производит поставку Товара одной партией. Место доставки по адресу Заказчика: 390013, г.Рязань, ул.Типанова, д.4. (Рязаньстат)
1.2. Сроки поставки Товара
Сроки поставки Товара с учетом его доставки: – в течение  10 рабочих дней,  с даты заключения контракта. Поставка осуществляется в рабочие дни, по предварительному согласованию с Заказчикам. 
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта
           Начальная (максимальная) цена контракта – 25 608 (Двадцать пять тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек.
	№
п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, а также показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям
	Количество
товара
	Единица измерения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	IP телефон 
		Показатель
	Значение показателя

	Модель
	GRP2650 (или эквивалент)

	Протоколы/Стандарты
	SIP RFC3261,
TCP/IP/UDP,
RTP/RTCP,
HTTP/HTTPS,
ARP,
ICMP,
DNS (запись A, SRV, NAPTR), DHCP,
PPPoE,
SSH,
TFTP,
NTP,
STUN,
SIMPLE,
LLDP,
LDAP,
TR-069,
802.1x,
TLS,
SRTP,
IPV6/

	Сетевые интерфейсы
	Два переключаемых порта Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием и интегрированным модулем PoE

	Экран
	ЖК-дисплей TFT, 5" (1280 × 720)

	Wi-Fi
	Да, встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

	Bluetooth
	Да, встроенный

	Функциональные кнопки
	14 кнопок линий с поддержкой до 16 SIP-аккаунтов, 6 программируемых (XML) контекстных сенсорных клавиш, 5 клавиш меню/навигации, 9 специальных клавиш: СООБЩЕНИЕ (со светодиодным индикатором), ПЕРЕВОД, УДЕРЖАНИЕ, ГАРНИТУРА, ВЫКЛ. ЗВУК, ОТПРАВКА/ПОВТОРНЫЙ НАБОР, ДИНАМИК, ГРОМ.+, ГРОМ.–

	Дополнительные порты
	Разъем RJ9 для гарнитуры (позволяющий подключать адаптер EHS для гарнитуры Plantronics) и разъем USB

	Голосовые кодеки и
возможности
	Поддержка G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726-32, G.722 (широкополосный), G723.1, iLBC, OPUS, внутри- и внеполосный DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)

	HD Audio
	Да (HD-трубка и динамик), с поддержкой широкополосного звука и двумя микрофонами

	QoS
	Уровень 2 (802.1Q, 802.1P), 802.11e (WMM) и уровень 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

	Безопасность
	Пароли для пользователей и администраторов, проверка подлинности на  базе MD5 и MD5-sess, файл конфигурации с 256-битным AES-шифрованием,  SRTP, TLS, управление доступом к среде передачи на основе 802.1x,  безопасная загрузка

	Питание и энергоэффективность
	В комплект поставки входит универсальный адаптер питания:
вход: 100−240 В; выход: +12 В, 1,0 А;
интегрированный модуль Power-over-Ethernet (802.3af)
IEEE 802.3az энергоэффективность Ethernet
Максимальное энергопотребление: 6,2 Вт (адаптер питания)

	Температура и влажность
	Эксплуатация: от 0 до 40 °C
Хранение: от –10 до 60 °C
Влажность: от 10 до 90 %, без конденсации

	Содержимое упаковки
	Телефон модели GRP2650, трубка с проводом, основание, адаптер питания на
12В, сетевой кабель, краткое руководство, GPL лицензия

	Функции телефонии
	Удержание, перевод, переадресация, конференция с пятью участниками, парковка вызова, перехват вызова, единый внутренний номер (shared call appearance, SCA), функция совмещенной линии (bridged line appearance, BLA), загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, до 2000 элементов), ожидание вызова, журнал вызовов (до 2000 записей), XML-настройка экрана, автонабор при снятой трубке, автоответчик, звонок с сайта (click-to-dial), гибкая настройка абонентских групп, поддержка общего использования рабочих мест, персонализация рингтона и мелодии на удержании, переключение на резервный сервер при отказе
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	Штука
	





	№
п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, а также показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям
	Количество
товара
	Единица измерения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	2
	Модуль расширения клавиатуры

		Показатель
	Значение  показателя

	Модель
	Grandstream GBX20 (или эквивалент, совместимый с поставляемым телефоном)

	Экран
	4.3 дюйма (272x480 точек) TFT цветной ЖК-экран

	Поддержка функций
	Локальный ГИП; Индикация нескольких линий/вызовов

	Питание
	Один GBX20 может запитываться от телефона (GRP2615 или GXV3350); 2 или более GBX20 подключены

	Обновление прошивки
	Прошивка GBX20 обновляется по средствам прямой загрузки через  подключенный телефон (GRP2615 или GXV3350) при помощи сетевого  подключения и настройки обновления прошивки

	Температура и влажность
	Рабочая: от 0°C до 40°C
Хранение: от -10°C до 60°C
Влажность: от 10% до 90% Без конденсата

	Соответствие стандартам
	FCC: Часть 15 Класс B IC: ICES-003 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2;  EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1

	Содержимое упаковки
	Модуль расширения GBX20, подставка, соединительная планка модуля, винты,  USB кабель, адаптер питания 12V/1A, краткое руководство по установке
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1.4 Требования к поставке и сопутствующим услугам:
	Поставщик обязан осуществить доставку, разгрузку, занос в здание.
1.5 Требования к качеству товаров: 
Поставляемый товар должен быть новым товаром, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц; не имеет дефектов, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантируется, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой его части в Российской Федерации.
Поставляемый товар должен строго соответствовать указанным выше характеристикам.
1.6 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров: 
Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемого Товара, требованиям, указанным в настоящем Контракте.
1.7 Требования к безопасности товара: 
Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу заказчика, жизни и здоровью сотрудников. Товар должен отвечать обязательным требованиям соответствующих стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим требованиям. 


Начальник отдела                                                                                                                                                                                              К.О.Кольчугин
информационных ресурсов и технологий    

