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	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	
	

	
	

	
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

	
	
	

	
	

	
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

	
	
	

	
	

	
	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС 2 кв.2026

	
	
	

	
	

	
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Кировская область

	
	
	

	
	

	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	
	
	

	
	

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	"_____" ______________ 20___ г.
	"_____" ______________ 20___ г.

	

	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

	(наименование стройки)

	

	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

	Ремонт правой лестничной клетки

	(наименование работ и затрат)

	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	
	Основание
	ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	2 кв. 2026

	

	
	Сметная стоимость
	580046.46
	руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	112609.9
	 руб.

	
	строительных работ
	574732.14
	 руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	1465.45
	 руб.

	
	монтажных работ
	5314.32
	 руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	309
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	4
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 руб.

	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН-15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0.636
	1
	0.636
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4.154352
	
	
	
	
	1663.32

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	5.68
	1.15
	4.154352
	
	
	400.38
	1
	1663.32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.07

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0159
	
	
	
	
	6.01

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	1.25
	0.00795
	37.32
	1.65
	61.58
	
	0.49

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.01
	1.25
	0.00795
	
	
	355.56
	1
	2.83

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	1.25
	0.00795
	
	
	576.4
	
	4.58

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	1.25
	0.00795
	
	
	400.38
	1
	3.18

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.82

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.1
	1
	0.0636
	56.11
	1.63
	91.46
	
	5.82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1680.22

	1.1
	14.4.01.02-0012
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
Объем: 0.0065508 * 1000
	кг
	6.5508
	1
	6.5508
	68.29
	1.89
	129.07
	
	845.51

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1669.33

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	1502.4

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	695.28

	
	
	Всего по позиции
	
	7 426.75
	
	4723.41

	2
	ГЭСН-15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0.636
	1
	0.636
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10.971
	
	
	
	
	4343.42

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	15
	1.15
	10.971
	
	
	395.9
	1
	4343.42

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.82

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.03975
	
	
	
	
	15.56

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	1.25
	0.00795
	37.32
	1.65
	61.58
	
	0.49

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.01
	1.25
	0.00795
	
	
	355.56
	1
	2.83

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	1.25
	0.0318
	
	
	576.4
	
	18.33

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.04
	1.25
	0.0318
	
	
	400.38
	1
	12.73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1090.66

	
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.032
	1
	0.020352
	24995.33
	1.7
	42492.06
	
	864.8

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.44
	1
	0.27984
	531.44
	1.46
	775.9
	
	217.13

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.15
	1
	0.0954
	56.11
	1.63
	91.46
	
	8.73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5468.46

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4358.98

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	3923.08

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	1815.52

	
	
	Всего по позиции
	
	17 621.16
	
	11207.06

	3
	ГЭСНр-62-01-017-05
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	100 м2
	0.636
	1
	0.636
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21.6876
	
	
	
	
	7808.4

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	34.1
	1
	21.6876
	
	
	360.04
	1
	7808.4

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.92

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.10176
	
	
	
	
	37.89

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	1
	0.0636
	37.32
	1.65
	61.58
	
	3.92

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.1
	1
	0.0636
	
	
	355.56
	1
	22.61

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	1
	0.03816
	
	
	576.4
	
	22

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.06
	1
	0.03816
	
	
	400.38
	1
	15.28

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7479.66

	
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	кг
	2.43
	1
	1.54548
	93.01
	1.4
	130.21
	
	201.24

	
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0068
	1
	0.0043248
	25237.94
	1.7
	42904.5
	
	185.55

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.4
	1
	0.2544
	
	
	35.06
	
	8.92

	
	01.7.07.08-0003
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	3.2
	1
	2.0352
	18.59
	1.46
	27.14
	
	55.24

	
	01.7.08.04-0005
	Мел ММС1
	т
	0.012
	1
	0.007632
	8253.75
	1.46
	12050.48
	
	91.97

	
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	2.64
	1
	1.67904
	2507.62
	1.46
	3661.13
	
	6147.18

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.6
	1
	1.0176
	531.44
	1.46
	775.9
	
	789.56

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	15351.87

	3.1
	14.3.02.01-0392
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
Объем: 0.042612 * 1000
	кг
	42.612
	1
	42.612
	456.84
	1.83
	836.02
	
	35624.48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7846.29

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР (096 Малярные работы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	7061.66

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП (096 Малярные работы)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	3609.29

	
	
	Всего по позиции
	
	96 929.72
	
	61647.3

	4
	ГЭСНр-57-01-003-02
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м
	0.3759
	1
	0.3759
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5.367852
	
	
	
	
	1748.2

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14.28
	1
	5.367852
	
	
	325.68
	1
	1748.2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1748.2

	4.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.233058
	1
	0.233058
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1748.2

	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР (091 Полы )
	%
	89
	1
	89
	
	
	
	
	1555.9

	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	
	
	
	
	856.62

	
	
	Всего по позиции
	
	11 068.69
	
	4160.72

	5
	ГЭСНр-67-01-002-11
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	100 м труб
	0.075
	1
	0.075
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.2985
	
	
	
	
	101.68

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	3.98
	1
	0.2985
	
	
	340.62
	1
	101.68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	101.68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101.68

	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР (101 Электромонтажные работы)
	%
	91
	1
	91
	
	
	
	
	92.53

	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП (101 Электромонтажные работы)
	%
	48
	1
	48
	
	
	
	
	48.81

	
	
	Всего по позиции
	
	3 240.27
	
	243.02

	6
	ГЭСНм-08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (ранее демонтированные)
Кдопм=2
	100 м
	0.075
	1
	0.075
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.428
	
	
	
	
	558.93

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	19.04
	1
	1.428
	
	
	391.41
	1
	558.93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.24

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0135
	
	
	
	
	6.33

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.09
	1
	0.00675
	
	
	1676.7
	
	11.32

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.09
	1
	0.00675
	
	
	537.82
	1
	3.63

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	1
	0.00675
	
	
	576.4
	
	3.89

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.09
	1
	0.00675
	
	
	400.38
	1
	2.7

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2.16
	1
	0.162
	
	
	37.25
	
	6.03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.25

	
	14.1.05.01-1000
	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3
	кг
	0.2
	1
	0.015
	414.38
	1.54
	638.15
	
	9.57

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.6192
	1
	0.04644
	
	
	8.04
	
	0.37

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0.96
	1
	0.072
	155.63
	0.92
	143.18
	
	10.31

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	606.75

	6.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	11.18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	565.26

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	548.3

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	288.28

	
	
	Всего по позиции
	
	19 393.47
	
	1454.51

	7
	ГЭСНм-10-10-001-01
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2
	10 шт
	0.1
	1
	0.1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.9102
	
	
	
	
	453.66

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0.05
	0.6
	0.003
	
	
	325.68
	1
	0.98

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	7.56
	0.6
	0.4536
	
	
	460.14
	1
	208.72

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	7.56
	0.6
	0.4536
	
	
	537.82
	1
	243.96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.35

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0006
	
	
	
	
	0.24

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.6
	0.0006
	
	
	576.4
	
	0.35

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	0.6
	0.0006
	
	
	400.38
	1
	0.24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.68
	
	
	
	
	8.04
	
	0

	
	01.7.15.07-0007
	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0.4
	
	
	170.67
	1.22
	208.22
	
	0

	
	01.7.15.14-1054
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
	100 шт
	0.4
	
	
	224.8
	1.22
	274.26
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	454.25

	7.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	0.6
	9.07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	453.9

	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	408.51

	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	208.79

	
	
	Всего по позиции
	
	10 806.20
	
	1080.62

	8
	ГЭСНм-10-10-001-01
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя (ранее демонтированная)
Кдопм=2
	10 шт
	0.1
	1
	0.1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.517
	
	
	
	
	756.09

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0.05
	1
	0.005
	
	
	325.68
	1
	1.63

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	7.56
	1
	0.756
	
	
	460.14
	1
	347.87

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	7.56
	1
	0.756
	
	
	537.82
	1
	406.59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.58

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.001
	
	
	
	
	0.4

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.001
	
	
	576.4
	
	0.58

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.001
	
	
	400.38
	1
	0.4

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.85

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.68
	1
	0.068
	
	
	8.04
	
	0.55

	
	01.7.15.07-0007
	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0.4
	1
	0.04
	170.67
	1.22
	208.22
	
	8.33

	
	01.7.15.14-1054
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
	100 шт
	0.4
	1
	0.04
	224.8
	1.22
	274.26
	
	10.97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	776.92

	8.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	15.12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	756.49

	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	680.84

	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	347.99

	
	
	Всего по позиции
	
	18 208.70
	
	1820.87

	9
	ГЭСН-46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.78
	1
	0.78
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17.7996
	
	
	
	
	5796.97

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	1
	17.7996
	
	
	325.68
	1
	5796.97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5796.97

	9.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	3.588
	1
	3.588
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5796.97

	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	91
	1
	91
	
	
	
	
	5275.24

	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	52
	1
	52
	
	
	
	
	3014.42

	
	
	Всего по позиции
	
	18 059.78
	
	14086.63

	10
	ГЭСН-15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0.78
	1
	0.78
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	29.14353
	
	
	
	
	10362.27

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32.49
	1.15
	29.14353
	
	
	355.56
	1
	10362.27

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47.38

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.90675
	
	
	
	
	324.44

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.02
	1.25
	0.0195
	
	
	1637.6
	
	31.93

	
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0.02
	1.25
	0.0195
	
	
	460.14
	1
	8.97

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.21
	1.25
	0.20475
	37.32
	1.65
	61.58
	
	12.61

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.21
	1.25
	0.20475
	
	
	355.56
	1
	72.8

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0.7
	1.25
	0.6825
	2.31
	1.8
	4.16
	
	2.84

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.7
	1.25
	0.6825
	
	
	355.56
	1
	242.67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.95

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.51
	1
	0.3978
	
	
	35.06
	
	13.95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10748.04

	10.1
	04.3.02.13-0223
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
Объем: 78 * 1.8 * 10 : 1000
	т
	1.404
	1
	1.404
	2980.05
	1.46
	4350.87
	
	6108.62

	10.2
	14.4.01.02-0012
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
Объем: 78 * 0.2
	кг
	15.6
	1
	15.6
	68.29
	1.89
	129.07
	
	2013.49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10686.71

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	9618.04

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	4451.01

	
	
	Всего по позиции
	
	42 229.74
	
	32939.2

	11
	ГЭСН-15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0.78
	1
	0.78
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	103.38822
	
	
	
	
	39540.82

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115.26
	1.15
	103.38822
	
	
	382.45
	1
	39540.82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	149.21

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1.60875
	
	
	
	
	580.16

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	1.25
	0.078
	
	
	1637.6
	
	127.73

	
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0.08
	1.25
	0.078
	
	
	460.14
	1
	35.89

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.27
	1.25
	0.26325
	37.32
	1.65
	61.58
	
	16.21

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.27
	1.25
	0.26325
	
	
	355.56
	1
	93.6

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1.3
	1.25
	1.2675
	2.31
	1.8
	4.16
	
	5.27

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	1.3
	1.25
	1.2675
	
	
	355.56
	1
	450.67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.99

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.085
	1
	0.0663
	
	
	35.06
	
	2.32

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.5
	1
	0.39
	56.11
	1.63
	91.46
	
	35.67

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	40308.18

	11.1
	14.1.06.02-0011
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0.2925
	1
	0.2925
	36038.35
	1.22
	43966.79
	
	12860.29

	11.2
	06.2.05.03-0007
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм
	м2
	78
	1
	78
	945.92
	1.22
	1154.02
	
	90013.56

	11.3
	04.3.02.09-0102
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0.039
	1
	0.039
	37800.3
	2.03
	76734.61
	
	2992.65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40120.98

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	36108.88

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	16710.39

	
	
	Всего по позиции
	
	255 120.45
	
	198993.95

	12
	ГЭСНр-62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	0.989
	1
	0.989
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25.4173
	
	
	
	
	8277.91

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25.7
	1
	25.4173
	
	
	325.68
	1
	8277.91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8277.91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8277.91

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР (096 Малярные работы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	7450.12

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП (096 Малярные работы)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	3807.84

	
	
	Всего по позиции
	
	19 753.15
	
	19535.87

	13
	ГЭСН-15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0.989
	1
	0.989
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	36.9525015
	
	
	
	
	13138.83

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32.49
	1.15
	36.9525015
	
	
	355.56
	1
	13138.83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.08

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1.1497125
	
	
	
	
	411.38

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.02
	1.25
	0.024725
	
	
	1637.6
	
	40.49

	
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0.02
	1.25
	0.024725
	
	
	460.14
	1
	11.38

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.21
	1.25
	0.2596125
	37.32
	1.65
	61.58
	
	15.99

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.21
	1.25
	0.2596125
	
	
	355.56
	1
	92.31

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0.7
	1.25
	0.865375
	2.31
	1.8
	4.16
	
	3.6

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.7
	1.25
	0.865375
	
	
	355.56
	1
	307.69

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.68

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.51
	1
	0.50439
	
	
	35.06
	
	17.68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13627.97

	13.1
	04.3.02.05-0004
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0.84065
	1
	0.84065
	12024.05
	1.28
	15390.78
	
	12938.26

	13.2
	14.4.01.02-0012
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	19.78
	1
	19.78
	68.29
	1.89
	129.07
	
	2553

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13550.21

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	12195.19

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	5643.66

	
	
	Всего по позиции
	
	47 480.36
	
	46958.08

	14
	ГЭСН-15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0.989
	1
	0.989
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49.542966
	
	
	
	
	18059.4

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43.56
	1.15
	49.542966
	
	
	364.52
	1
	18059.4

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108.14

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.2101625
	
	
	
	
	83.04

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.02
	1.25
	0.024725
	30.61
	1.65
	50.51
	
	1.25

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.02
	1.25
	0.024725
	
	
	355.56
	1
	8.79

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	1.25
	0.1854375
	
	
	576.4
	
	106.89

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.15
	1.25
	0.1854375
	
	
	400.38
	1
	74.25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5199.21

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.051
	1
	0.050439
	52790.33
	1.7
	89743.56
	
	4526.58

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.83076
	531.44
	1.46
	775.9
	
	644.59

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.30659
	56.11
	1.63
	91.46
	
	28.04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	23449.79

	14.1
	14.3.02.01-0392
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
Объем: 0.02967 * 1000
	кг
	29.67
	1
	29.67
	456.84
	1.83
	836.02
	
	24804.71

	14.2
	14.4.01.02-0012
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
Объем: 0.01978 * 1000
	кг
	19.78
	1
	19.78
	68.29
	1.89
	129.07
	
	2553

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18142.44

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	16328.2

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	7556.33

	
	
	Всего по позиции
	
	75 522.78
	
	74692.03

	15
	49-1
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т груза
	3.82
	1
	3.82
	
	
	72.32
	1
	276.26

	
	
	Всего по позиции
	
	72.32
	
	276.26

	16
	02-15-1-01-0039
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км
	1т груза
	3.82
	1
	3.82
	
	
	426.28
	1
	1628.39

	
	
	Всего по позиции
	
	426.28
	
	1628.39

	

	
	
	Всего по смете
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	323644,80

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	112609,90

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	436,79

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1465,45

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	207228,01

	
	
	      перевозка
	
	
	1904,65

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	114075,35

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	102748,89

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	49054,23

	
	
	Итого СМР
	
	
	475447,92

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Сметная стоимость в текущих ценах
	
	
	475447,92

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	308,58

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	4,05

	
	
	Итого без НДС
	
	
	475447,92

	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ
	НДС
	
	22 %
	104598,54

	
	
	ИТОГО
	
	
	580046,46

	

	
	Составил:
	Проверил:
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