Приложение № 2
к Контракту
 от  «      »                  2026 г. № _________________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики

	1. 
	Тепловое реле для
Контакторов

	Артикул:
268139
Габаритные размеры:
45×66×94
Категория загрязнения среды:3
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов:1
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов:1
Наибольший ток:25 А
Рабочая температура окружающей среды:-5 - +40 °C
Регулируемый диапазон тока:2.5-4 А
Серия:NC1
Типоразмер:NR2-25
Степень защиты:IP20
Тип установки:Прямой
Максимальное допустимое рабочее напряжение:690 В
Класс защиты:Класс 10 A

	2. 
	Тепловое реле для
Контакторов

	Артикул:
Габаритные размеры:
45×66×94
Категория загрязнения среды:3
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов:1
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов:1
Наибольший ток:25 А
Рабочая температура окружающей среды:-5 - +40 °C
Регулируемый диапазон тока:17-25 А
Серия:NC1
Типоразмер:NR2-25
Степень защиты:IP20
Тип установки:Прямой
Максимальное допустимое рабочее напряжение:690 В
Класс защиты:Класс 10 A

	3. 
	Контактор

	Артикул:
221033
Габаритные размеры:47×76×82
Категория загрязнения среды:3
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов:1
Количество главных нормально разомкнутых (НО) контактов:3
Механическая износостойкость:1000000 циклов
Номинaльное напряжение питания цепи управления (AC):230 В
Номинальная коммутируемая мощность:4 кВт
Номинальное напряжение изоляции:690 В
Рабочая температура окружающей среды:-25 - +40 °C
Управляющее напряжение: втягивание:85-110 %
Управляющее напряжение: размыкание:20-75 %
Электрическая износостойкость:100000 циклов
Серия:NC1
Номинальный ток:9 А
Количество полюсов:3 P
Ток катушки управления:AC
Катушка управления:230 В
Рабочее напряжение:380-400 В
Главные контакты:3НО
Дополнительный контакт:1НО
Мощность двигателя:4 кВт
Степень защиты:IP20

	4. 
	Контактор

	Артикул:
221865
Габаритные размеры:57×86×95
Категория загрязнения среды:3
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов:1
Количество главных нормально разомкнутых (НО) контактов:3
Механическая износостойкость:1000000 циклов
Номинaльное напряжение питания цепи управления (AC):230 В
Номинальная коммутируемая мощность:11 кВт
Номинальное напряжение изоляции:690 В
Рабочая температура окружающей среды:-25 - +40 °C
Управляющее напряжение: втягивание:85-110 %
Управляющее напряжение: размыкание:20-75 %
Электрическая износостойкость:100000 циклов
Серия:NC1
Номинальный ток:25 А
Количество полюсов:3 P
Ток катушки управления:AC
Катушка управления:230 В
Рабочее напряжение:380-400 В
Главные контакты:3НО
Дополнительный контакт:1НО
Мощность двигателя:11 кВт
Степень защиты:IP20

	От Заказчика:
	
	От Поставщика:

	Зам. главного врача

_______________Н.Н. Рощипкин

	
	


Описание объекта закупки (Техническое задание) на поставку электротехнической продукции ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул)
1. Объект закупки: приобретение материалов для ремонта и содержания здания ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) (далее – Товар). 
2. Адрес поставки Товара: 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского 1/3 
3. Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре». Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию. 
4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки: Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований. Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации. Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка. Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения». На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта. Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке. В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара. Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека. Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта). Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям: - Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». - ГОСТ Р 59139-2020 «Технические условия на продукцию промышленности строительных материалов. Содержание, оформление, порядок разработки и утверждения»; - ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; - ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость». 
5. Требования к поставке Товара: Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. (по местному времени) с понедельника по пятницу, с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. 
6. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта: Срок поставки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. 
7. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта. 
8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре.
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