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Приложение к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ежемесячное техническое обслуживание систем видеонаблюдения, систем охранной сигнализации с кнопками тревожной сигнализации (КТС), систем охранно-пожарной сигнализации с проведением периодических испытаний систем внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с перекаткой пожарных рукавов и проведением проверки работоспособности пожарного крана, системы автоматического пожаротушения склада для отдела ГФС России в г. Казани, расположенного по адресам: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Макаренко, д. 6 и Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 3, литер Д.

Список систем отдела Государственной фельдъегерской службы

Российской Федерации в г. Казани

	№ п/п
	Наименование системы 
	Кол-во
	Ед.

	1
	Система видеонаблюдения (16 камер)
	1
	усл. ед.

	2
	Система охранной сигнализации (помещения и гаражей отдела)
	2
	усл. ед.

	3
	Кнопки тревожной сигнализации (4 штуки) 
	1
	усл. ед.

	4
	Система пожарной сигнализации (помещения и гаражей отдела)
	2
	усл. ед.

	5
	Система автоматического пожаротушения склада
	1
	усл. ед.

	6
	Система внутреннего противопожарного водопровода (гаража отдела)
	1
	усл. ед.


Адреса расположения систем:

1. Республика Татарстан, г. Казань, ул. Макаренко, д. 6 (помещение)
2. Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 3, литер Д (гаражи) 
Под техническим обслуживанием систем понимается:
- проверка услугоспособности и надёжности функционирования технических средств;
- диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте;
- восстановление услугоспособности при выходе из строя элементов систем;

- демонтаж вышедших из строя основных элементов и установка новых приобретённых заказчиком;
- проведение испытаний на работоспособность систем охранной и пожарной сигнализации с составлением актов;

- проведение испытаний на водоотдачу противопожарного водопровода с перекаткой пожарного рукава в 4 квартале 2026 года. 
Проверка на работоспособность систем:
1. Система охранной сигнализации – 1 раз в месяц с оформлением акта.
2. Система пожарной сигнализации – 1 раз в квартал с оформлением акта.

Затраты, связанные с опломбированием противопожарного водопровода, оплачивает Исполнитель.

Техническое обслуживание производиться согласно заявке по телефону, электронной почте в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня.

Срок оказания услуг: c 1 сентября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Требования к Исполнителю:

- Исполнитель должен иметь доказанный опыт оказания аналогичных услуг за последние       3 года;
- Исполнитель должен иметь в штате не менее 5-ти квалифицированных специалистов в области монтажа, ремонта и обслуживания средств безопасности;
- наличие технического подразделения Исполнителя в г. Казань, для незамедлительного устранения неисправностей систем безопасности;
- иметь действующее соглашение о конфиденциальности;
- сотрудники осуществляющие работы должны иметь гражданство Российской Федерации.
