
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД 2
(КТРУ)[footnoteRef:1] [1:  Заполняется контрактным управляющим.] 

	Страна происхождения товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Описание товара (работ, услуг), требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)[footnoteRef:2] [2:  Указываются требования к ТРУ, имеющие существенное значение для исполнения договора (контракта), возможно прилагать схемы, чертежи и пр., в отношении публикаций номер журнала, требования к наличию сертификатов, лицензий и пр.] 


	
	Поставка товара: индивидуального термолюминесцентного дозиметра ДТЛ-02 для измерения дозы фотонного излучения в комплекте минимум с двумя детекторами (типа ДТГ-4), с клипсой для крепления на одежду 
	
	РФ
	штука
	1
	Приобретение ДТЛ-02 (1шт.) необходимо во исполнение требований пп. 3.13.1-3.13.2 «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» для обеспечения оборудованием персонала группы А Учреждения 



	
	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)[footnoteRef:3]. [3:  Указывается при закупке товара.] 

	
Техническое задание:
1. [bookmark: _Hlk219303585]Место поставки, выполнения работ, оказания услуг (подчеркнуть нужное): 350039, Россия, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 62.
График поставки: пн – чт. - с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.00 ч. по 13.00 ч.; пт. - с 08.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.00 ч. по 13.00 ч.
2. Срок поставки товара: 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
3. Требования к контрольно-измерительным приборам:
Предлагаемый к поставке прибор с поверкой 2026 года должен быть включен в реестр средств измерений.  

Требования к качеству товара:
Поставляемый Товар должен быть маркирован, новым, неиспользованным, не модифицированным, не восстановленными, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Товар не должен иметь видимых и невидимых дефектов, механических повреждений и следов механического воздействия. Весь товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении.

Гарантия качества:
Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар. Гарантийный талон на каждую единицу изделия передается вместе с товаром.
Срок гарантии Поставщика должен быть не меньше, установленного срока гарантии Производителя. В случае если срок гарантии не установлен Производителем, то срок гарантии Поставщика, на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев.
Требования к упаковке:
Прибор должен поставляться в специальной упаковке, которая должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки (в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством РФ), наклейки, пломбы, Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность прибора на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

