Приложение № 1 
к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г
		
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку - Насоса Ливгидромаш Д200-36 с эл. двигателем
(наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
0. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 
у. Лермонтова 126 а________________________________________________________________
(место поставки товара)
в течение 10 (десяти) рабочих дней с со дня заключения Контракта
0. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
1. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
0. Основные требования к поставляемой продукции:
1. Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
1. Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.
	
	1
	
	Насоса Ливгидромаш Д200-36 с эл. двигателем
	в количестве
	1
	
	шт

	№п/п
	
	(наименование товара)
	
	
	
	ед. изм.

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	

	1. 
	Подача (номин.), м³/ч
	200

	1. 
	Напор, м
	36

	1. 
	Мощность, потребляемая насосом (номин.), кВт
	29

	1. 
	Мощность, потребляемая насосом (макс.), кВт
	35

	1. 
	Частота вращения, об/мин
	1450

	1. 
	Тип конструкции
	двухстороннего входа горизонтальные

	1. 
	Область применения
	водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело

	1. 
	Перекачиваемая среда
	вода

	1. 
	Гарантийный срок, мес
	 12


 


0. Требования к маркировке:
1. товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
1. маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
0. Требования к упаковке:
1. товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
1. упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
1. на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.
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