Приложение № 1
к государственному контракту
от «___» _____________ 2026 г.
№ ________________________

 «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                        

  Директор Владикавказского филиала 
ФГКУ Росгранстрой

___________________ Р.Ф. Джеранов
  
«_____»_______2026 г.


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Сведения о закупке

	№п/п
	Наименование объекта закупки
	Количество
	Единица измерения

	1
	Изготовление и монтаж ограждающих конструкций и баннеров на территории МАПП Нижний Зарамаг для нужд Владикавказского филиала ФГКУ Росгранстрой

	125/
213
	пог.м/м2



1. Адрес выполнения работ

	ВПП Владикавказ
	Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, р-н. Алагирский, МАПП Н.Зарамаг. Кадастровый номер 15:07:0040105:3.





2. Требования к производству работ 

1. Все работы, указанные в описи работ, должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими СНиП, СП, ГОСТ, и другими нормативными документами:  

	Наименование показателя

	Нормативные документы

	Требования, предъявляемые ко всему комплексу работ
	Работы выполняются в соответствии с:
Градостроительный кодекс РФ;
ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические требования»;
СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменением № 1).



1. Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами, с использованием его оборудования и инструмента. Закупка и доставка на строительную площадку всех необходимых строительных материалов, конструкций, оборудования, строительной техники, инструмента производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Для выполнения специализированных работ допускается привлечение субподрядных организаций, по согласованию с государственным заказчиком. 
1. Все используемые Подрядчиком в производстве работ строительные машины, механизмы, инструменты, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.
1. Подрядчик обязан:
· до начала производства работ, не позднее 3-х рабочих дней со дня заключения контракта, предоставить списочный состав работников и автотранспорта, занятого на производстве работ, для оформления пропусков на территорию до начала производства работ представителям обособленных отделений; 
· обеспечить соблюдение установленного Государственным заказчиком порядка доступа сотрудников и технических средств на объекты, соблюдения персоналом Подрядчика установленных правил и требований техники безопасности, а также порядка вноса и выноса материальных ценностей на объекты и из них;
· соблюдать внутренний распорядок работы пункта пропуска;
· обеспечить персонал необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
· соблюдать чистоту на всей территории, охваченной ремонтом, вывозить строительный мусор, исключить складирование, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения, не охваченные ремонтными работами;
· при выполнении работ выполнять требования действующих строительных норм и правил, правил пожарной безопасности и электробезопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов;
· нести ответственность за сохранность материалов, изделий и результатов выполненных работ до подписания документа о приёмке выполненных работ, а также за соблюдение правил и норм охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности на объекте при выполнении работ;
1. При исполнении государственного контракта Государственный заказчик не предоставляет подрядчику бытовые, складские и иные помещения.
1. Государственный заказчик может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с объекта любого лица, которое, по мнению Государственного заказчика, нарушает дисциплину либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.
1. Подрядчик принимает в течение 2 рабочих дней (но не позднее трех рабочих дней с даты направления Государственным заказчиком акта) с момента начала работ по Контракту, предусмотренного Графиком выполнения работ. 
1. На проведение работ с повышенной опасностью уполномоченным лицом подрядной организации должен быть выдан наряд-допуск до начала производства этих работ в соответствии с действующим законодательством в области охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, исправления в тексте не допускаются.
1. На период выполнения работ на объекте, до начала производства работ, Подрядчик должен закрепить ответственное лицо приказом подрядной организации и предоставить Государственному заказчику копию приказа в письменной форме в течение 2-х рабочих дней с момента заключения государственного контракта.
1. Подрядчик по окончании работ должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных работ.
1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет государственного контракта, до приемки этого результата работ Государственным заказчиком, несет Подрядчик.
1. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием и условиями Государственного контракта.
1. В случае непреднамеренного повреждения имущества подрядчик за свой счет восстанавливает (ремонтирует) поврежденное имущество.
[bookmark: _GoBack]
3. Требования к качеству материалов.

1. Материалы и оборудование, используемые при проведении работ, должны соответствовать ГОСТ, ТУ, документам, подтверждающим соответствие этих материалов нормативным требованиям (сертификат или декларация соответствия). 
2. Предлагаемые к монтажу изделия и оборудование должны быть новыми (изделия и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не находившиеся ранее в эксплуатации, не имевшие дефектов изготовления).
3. 
4. Срок выполнения работ.

1. Срок выполнения работ – в течении 10 дней с даты заключения Контракта. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

5.  Гарантия качества работ.

1. Работа считается выполненной после принятия ее Государственным заказчиком и передачи полного комплекта исполнительной документации.
2. Подрядчик гарантирует соответствие результата выполненных работ, составляющего предмет государственного контракта, требованиям настоящего технического задания, возможность эксплуатации результата работ на протяжении 3 лет с даты подписания Документа о приемке работ в ЕИС.
3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
4. Датой начала исчисления Гарантийного срока является дата подписания Документа о приёмке, предусмотренного ч.7 ст.94 44-ФЗ, с приложением в обязательном порядке документов, указанных в настоящем Техническом задании и Контракте.
5. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.
6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий, указанных в настоящем техническом задании, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в государственном контракте использования, либо при отсутствии в государственном контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
7. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Государственному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков, сверх суммы неустойки (пени, штрафы).
8. Подрядчик, предоставивший материалы для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
9. Любой ущерб, причиненный Подрядчиком Государственному заказчику, возмещается в полном объеме, сверх суммы неустойки (пени, штрафы), в срок, установленный Государственным заказчиком.
10. Недостатки (дефекты), обнаруженные в течение выполнения работ и гарантийного срока, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в сроки, установленные Государственным заказчиком.

6.  Состав работ	
Ограждения свариваются из стальных профильных труб сечением 40*25*1,5 мм, 25*25*1,5 мм и арматуры  AIII d18мм. Длина ограждений – 125 м.пог. Ограждения закрываются баннерной тканью плотностью 440 гр/м2 с полноцветной печатью с разрешением 720 dpi. На баннерную ткань наносится полноцветная широкоформатная печать разрешением 720 dpi сольвентными чернилами.  Общий объем печати на баннерной ткани - 213 м2.  По периметру баннеров ставятся люверсы на расстоянии 300 мм друг от друга для крепления баннеров к ограждению с помощью нейлоновых хомутов-стяжек.
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7.  Графические приложения
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