Техническое задание

	
	Наименование продукции
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Водонагреватель электрический бытовой Термекс NOVA 100 V (или эквивалент)

	Установка: вертикальная;
Способ крепления: настенный;
Мощность: 2 кВт;
Тип управления: механическое;
Наличие термометра: да;
Форма: круглая;
Подводка: нижняя;
Объем: 100 литров;
Материал бака: металл;
Внутреннее покрытие бака: биостеклофарфор;
Тип ТЭНа: сухой.
	шт.
	1



Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, свободно распространяться на территории Российской Федерации.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.
При выявлении некачественного Товара в процессе эксплуатации Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика. 
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления осуществить замену Товара своими силами и за свой счет.
Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар и составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара. 
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