Приложение № 1
к  Государственному контракту
от «____» _________ 2026г.  № ____



      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект контракта: Ремонт холодильного оборудования ФКУ КП-8 УФСИН России по Республике Дагестан
Срок оказания услуг, выполнения работ: С момента заключения контракта до 30  сентября 2026 года по заявке заказчика.
Место оказания  услуг, выполнения работ:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Им Газимагомеда 145, ФКУ КП-8 УФСИН России по Республике Дагестан

Качество выполняемых работ, оказываемых услуг: выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования 
к качеству работ являющихся предметом настоящей Контракта.
Все необходимые материалы и запасные части при выполнении работ поставляются Исполнителем, за счет собственных средств.
Материалы, оборудование используемые исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по износостойкости,  требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, и возможности проведения ремонтных работ. Все поставляемые материалы должны соответствовать техническому заданию, государственным стандартам и техническим условиям, иметь сертификаты качества/соответствия.  

Требования к качеству и безопасности работ.
Все товары, используемые  при выполнении работ должны  соответствовать ГОСТам, устанавливающим требования к соответствующему товару. 
Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только 
по предварительному согласованию с руководством учреждения.

Требования к техническим характеристикам работ.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в помещениях возлагается на исполнителя.
Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы, изделия по качеству 
и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей и/или поставщиков.
При сдаче выполненных работ исполнитель должен передать заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей. 
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, требованиями безопасности труда и пожарной безопасности объекта.
В случае описания используемых товаров не стандартными параметрами и обозначениями данные параметры использованы ввиду отсутствия стандартных параметров и обозначений, либо ввиду потребностей заказчика. 



2. Смета по ремонту холодильного оборудования



	Раздел 1. Ремонт и пуско-наладка шкафа холодильного №1.

	1
	Диагностика холодильного оборудования
	шт
	3,00
	
	
	650,00
	650,00

	2
	Дозаправка фреона R-12
	кг.
	2,00
	
	
	6000,00
	12000,00

	3
	Пуско-наладка холодильного шкафа
	шт.
	1,00
	
	
	1 045,00
	1 050,00

	4
	Программирование микропроцессора
	шт.
	1,00
	
	
	1 700,00
	1 700,00

	5
	Замена термостата ТМ-133М
	шт.
	2,00
	
	
	1 700,00
	3400,00

	6
	Электромагнитный пускатель
	шт.
	1,00
	 
	 
	
	600,00

	Итого за раздел 1.
	19400,00

	





   Раздел 2.     Ремонт и обслуживание сплит-системы

	1
	Диагностика сплит-системы
	шт
	2
	
	
	650,00
	1300,00

	2
	Дозаправка фреона 
	кг.
	2
	
	
	6000,00
	12000,00

	3
	Промывка и очистка кондиционера
	шт.
	2
	
	
	5000,00
	10000,00

	6
	Замена медной трубки
	шт.
	2
	
	
	2500,00
	5000,00

	7
	Замена конденсатора
	шт
	1
	
	
	2300,00
	2300,00

	Итого за раздел 2.
	30600,00





3. Требования к оказанию услуг
1. Качество услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
 - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6.
2. Плановое техническое обслуживание проводить в рабочие дни с 09.00 до 16.30.
3. Запасные части, инструмент, расходные материалы, необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию, предоставляет Исполнитель.
4. Техническое обслуживание проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, при соблюдении мер безопасности и норм охраны труда в установленные сроки вне зависимости от состояния оборудования, назначенным и допущенным в установленном порядке, квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую для этих целей подготовку.
5. Оформление актов сдачи оборудования Заказчику после проведения ТО.
6. В случае выявления поломки (неисправности) в период действия договора   Исполнитель должен выявить причину и устранить неисправность (поломку). 


	«Государственный заказчик»

Врио начальника ФКУ КП-8 УФСИН 
России по Республике Дагестан

______________ М.М. Сурхаев
             М.П.
«	» 		    2026г.
	                      «Исполнитель»
                           
.
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