Техническое задание на проведение планового технического обслуживания автомобиля.
Работы проводятся в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля, плановое техническое обслуживание ТО 2.
Марка и модель автомобиля: HAVAL F7
Список проводимых работ.
	№
	Товары (работы, услуги)

	1. 
	Замена моторного масла

	2. 
	Замена фильтра масляного 

	3. 
	Замена шайбы комбинированной

	4. 
	Замена фильтра салона

	5. 
	Техническое обслуживание 2 (25000 км)

	6. 
	Расходные материалы

	7. 
	Защита ДВС – снятие и установка

	8. 
	Замена воздушного фильтра



Требования к запасным частям и материалам
Все запасные части и расходные материалы должны быть:
новыми, не бывшими в эксплуатации;
соответствующими требованиям заводов‑изготовителей АТС;
имеющими сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие качество (по запросу Заказчика).
Запрещается использование:
восстановленных или б/у запчастей;
материалов, не соответствующих техническим требованиям производителей АТС.
Требования к выполнению работ
Все работы выполняются в соответствии с:
требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
ГОСТ 33997‑2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
руководствами по эксплуатации и ремонту заводов‑изготовителей АТС;
РД 37.009.026‑92 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств».
Исполнитель обязан:
использовать специализированное оборудование и инструмент, соответствующий требованиям производителей АТС;
обеспечивать сохранность АТС на территории СТО;
вести учётную документацию по каждому АТС (сервисная история, акты выполненных работ);
предоставлять Заказчику отчёты о проведённых работах и заменённых запчастях.
Требования к исполнителю
Исполнитель должен иметь сертификат соответствия на соответствующие виды работ


Дополнительная информация: 
- Место нахождения заказчика. Республика Адыгея, Красногвардейский р-н с.
 Новосевастопольское ул.Чехова, д. 15 
- Работы по техническому обслуживанию автотранспорта Заказчика выполняются на территории Исполнителя.
- В случае, если место дислокации Исполнителя находится в радиусе дальше 90 км. от места дислокации Заказчика. Исполнитель обязуется доставить транспортное средство для проведения работ, а по готовности автотранспорта, вернуть его на место дислокации Заказчика, за свой счёт и собственными силами.
- исполнитель производит ремонтные работы своими силами без привлечения сторонних организаций;
 
