Приложение № 1
к Электронной версии контракта по закупке № 100040164126100157
от «28» августа 2026 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _GoBack]    1.	Наименование и перечень видов услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения и металлодетектора. 
            Краткое описание сущности заказа в целом: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения и металлодетектора в   здании   Федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» (ГА РФ) (далее - услуги).
            Код оказываемых услуг по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (ОК 034 – 2014), соответствующий предмету Государственного Контракта (далее - Контракт) – 33.13.1 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования».
   Количество оказываемых услуг: 
В соответствии с пунктом № 9 Технического задания. 
2. Источник финансирования государственного заказа: Средства федерального бюджета на 2026 год.
3. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг:
3.1.  Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
	Оплата производится по факту оказания услуг. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (образец Акта сдачи-приемки оказанных услуг в отдельном файле, Приложение № 2 к Электронной версии Государственного контракта по закупке № 100040164126100157 от «28» августа 2026 г)
3.2. Авансирование не предусмотрено. 
3.3.  В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по заключенному Государственному контракту (далее - Контракт), о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Заказчик и Исполнитель согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия по цене и (или) объему оказания услуг. 
3.4.  Порядок формирования цены Контракта: Цена сформирована с учетом накладных, транспортных расходов, налогов, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, затрат по доставке по адресу Заказчика, страхованию, уплате таможенных пошлин и всех иных расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему Контракту.
4. Место оказания услуг:
Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации»: 
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 26 (далее - Объект).
5. Сроки (периоды) оказания услуг:         
Начало оказания услуг: с 01 сентября 2026 года
Окончание оказания услуг: до 31 декабря 2026 года.
6. Назначение и цели оказания услуг: 
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения и металлодетектора в здании федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» для поддержания их в надлежащем рабочем состоянии. 
   6.1. Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения и металлодетектора представляет собой совокупность взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, средств, документации технического обслуживания и ремонта, а также исполнителей для обеспечения длительной работоспособности систем. Техническое обслуживание включает в себя комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности систем при использовании их по назначению в процессе эксплуатации.
6.2. Сущность технического обслуживания и ремонта систем состоит в том, что после определенной наработки работоспособность систем восстанавливается путем проведения осмотров, проверок, испытаний и ремонтов, чередование и периодичность которых определяется назначением, конструктивными и технологическими особенностями, условиями эксплуатации и требованиями по надежности.
6.3. Основными целями технического обслуживания и ремонта являются:
6.3.1. предупреждение преждевременного выхода из строя систем;
6.3.2. улучшение качества обслуживания и ремонта при минимальных затратах времени, трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
6.3.3. повышение организационного уровня технического обслуживания и ремонта, ответственности персонала.
6.4. Виды технического обслуживания:
6.4.1. техническое обслуживание (ТО) - это комплекс работ для поддержания работоспособности или исправности оборудования в процессе эксплуатации, при хранении, ожидании и транспортировке.
Техническое обслуживание предусматривает:
- осмотр, систематическое наблюдение и выявление неисправностей;
- эксплуатационный уход за оборудованием;
- контроль (проверка, испытание) режимов работы и надежности в соответствии с требованиями действующих правил и норм, производственных инструкций;
- устранение мелких дефектов, обновление ПО,по рекомендации производителя оборудования.
6.4.2. текущий ремонт (ТР) - это вид работ, выполняемых для обеспечения или восстановления гарантированной работоспособности системы охранного видеонаблюдения и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.
6.4.3. Осмотр (ОС) - это операция контроля и поддержания исправности установок. 
Во время осмотра проводится:
- проверка состояния оборудования и сетей;
- выявление дефектов эксплуатации и несоответствия требованиям правил безопасности;
- уточнение состава и объема работ, подлежащих выполнению при текущем и капитальном ремонтах.
6.4.4.  Проверка (испытание) (ПР) - это контроль работоспособности и безопасности оборудования в период между очередными плановыми ремонтами, проводимыми с целью своевременного обнаружения и предупреждения возникновения аварийной ситуации.
7. Условия оказания услуги: Оказание услуг осуществляется в полном объеме, в соответствии с требованиями Технического задания. Частичное оказание услуг не допускается. Досрочное оказание услуг допускается только после получения согласия Заказчика. Все риски по оказанию услуг возлагаются на Исполнителя. Переход ответственности и риска по оказанным услугам осуществляется от Исполнителя к Заказчику после подписания последним Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
8. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: оказание услуг осуществляется одним этапом со дня подписания Контракта.
	9. Оборудование, установленное на Объекте и подлежащее обслуживанию


	 
№ п/п
	 
Наименование оборудования
 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Монитор 
	шт.
	3

	2.
	Блок питания 12 В
	шт.
	10

	3.
	Видеорегистратор 4 канальный гибр. DHI-XVR4104C-S2
	шт.
	1

	4.
	Видеорегистратор IP  16 канальный гибр. DHI-NVR4216 – 4KS2
	шт.
	1

	5.
 
	IP-камера цилиндрическая уличная с ИК подсветкой  Dahua DH-IPC- HFW1220SP-0360B
	шт.
	10

	6.
 
	IP-камера купольная 2,8 мм с ИК подсветкой 
DH-HAC-HDW1220 RP-0280B
	шт.
	4

	7.
 
	Уличная IP –камера, разрешение 2 Мп, 
Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B
	шт.
	4

	8.
	POE-коммутатор D-Link DES-1018MP
	шт.
	1

	9.
	Рамка металлодетектора БЛОКПОСТ PC Z 600
	шт.
	1


     
 Порядок проведения технического обслуживания:
9.1. Все виды технического обслуживания проводятся по согласованию с Заказчиком без отключения инженерных систем зданий и нарушения режимов работы данных систем. 
9.2. Допускается для устранения неисправностей, проведения различных профилактических работ, при согласовании с Заказчиком, отключать отдельные агрегаты, приборы, электрические аппараты. 
9.3. Выявленные неисправности подлежат устранению в течении не более 24 часов.
9.3.1. В случае возникновения аварийной ситуации Исполнитель обязан прибыть на место аварии в течение часа для выяснения и устранения аварийной ситуации.
9.4. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком время и состав выполняемых работ до начала их выполнения.
9.5. Исполнитель обеспечивает наличие круглосуточной телефонной связи со своими представителями, номера телефонов и график работы, которых сообщается Заказчику в день начала действия Государственного Контракта.
9.6. Основанием для проведения ремонта служит заявка Заказчика. Критичность неисправности и срок ее выполнения определяется Заказчиком и указывается в журнале. Отсутствие ответа по телефону не является основанием для задержки прибытия специалистов Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку на ремонт в любой день недели и время суток. 
9.7. После обнаружения неисправности специалисты Исполнителя обязаны устранить неисправность в течение одних суток с момента получения заявки. При невозможности устранения неисправности в рамках требований настоящего регламента специалисты Исполнителя обязаны не позднее чем в двухдневный срок с даты обнаружения неисправности определить причину неисправности, методы и необходимые материалы для её устранения и официально письменно уведомить об этом Заказчика в письменном виде на адреса электронной почты указанных в Контракте. 
9.8. Порядок и организация выполнения работ должны учитывать специфику деятельности учреждения и создавать минимум неудобств сотрудникам учреждения.
9.9. Специалисты Исполнителя должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимым и достаточным инструментом, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов. 
9.10. Работы должны осуществляться при строгом соблюдении правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны, а также требования законодательства РФ по охране окружающей среды. 
9.11. Ответственность за соблюдение правила охраны труда, техники безопасности лежит на Исполнителе.

10.Требования к оказываемым услугам:
10.1. Исполнитель должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации.
10.2. Исполнитель отвечает за сохранность оборудования и материалов.
10.3. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.
10.4. Исполнитель должен выполнять требования действующего законодательства, в том числе:
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.122013 № 1244 «Об антитеррористической защите объектов (территорий);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие правила»;
- ГОСТ 12.1.003-2014 «Системы стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
-- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
11. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом
	№ п/п
	Перечень работ

	Система
	Периодичность обслуживания

	1
	Подготовка и оформление текущей документации по техническому обслуживанию систем:
- журнал регистрации работ по техническому обслуживанию;
- график проведения  технического обслуживания  систем.
	ОВН
	Ежемесячно


	2
	Внешний осмотр составных частей систем (видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи.
	ОВН
	Ежемесячно

	3
	Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания.
	ОВН
	Ежемесячно


	4
	Визуальный осмотр всей системы видеонаблюдения на наличие повреждений и загрязнений.
	ОВН
	Ежемесячно

	5
	Проверка наличия видеозаписей на жестких носителях. 
	ОВН
	1 раз в месяц

	6
	Проверка функционирования видеокамер наружного и внутреннего наблюдения.
	ОВН
	Ежемесячно

	7
	Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения.
	ОВН
	Ежемесячно

	8
	Проверка функционирования приборов и узлов систем.
	ОВН
	Ежеквартально

	9
	Разборка и дефектация технических средств.
	ОВН
	По необходимости

	10
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц.
	ОВН
	По необходимости

	11
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы.
	ОВН
	По необходимости

	12
	При выявлении неисправности оборудования, предоставление исправного оборудования на время ремонта или до закупки нового оборудования.
	ОВН
	По необходимости

	13
	Проверка функционирования рамки металлодетектора.
	ОВН
	Ежемесячно


12. Безопасность окружающих при использовании: 
      - все товары и материалы, применяемые для оказания услуг, должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.

  13. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при оказании услуг: 
 -  вся требуемая документация должна быть передана Заказчику одновременно с оказанием услуг.     
 Исполнитель ежемесячно, в течение (2) двух рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, обязан передать Заказчику оригиналы счетов и счетов-фактур за услуги, выполненные в отчетном месяце, а также Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный и скрепленный печатью Исполнителя в двух экземплярах.

14. Порядок сдачи и приемки услуг: 
    14.1 Заказчик имеет право отказаться полностью или частично от приемки оказанных услуг в случае количественного (и/или объемного, структурного и иного) несоответствия услуг Техническому заданию.
По окончании сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
После проведения ТО, ТР, ОС и ПР в обязательном порядке, делается запись в «Журнале технического обслуживания и ремонта системы охранного видеонаблюдения», Акт о выполненных работах, устранении неисправностей. 
14.2. Делается заключение о готовности оборудования к дальнейшей эксплуатации. 
14.3. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом, качеством и сроками выполненных работ, качеством применяемых Материалов и Оборудования Исполнителя.

15. Требования по сроку гарантии качества: 
15.1. Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество и выполнение работ в полном объеме, в соответствии с Техническим заданием.
15.2. Своевременно и надлежащим образом выполнять работы, за свой счет устранять выявленные в процессе выполнения работ недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Государственного заказчика с требованием об устранении недостатков.
15.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль использования средств федерального бюджета, представить документы, связанные с выполнения работ по Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.


СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела МТО					__________________/Азарова Е.Ю./



