Технические требования
	1
	Объект закупки
	Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Заказчика

	2
	Код объекта закупки ОКПД2 / КТРУ
	ОКПД2:

19.20.29.110 - Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)
КТРУ: 

19.20.29.110-00000020 - масло моторное 

	3
	Единица измерения
	литр

	4
	Краткая характеристика оказываемых услуг, поставляемого товара
	Исполнитель осуществляет поставку Заказчику моторного масла, расфасованного в пластиковые канистры объёмом не менее 4 и не более 5 литров, каждая. Дополнительные характеристики Товара приведены в приложении.

	5
	Количество (объём) оказываемых услуг / поставляемого товара
	60 литров моторного масла, расфасованного в пластиковые канистры объемом не менее 4 литра каждая. 

	6
	Сопутствующие работы / услуги
	Исполнитель обязан выполнить Доставку Товара, а также осуществить его выгрузку по указанному Заказчиком адресу 

	7
	Требования к услугам, поставляемому товару
	Указаны в приложении к техническим требованиям

	8
	Порядок оказания услуг, поставки товара
	Исполнитель осуществляет единовременную поставку всего объема Товара Заказчику

	9
	Место оказания услуг/поставки Товара
	Отгрузка Товара Заказчику осуществляется по адресу ул. Новая Басманная д. 23 стр. 1.

	10
	Сроки оказания услуг
	В течении 5 рабочих дней с момента подписания контракта

	11
	Порядок приемки оказанных услуг/поставляемого товара
	Приемка поставленного товара в части соответствия его объема и качества требованиям, установленным в Технических требованиях, производится Получателем товара и Заказчиком в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документов о приемке от Поставщика. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней после поставки товара предоставляет Получателю товара оригиналы документов о приемке: подписанные исполнителем счет, счет-фактуру (при необходимости), товарную накладную или универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах. Проверка товара, поставленного Поставщиком, осуществляется посредством экспертизы, проводимой Заказчиком (представителем (представителями) Получателя товара) своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Получатель товара в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Поставщиком документов о приемке проверяет и принимает поставленный товар на соответствие техническим требованиям, полноту и правильность оформления представленных Поставщиком документов о приемке и осуществляет одно из следующих действий: а) оформляет и подписывает необходимые документы о приемке и направляет их Заказчику. б) направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с указанием перечня недостатков и сроков их устранения в случае обнаружения недостатков в объеме и качестве поставленного товара. Поставщик обязан устранить указанные недостатки в установленные сроки без дополнительной оплаты. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Получателя товара документов о приемке проводит проверку полноты и правильности их оформления и, при отсутствии замечаний, подписывает их, либо в этот же срок составляет и направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки в установленные сроки без дополнительной оплаты.

 Оплата поставленного товара производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком (лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика) документа о приемке.

	12
	Дополнительные расходы, включенные в цену контракта
	Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

	13
	Требования к нормативным документам
	Нет

	14
	Применение национального режима 
	При осуществлении данной закупки, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» запрет , ограничения не устанавливаются.

	15
	Дополнительные технические требования к объекту закупки
	Указаны в приложении к техническим требованиям


Приложение к техническим требованиям
Технические требования к Исполнителю контракта на поставку моторного масла
ОКПД2: 19.20.29.110 - масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)
КТРУ: 19.20.29.110-00000020 – Масло моторное 
1. Вводная часть.
1.1 Предмет закупки: поставка моторного масла для автотранспортных средств.

1.2 Объем поставляемого Товара: 60 литров моторного масла, расфасованного в пластиковые канистры объемом не менее 4 литра и не более 5 литра каждая
2. Общие требования к поставляемому Товару
	№№ п/п
	Критерий
	Требуемый показатель
	Примечание

	1
	Объем упаковки:
	от 4 до 5 литров
	

	2
	Класс:
	Всесезонное
	

	3
	Класс вязкости по SAE:
	5W-30
	

	4
	Классификация API:
	SL/ CF
	

	5
	Область применения:
	Универсальное
	

	6
	Тип:
	Синтетическое
	

	7
	Возможность применения в турбированных ДВС:
	Обязательно 1
	

	8
	Спецификация ACEA:
	A5, B5 2
	

	9
	Температура застывания
	не выше минус 40оС 3
	по ГОСТ 20287

	10
	Температура вспышки в открытом тигле:
	от 220оС до 230оС 4
	по ГОСТ 4333

	11
	Щелочное число:
	от 9,5 до 10,5 мг КОН/г 5
	по ГОСТ 30050

	12
	Индекс вязкости:
	от 164 до 177 6
	по ГОСТ 25371

	13
	Дата изготовления:
	не ранее 01.01.2026
	

	14
	Область применения
	Система смазки двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств
	Дизельных и бензиновых


1 использование планируется в ДВС, оснащенных надувом воздуха;
2 необходимость применения критерия обуславливается удлиненными интервалами замены моторного масла, а так же тем, что планируется применение в форсированных двигателях, требующих высокую термическую стабильность моторного масла;

3 необходимость применения критерия обуславливается эксплуатацией автотранспортных средств в северных регионах Российской Федерации;

4 необходимость применения критерия обуславливается эксплуатацией автотранспортных средств на высоких скоростных режимах (оборотах ДВС), влекущих рост температуры используемого моторного масла;
5 необходимость применения критерия обуславливается использованием автомобильного топлива с содержанием серы до 150 мг/кг (экологический класс «К3»(«Евро-3»)). Использование автомобильного топлива с высоким содержанием серы влечет образование кислот, негативно влияющих на внутреннее устройство ДВС;

6 применения критерия обуславливается необходимостью осуществить защиту двигателя от износа и перегрева во всех температурных диапазонах. В том числе во время холодного старта автотранспортного средства при отрицательных температурах окружающего воздуха.
3. Порядок приемки Товара
3.1 Приемка Товара осуществляется стороной Заказчика на территории объекта, расположенного по адресу: ул. Новая Басманная д. 23 стр. 1;

3.2 При приёмке Товара представителем Заказчика контролируется:

- количество поставляемого Товара;

- герметичность упаковки;

- соответствие предъявляемых к Товару требований Заказчика;
3.3 С целью выполнения проверки соответствия поставленного Исполнителем Товара предъявляемым к нему стороной Заказчика требованиям, Исполнитель обязан предоставить представителю Заказчика все необходимые сертификаты и (или) результаты лабораторных исследований. 

