	ОКПД 2: 63.11.21 Услуги по передаче потокового видео
Предоставление услуг по облачному видеонаблюдению и передаче потокового видео на территории агробиостанции ОмГПУ

	Наименование услуги
	Характеристики

	Тип хранения данных
	Облачное 

	Удаленный доступ через интернет 
	Наличие

	Возможность сохранения изображений и записей 
	Наличие

	Срок хранения данных с видеокамер с глубиной архива
	Не менее 14 дней

	Поиск и воспроизведение архивных записей
	Наличие

	Количество подключенных камер
	4 шт

	Тип подключаемых камер
	IP

	Русифицированный интерфейс
	Наличие 

	Возможность просмотра видео онлайн 24 часа в сутки
	Наличие

	Возможность одновременного воспроизведения 4х каналов
	Наличие

	Различные режимы отображения видео сигнала
	Наличие

	Поддержка операционных систем Windows , Linux 
	Наличие

	Совместимость сервиса с оборудованием имеющимся у заказчика
	Наличие

	Протокол подключения камер
	RTSP/ONVIF

	Разрешение осн. видеопотока
	Full HD

	Частота осн. видеопотока 
	Не менее 25 к/с (1920 х 1080 - 50 Гц),

	Битрейт осн. видеопотока
	Не менее 2048 кбит/с

	Видеокодеки осн. потока
	H.264, H.265

	Адрес оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]г. Омск, Пушкинский тракт 7км, СНТ Водник, 1я аллея 162, территория Агробиостанции ОмГПУ

	Дата начала оказания услуг
	01.09.26

	Срок оказания услуг
	12 месяцев



