
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживаю огнетушителей
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1. Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей (далее – услуги)
2. Тип (марка) и количество обслуживаемых огнетушителей: 
	№ 
	Наименование услуги
	Количество
	Единица измерения

	1
	Перезарядка огнетушителя ОП -10
	12
	шт.

	2
	Замена запорно-пускового устройства на ОП-10
	5
	шт.


3. Перечень оказываемых услуг:
В перечень оказываемых услуг входит перезарядка порошковых огнетушителей.
[bookmark: sub_451][bookmark: sub_4314]Запорно-пусковые устройства огнетушителей должны быть опломбированы.
О проведенном техническом обслуживании (перезарядке, испытании) огнетушителя делается соответствующая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю).
4. Требования к оказываемым услугам:
4.1. Услуги должны быть оказаны в полном объёме, надлежащим качеством. 
Срок оказываемых услуг: до 30.09.2026 г.
Качество услуг и используемых при их оказании материалов должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов, технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе:
-  Федерального закона от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
-   Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»; 
- Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
- СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утверждены Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 179; 
- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 12.4.009-83 2001 Система  стандартов  безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание; 
- НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31.12.1997 № 84; 
- иной действующей нормативной документации, регламентирующей выполнение данного вида работ.   
4.2. Доставка огнетушителей для оказания услуг по техническому обслуживанию и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика.     
4.3. Приём-передача огнетушителей производится Исполнителем в рабочие дни и в рабочее время Заказчика.
4.4. Исполнитель оказывает услуги своими силами и средствами, персоналом, имеющим   соответствующую квалификацию, с использованием своих инструментов и оборудования. 
4.5. Услуги должны оказываются с использованием изделий, инвентаря, инструментов, расходных материалов и оборудования (далее – материалы) Исполнителя, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Материалы и оборудование, используемые при оказании услуг должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности, оформленные в Российской Федерации. 
Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  
4.6. Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику для согласования график оказания услуг. Количество вывозимых огнетушителей должно обеспечивать условие нахождения на объекте Заказчика минимального требуемого, нормативного количества огнетушителей.
4.7. На время оказания услуг Заказчик передает, а Исполнитель принимает огнетушители по акту сдачи-приемки на ответственное хранение. Исполнитель несет полную ответственность за все риски (утрату, целостность и качественное состояние огнетушителей).
5. Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 11 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», с указанием в перечне работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. 
6. Требования к гарантийному обслуживанию: 
Гарантия качества распространяется на все оказанные услуги в течение срока действия договора, на расходные материалы, комплектующие и оборудование, использованные при оказании услуг.
Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации огнетушителей, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
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