Объект закупки: Компактный фотоаппарат Sony ZV‑1 II (ZV‑1M2) в количестве 1 штука либо его функциональный эквивалент с не худшими характеристиками.
	Параметр
	Требуемое значение
	Примечания

	Матрица

	Тип матрицы
	Exmor RS CMOS или эквивалент
	Должна обеспечивать сопоставимую скорость считывания и низкий уровень шумов

	Размер матрицы
	1" (13,2 × 8,8 мм)
	Не менее 1"

	Эффективное число пикселей
	20,1 млн
	Допустимо отклонение ±0,5 млн

	Общее число пикселей
	~21 млн
	

	Диапазон ISO (фото)
	ISO 125–12 800 (с возможностью расширения до ISO 80–12 800)
	

	Диапазон ISO (видео)
	ISO 125–12 800
	

	Процессор обработки изображений
	BIONZ X или эквивалент
	Обеспечивает высокую скорость обработки

	Объектив

	Фокусное расстояние (эквивалент 35 мм)
	18–50 мм
	Допускается диапазон 17–52 мм

	Оптический зум
	Не менее 2,7×
	

	Диафрагма
	F1,8 (широкоугольный режим), F4 (телеобъектив)
	Допускается F2,0 на широком угле при сохранении светосилы

	Встроенный нейтральный фильтр
	ND 1/8
	Обязателен

	Видеосъёмка

	Максимальное разрешение видео
	4K UHD (3840 × 2160) с поддержкой HDR (HLG)
	

	Частота кадров в 4K
	Не менее 30 кадров/с
	

	Частота кадров в HD
	Не менее 120 кадров/с (1920 × 1080)
	Для замедленной съёмки

	Форматы записи видео
	XAVC S (MPEG‑4 AVC/H.264), AVCHD
	

	Формат аудиозаписи
	LPCM, 2 канала (48 кГц, 16 бит)
	

	Proxy Recording
	Поддерживается
	Для упрощения монтажа

	SLOW & QUICK MOTION
	Поддерживается
	

	Фотосъёмка

	Форматы записи
	JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32), RAW (Sony ARW 4.0)
	

	Макс. разрешение снимка
	5472 × 3648 пикселей (3:2)
	

	Режимы качества изображения
	RAW, RAW+JPEG, JPEG
	

	Скорость серийной съёмки
	До 24 кадров/с с непрерывными вычислениями AF/AE
	

	Автофокус

	Тип автофокуса
	Гибридный (фазовый + контрастный)
	

	Точки фокусировки (фото)
	Макс. 315 точек (фазовая автофокусировка)
	

	Точки фокусировки (видео)
	Макс. 273 точки (фазовая автофокусировка)
	

	Распознавание объектов
	Человек, животное (в фото и видео)
	

	Автофокус по глазам
	В реальном времени (человек и животное в фото; человек в видео)
	

	Экран

	Тип экрана
	3" (7,5 см) TFT, сенсорный
	

	Разрешение экрана
	921 600 точек
	

	Угол раскрытия
	Прибл. 176°
	

	Угол поворота
	Прибл. 270°
	Для селфи и сложных ракурсов

	Стабилизация

	Тип стабилизации
	Электронная (Active Mode или аналог)
	Компенсация сдвигов по продольной оси

	Звук

	Встроенный микрофон
	Направленный, трёхкапсульный, с ветрозащитой
	

	Разъём для внешнего микрофона
	3,5 мм
	Обязателен

	Интерфейсы и память

	Слот для карт памяти
	Многофункциональный (Memory Stick Duo / SD, SDHC, SDXC)
	

	Интерфейсы
	USB Type‑C, Wi‑Fi, Bluetooth, micro‑HDMI
	Все пункты обязательны

	Совместимость с внешними вспышками
	Sony Alpha System (мультиинтерфейсный разъём)
	

	Питание

	Аккумулятор
	NP‑BX1 или эквивалент
	Ёмкость не ниже оригинала

	Время работы
	Не менее 290 снимков или 45 минут видеосъёмки
	В стандартных условиях

	Габариты и вес
	
	

	Размеры (Ш × В × Г)
	Прибл. 105,5 × 60,0 × 46,7 мм
	Допустимое отклонение ±5 мм

	Вес (с аккумулятором и картой памяти)
	Прибл. 294 г
	Допустимое отклонение +20 г

	Рабочая температура
	0 °C – +40 °C
	


4. Функциональные требования
Товар должен поддерживать следующие функции:
· Product Showcase (быстрый перевод фокуса с лица на предмет);
· Background Defocus (кнопка для размытия фона);
· Eye AF и Face Priority (автофокусировка по глазам и лицу в реальном времени);
· использование в качестве веб‑камеры через USB‑C (без дополнительного ПО или с бесплатным ПО от производителя);
· сенсорный затвор/фокусировка/отслеживание;
· эффект Soft Skin (мягкая кожа);
· My Menu (настраиваемое меню).
5. Комплектация
В поставку должны входить:
· камера;
· сменная крышка для объектива;
· кабель для зарядки USB Type‑C;
· брелок для ручного ремня;
· ветрозащитный фильтр;
· документация (руководство пользователя, гарантийный талон).
· аккумулятор (NP‑BX1 или эквивалент) 2 шт; 
· чехол – сумка;
· [bookmark: _GoBack]Карта памяти SDXC объёмом не менее 256GB, Class 10;.
