
[bookmark: _GoBack]
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на замену ограждения металлического на территории 
«КГЭУ» по ул.2-ая Юго-Западная д.26

 Комиссия в составе: начальника ОКСРиТН Э.В.Адаева, начальника ОХО Я.З.Вафина и начальника ОГЭМ А.Р.Хакимуллина произвели осмотр металлического ограждения территории КГЭУ по ул.2-ая Юго-Западная д.26. В результате осмотра комиссия выявила: состояние отдельных конструкций металлического ограждения не соответствует техническим и безопасным требованиям эксплуатации и необходимо выполнить замену в следующих объемах: 
	№ пп
	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов
	Ед. изм.
	Кол.
	Характеристика выявленных повреждений

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Снятие и установка, ремонт с заменой элементов конструкции металлических ворот решетчатых=5,2м2. Смена сварных шарниров на подшипниках=3шт  
	т 
	0,3
	Секции металлического ограждения согнуты. Конструкция ворот разрушена и не обеспечивает не проникновение на внутреннюю территорию.

	2
	Окраска масляной краской с очисткой старой металлических решетчатых ворот с столбами
	м2
	6,3
	

	3
	Ремонт сварных заборов решетчатых с заменой элементов 
	м2
	4,2
	

	4
	Демонтаж опорного столба, заглубление ямы Ø300 мм с 0,4м до 0,8м, уплотнение щебня н=100мм. Монтаж и бетонирование металлического столба б/у 
	шт.
	20
	Секции металлического ограждения согнуты. 
Конструкция ограждения разрушена и не обеспечивает не проникновение на внутреннюю территорию.

	5
	Смена 3D сварных металлических сетчатых панелей, изготовленные из холоднокатаной проволоки толщиной 5 мм, размером ячейки 55*200 мм, со всеми креплениями, количеством ребер жесткости от 2 до 4 шт., размером панелей 1200-2430 мм * 2000 h мм, полимерной краской, цвет RAL 6005 Зеленый.  
	шт.
	22
	


Металлом образовавшийся в результате демонтажа передать Заказчику по акту.
Срок выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.

