Приложение № 1
                                                                                                                                                                                             к Электронной версии контракта                                                                               
                                                                                                                                                         
 №______    _____________ от  __ ____  2026 г.
ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.
Предмет контракта: Поставка счетчика воды.             
Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г. 
             Срок поставки: Период поставки с момента подписания контракта по 30.09.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское). Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.
Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   
	№
	Наименование
	
Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Счётчик холодной воды НОРМА СТВ-80Х или эквивалент
	КТРУ 26.51.63.120-00000001: Счетчик производства и потребления жидкости
Соответствие товара ГОСТ:
ГОСТ 14167-83. Государственный стандарт Союза ССР. Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия"


 Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Вид
	Турбинный

	Диаметр условного прохода
	80 мм

	Длина
	225 мм

	Высота
	≥ 250  и  < 300 мм

	Измеряемая среда
	Холодная вода

	Материал корпуса
	Чугун

	Межповерочный (межаттестационный) интервал
	6 год

	Метрологический класс
	В

	Максимальное рабочее давление
	1.6 Мегапаскаль

	Номинальный расход воды
	≥ 40  и  < 50 м3/ч

	Принцип работы счетного механизма
	Сухоходный

	Тип подключения
	Фланец

	Максимальная температура измеряемой среды
	≥ 50 Градус Цельсия

	Минимальная температура измеряемой среды
	≤ 5 Градус Цельсия

	*Дата выпуска
	Не ранее 2026 г

	*Гарантия
	Не менее 12 месяцев



	
1 шт


.

   *Дополнительные требования предъявлены Государственным заказчиком в связи с тем, что описание Товара, указанное в КТРУ не позволяет определить соответствие       Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика. 
Особенности исполнения контракта. 
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.

