Описание объекта закупки
на оказание услуг по поверке диэлектрических перчаток. 

1. Основание для оказания услуг:
- «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003, утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261

2. Цель оказания услуг:

- Поверка  для оценки состояния, надежности и безопасной эксплуатации, своевременного выявления дефектов.  

3. Услуги должны быть оказаны в соответствии: 

- «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО153-34.03.603-2003, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261 и  другими техническими и нормативно-правовыми документами. 

4. Описание услуг: 

4.1.  Поверка диэлектрических перчаток в количестве – 3 пары.

4.2. По результатам оказанной услуги Исполнитель должен передать Заказчику документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов на каждую поверку диэлектрических перчаток.

4.3. Перед поверкой упорядочить имеющиеся номера диэлектрических перчаток, а при отсутствии номеров присвоить новые.

4.4. По результатам проверки поставить на годные перчатки штамп с указанием допустимого рабочего напряжения и срока годности.

4.5. Количество годных пар диэлектрических перчаток подтвердить подписанным и заверенным печатью протоколом испытаний, в котором указать номера годных перчаток.

4.6. На перчатки, не прошедшие испытания, выдать акт о непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием номеров непригодных перчаток. 

4.7. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты. 

4.8. На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.

4.9 Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.

Исполнитель оказывает услуги с использованием своих расходных материалов и оборудования, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническими нормами и правилами, в установленные сроки.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Получателя услуг в ходе оказания услуг по вине Исполнителя.

Вся ответственность за соответствие технологического процесса, приемов и методов оказания услуг, использование инструмента, соблюдение требований охраны труда и техники пожарной безопасности в процессе оказания услуг возлагается на Исполнителя.

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с установленными требованиями норм и правил в данной сфере услуг действующими в Российской Федерации.

5. Требования:

5. Исполнитель должен располагать всеми необходимыми средствами информационного, материально-технического обеспечения для выполнения услуг.

5.1. Исполнитель обязан иметь электролабораторию (ЭТЛ), имеющую регистрацию в «Центральном Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок до и свыше 1000 В.

5.2. Испытания и измерения должны производить специалисты, имеющие соответствующую группу допуска и квалификацию.

5.3 Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями  законодательства и других технических и нормативно-правовых документов.

6. Место оказания услуг:

- г. Мурманск 

7.  Порядок сдачи Услуг:

- Услуги считаются оказанными после передачи заказчику оформленных протоколов испытания и актов сдачи-приемки установленного образца. 

