Техническое задание 
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).
1. Предмет поставки:  Электротехническое оборудование и средства защиты.

	№ п/п
	Страна происхождения
(код ОКСМ)
	ОКПД2
КТРУ

	Наименование товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)модель товара (при наличии)
	*Техническое описание товара
(ГОСТ, габариты, условия эксплуатации, назначение, конфигурация и др.  характеристики  товара)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1
	[bookmark: _GoBack]
	27.33.11.130
	Бокс КМПн 2/6 на 6 модулей накладной пластиковый с прозрачной дверкой для автоматического выключателя
	Бокс КМПн 2/6 на 6 модулей накладной пластиковый с прозрачной дверкой. 
Материал АБС-пластик.  Степень защиты  IP30.  
В комплекте с динрейкой. Цвет белый. 
Сертификат RU Д-RU.МЮ62.B00047-19. 
ТУ 27.90.33-003-83135016-2017.        
ГОСТ 24137-80 «Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры». 
	шт.
	10

	2
	
	27.33.11.190
	Щит ЩРн-П-12 IP40 распределительный навесной пластиковый 
	Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP40 пластиковый белый прозрачная дверь.
Вид установки  накладной. Степень защиты IP41. 
Тип размер: 1 ряд, 12 модулей. 
Размер: 222х280х92 мм. 
В комплекте с динрейкой. Цвет белый.
ГОСТ 24137-80 «Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры».
	шт.
	10

	3
	
	27.33.11.190
	Щит 
ЩРн-36з IP54 распределительный навесной металл.
	Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP54 с замком. 
Количество модулей 36. 
Материал изделия металл. 
Количество вводов -  3, отверстия диаметром 30 мм снизу. 
Степень защиты IP54.  
DIN-рейка да.  
Тип крышки наружной. 
Количество рядов 3. 
Глубина 120 мм. Высота 540 мм. Ширина 330 мм. 
Цвет серый. 
Способ монтажа накладной на поверхность.
ГОСТ 32397-2013 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия. Разработка».
	шт.
	1

	4
	
	22.19.60.112
	Перчатки латексные диэлектрические (р.4) (АЗРИ) (с протоколом испытаний) DIZ200-4P Электро Трейд
	Перчатки латексные диэлектрические (р.4) (АЗРИ) (с протоколом испытаний) DIZ200-4P Производитель: Электро Трейд
Артикул: DIZ200-4P
Ед.измерения: пар
Тип изделия: Перчатки диэлектрические
Материал изделия: Латекс
Размер: 4; Класс защиты по ГОСТ 12.4.307-2016: 0
Межповерочный интервал, мес 6
	пара
	30

	5
	
	14.19.23.140
	Перчатки с ПВХ  10 Класс вязки. 5 Нитей
	Перчатки с ПВХ 
Материал: х/б пряжа с покрытием из поливинилхлорида, которое нанесено на внутреннюю сторону перчатки в виде рисунка «точка».
Состав  100% хлопок. 
10 Класс вязки. 5 Нитей
Размер 22.
ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда. 
Материалы для средств защиты рук. Технические требования».
	пара
	200


2. Место поставки: Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
3. Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг : 
        В течение 20 календарных дней.
4. Дополнительные условия: Необходимо наличие лицензии/ сертификатов соответствия/ допусков к определенному виду работ/  и т.д. (если предусмотрено законом)  
Требования к упаковке, транспортированию товара: Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.
Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:
* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
* наименование страны-изготовителя;
* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;
* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара: 
Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а так же не причиняет вред имуществу потребителя в течение всего срока службы или годности товара, установленного производителем.
Товар имеет сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешен к применению на территории РФ.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи покупателю. 
Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки согласованные с Заказчиком.

В цену включаются: все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, замена дефектного (бракованного) Товара.  
- Гарантийно-сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 12 месяцев;
  


Исполнитель: Ханнанов Р.Ф
Тел (243-16-70)

