ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
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Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	№ п/п
	Наименование, характеристики, 
параметры товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	        4

	1
	Откатные металлические ворота с автоматическим приводом CAME BXV10AGF в комплектации или эквивалент: (Комплект фурнитуры для откатных ворот (Состав: - Балка прокатная 95х88х5 DHS95/M - 12 п/м - Опора роликовая DHE100 - 4шт. - Ролик концевой DHS20130 - 1шт. - Ловитель нижний DHS20140-01 - 1шт. - Крышка задняя DHS20150 - 1шт. - Направляющее устройство DHSN210/RAL9005 - 1шт. - Лепесток ловителя верхнего DHEN212 - 2шт - Буфер резиновый верхнего ловителя 25026ШР - 1шт., Швеллер 20У -4м, Свая винтовая D=89 L=3200 (с оголовком) – 4 шт, Труба профильная 100х100х3мм ГОСТ 8639-82 – 6м, Труба профильная 60х60х3мм ГОСТ 8639-82 – 30м, Полоса г/к, 30 х 4 мм ГОСТ 103-76 – 30м, ) Труба профильная 20х20х2мм ГОСТ 8639-82 – 130м, Рейка зубчатая на болтах (30х8 мм) по 1 м – 8 штук.
	ед
	1

	2
	Миниатюрный датчик ST-RB001RD или эквивалент для обнаружения транспортных средств
	ед
	1

	3
	Камера распознавания номеров Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ3, KLED24 или эквивалент в комплекте с : сигнальной лампой светодиодной 24В, DIR10; Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальностью - 10 м.
	ед
	1



Место, срок и условия поставки товаров:
С момента заключения контракта до 30 июля 2026 года по адресу: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 155А в рабочие дни силами и средствами Поставщика, в согласованное с Заказчиком время. Также в обязанности Поставщика входит погрузка/разгрузка и установка товара на месте, указанном Заказчиком.

Требования к году изготовления товара:
Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года.
Условия оплаты:
Периодичность оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: За весь объем поставленного товара и установки его.
Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара и установки.
Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий
         Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические», постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Обеспечение проезда служб экстренного реагирования».
Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающему защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузо-разгрузочных работах в соответствии с требованиями, установленными технической документацией производителя.
