Техническое задание
 на приобретение аппарата зажигательного

	Наименование товара
	Техническое описание
	ГОСТ
ОКПД 2


	Аппарат зажигательный АЗ-4 Ермак
 или эквивалент
	Тип - ручной, носимый.
Форма резервуара - цилиндрический.
Внешнее покрытие резервуара - глянцевое, красного цвета.
Материал резервуара - нержавеющая сталь.
Материал штанги - алюминий.
Фильтр с встроенным асбестовым наполнителем - да.
Система регулировки подачи воздуха и интенсивности горения - да.
Система предотвращения обратного выхлопа огня - да.
Топливопровод - убирается внутрь резервуара при транспортировке.
Вместимость резервуара - 4,2л.
Выход топлива +/- 0,3л/мин.
Горючая смесь - бензин АИ-92 с моторным маслом для всех типов двигателей в соотношении 1:1.
Габаритные размеры при транспортировке - не более 225х140х342мм.
Габаритные размеры в рабочем положении - не более 225х140х615мм.
Масса сухая не более - 1,7кг.
Масса эксплуатационная - не более 5,9кг.
Гарантия на изделие - не менее 12 месяцев.
Кол-во  - 1 шт
	ГОСТ Р 72063-2025
Охрана лесов от пожаров. Оборудование лесопожарное. Термины и определения.

ОКПД 2 28.29.22.190 Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления, кроме сельскохозяйственных.


1. Весь товар должен быть новым, не использованным, не бывшим 
в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, изготовленным не ранее чем в 2025 году, должен полностью соответствовать требованиям Технического задания. Товар не должен включать материалы, которые в процессе испытаний, хранения, транспортирования, эксплуатации и утилизации могут принести вред окружающей природной среде. Гарантийный период обслуживания Товара должен быть не менее 
12 месяцев. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Поставщика соответствующих документов – паспортов качества завода-изготовителя на Товар. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. 
2. Поставка Товара осуществляется в полном объеме в течение 
10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Место поставки: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола улица Дружбы, дом 2.
3. Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит   в   следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД ответственными представителями с обеих сторон.
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