3
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Сканер и многофункциональное устройство)

	№ п/п
	Наименование товара, входящего в объект закупки
	Код позиции КТРУ/Код по ОКПД*
	Ед. изм.
	
Кол-во

	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

	
	
	
	
	
	Наименование и ед. изм. показателя
	Описание, значение

	1.
	Сканер Avision AD340GFN
	26.20.16.150
	Шт.
	1
	Тип сканирования
	Протяжный и планшетный

	
	
	
	
	
	Тип датчика сканера
	CIS

	
	
	
	
	
	Интерфейс подключения
	USB

	
	
	
	
	
	Максимальное разрешение
	600*600 dpi

	
	
	
	
	
	Максимальный формат
	А4

	
	
	
	
	
	Наличие устройства автоподачи
	да

	
	
	
	
	
	Наличие функции двустороннего сканирования
	да

	2.
	Многофункциональное устройство Kyocera MA4000x (110C143AX0)
	26.20.18.000
	Шт.
	1
	Функции устройства
	Принтер, сканер, копир

	
	
	
	
	
	Максимальный формат
	А4

	
	
	
	
	
	Интерфейс подключения
	USB, Ethernet (RJ-45)

	
	
	
	
	
	Цветность печати
	черно-белая

	
	
	
	
	
	Наличие функции двустороннего сканирования
	да

	
	
	
	
	
	Возможность автоматической двухсторонней печати
	да

	
	
	
	
	
	Максимальное разрешение
	1200*1200 dpi

	
	
	
	
	
	Наличие устройства автоподачи
	да



Для более детального описания товара, отвечающего требованиям заказчика, помимо показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, использовались показатели, требования, условные обозначения и терминология, применяемые производителями в технической документации и на официальных сайтах.
Обоснование необходимости включения дополнительных характеристик: 
Дополнительные характеристики указаны в целях экономии средств, увеличения срока службы поставляемого товара, для удобства использования в работе Заказчика и в связи с предполагаемым размещением на рабочем столе работников Заказчика.
* В соответствии с требованиями постановления Правительства от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования указанного каталога» (далее - КТРУ) для детального описания закупаемого товара, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях улучшения качества выполнения своих функциональных обязанностей, помимо показателей которые применялись Заказчиком из КТРУ, были использованы показатели с дополнительными функциональными, техническими и качественными характеристиками, не внесёнными в КТРУ.
В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ и услуг Заказчиком в силу пункта 5 правил использования КТРУ указаны потребительские свойства в т.ч. функциональные, технические, качественные эксплуатационные характеристики товара, работы и услуг в соответствии с положениями статьи 33 ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности и обеспечивает эффективное использование бюджетных средств.
Срок поставки товара: в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня со дня, следующего за днём заключения контракта.
Требования к качеству: поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) оригинального заводского исполнения и в заводской упаковке, выпущенным не ранее чем за год до момента передачи оборудования Заказчику.
Требования к комплектности: комплектация товара должна включать все необходимые электрические, информационные и прочие соединительные кабели, а также все необходимые комплектующие, требующиеся для его монтажа, запуска и функционирования.
Требования к упаковке: поставляемый товар должен находиться в упаковке, предусмотренной заводом-изготовителем. Заводская упаковка должна обеспечивать сохранность груза от атмосферного воздействия и механических повреждений. На каждое место должна быть нанесена маркировка на русском языке: наименование товара, дата производства и срок хранения, количество единиц товара, приходящееся на одно место. Маркировка должна быть нанесена на упаковку таким образом, чтобы вскрытие упаковки было невозможным без нарушения целостности маркировки.
Требования к безопасности: поставляемый товар при обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья человека, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу грузополучателей.
Требования к качеству товара: поставщик подтверждает качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик обязан подтвердить легальность товара (либо его комплектующих) соответствующими таможенными декларациями, в случае его иностранного происхождения.
Требования к отгрузке: поставщик поставляет товар путём передачи его грузополучателям в месте их нахождения, включая разгрузку товара, подъем на этаж (при необходимости), разноску по местам хранения и складирования товара.
Общие требования к гарантийному обслуживанию: производитель и поставщик товара должны обеспечить 12 месяцев гарантийного обслуживания. Обеспечение гарантии не должно накладывать на Заказчика дополнительных расходов, в случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока (если сервисный центр расположен не в г. Новосибирске), доставка товара (комплектующих) до сервисного центра должна производиться за счёт поставщика или производителя (с оплатой ими всех необходимых транспортных расходов). В целях оперативного выполнения гарантийных обязательств поставщиком или производителем должна быть обеспечена «горячая линия» (а также доведён список лиц поставщика или производителя, осуществляющих сервис – телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты). Расходы на техническое обслуживание поставленного товара со стороны Заказчика не предусмотрены





Список грузополучателей и количество поставляемого товара:

	№ ИФНС
	Грузополучатель, адрес грузополучателя, ИНН/КПП

	5400
	УФНС России по Новосибирской области, 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49, ИНН 5406299616 / КПП 540601001, Колточихин Эдуард Валерьевич, тел. +7(383) 316-21-70, доб. 11-44, +79618747494; Рощик Константин Юрьевич, тел. +7(383) 316-21-70, доб. 11-35, +79133984197




Количество поставляемого товара (Сканер и многофункциональное устройство):

	№ 
	Наименование товара, входящего в объект закупки
	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Ед. изм
	Кол-во
	Количество поставляемого товара по ИФНС

	
	
	Наименование и ед. изм. показателя
	Описание, значение
	
	
	5400

	1.
	Сканер Avision AD340GFN
	Тип сканирования
	Протяжный и планшетный
	Шт.
	1
	1

	
	
	Тип датчика сканера
	CIS
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	
	
	

	
	
	Максимальное разрешение
	600*600 dpi
	
	
	

	
	
	Максимальный формат
	А4
	
	
	

	
	
	Наличие устройства автоподачи
	да
	
	
	

	
	
	Наличие функции двустороннего сканирования
	да
	
	
	

	2.
	Многофункциональное устройство Kyocera MA4000x (110C143AX0)
	Функции устройства
	Принтер, сканер, копир
	Шт.
	1
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	Максимальный формат
	А4
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключения
	USB, Ethernet (RJ-45)
	
	
	

	
	
	Цветность печати
	черно-белая
	
	
	

	
	
	Наличие функции двустороннего сканирования
	да
	
	
	

	
	
	Возможность автоматической двухсторонней печати
	да
	
	
	

	
	
	Максимальное разрешение
	1200*1200 dpi
	
	
	

	
	
	Наличие устройства автоподачи
	да
	
	
	










