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Описание объекта закупки
на поставку вентиляторов системы охлаждения стоек коммутационного оборудования

I. Общие требования

1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.
2. Наименование объекта закупки: поставка вентиляторов системы охлаждения стоек коммутационного оборудования (далее – Товар).
3. ОКПД 2: 28.25.20 «Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш».
4. КТРУ: 28.25.20.000 – 00000001 «Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш».
5. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в описании объекта закупки ссылки на фирменные марки носит лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.
6. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не выставочным образцом), заводской сборки, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.
7. Поставляемый Товар должен быть серийного производства, оригинальным (фирмы – производителя). В случае поставки импортной продукции, она должна быть официально предназначена для поставки в Российскую Федерацию, обладать возможностями технической поддержки в авторизированных производителем сервисных центрах и возможностью доступа к расширенным сервисам по технической поддержке, ремонта и послегарантийного обслуживания производителем.
8. Товар поставляется с комплектом эксплуатационной документации на русском языке. Состав и содержание эксплуатационной документации должны быть достаточны для монтажа, инсталляции и обслуживания квалифицированными специалистами Заказчика. 
9. Маркировка, которая наносится на упаковку, должна содержать следующую информацию:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование товара;
- юридический адрес и торговую марку изготовителя;
- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);
- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.
10. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). 
11. Технические и функциональные характеристики Товара представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

	Наименование Товара, КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические и функциональные показатели

	
	
	
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам Товара
	Ед. изм.
	Наличие требуемых характеристик или требуемая величина технической характеристики/параметры эквивалентности

	Вентилятор системы охлаждения стоек коммутационного оборудования
	Шт.
	9
	Размеры вентилятора:
	Длина:
	мм
	120

	
	
	
	
	Ширина:
	мм
	120

	
	
	
	
	Глубина:
	мм 
	≥ 25 и ≤ 40

	
	
	
	Конструкция:
	
	Подшипник качения

	
	
	
	Скорость вращения:
	Оборот/мин
	≥ 2100

	
	
	
	Аккустический шум:
	дБ
	≤ 40

	
	
	
	Номинальное напряжение:
	В
	220

	
	
	
	Тип тока:
	
	Переменный

	
	
	
	Длина провода подключения:
	мм
	≥ 300

	
	
	
	Крепление:
	
	На винтах



12. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.
13. Требования к гарантии качества Товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара (далее - гарантийные обязательства):
Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

II. Условия поставки Товара
1. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика по адресу: 127055, 
г. Москва, Угловой переулок, д. 27, строение 2.
2. Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
3. Доставка Товара осуществляется в период с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).
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