
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по текущему  ремонту узла учета тепловой энергии нежилого здания хозяйственного корпуса по адресу ул. Судоремонтная, 21


Код ОКПД 2  - 43.22.12.120
	№ п/п
	Перечень основных   требований
	Содержание требований

	1. Общие требования.

	1.1
	Основание выполнения работ
	Приведение в техническое состояние системы отопления в связи с аварийным состоянием здания

	1.2
	Заказчик:
ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России
	Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»

	1.3
	Наименование объекта.
	Нежилое здание хозяйственного корпуса 


	1.4
	Местонахождение объекта.
	Пермский  край,  г. Пермь
 ул. Судоремонтая,21.

	1.5
	Вид работ.
	Текущий  ремонт.

	
	Исходные данные для выполнения  работ по ремонту объекта.
	Дефектная ведомость № 27-07 (приложение № 2), локальный сметный расчет № 27-07-2026 (приложение №3), реестр исполнительной документации (приложение №1) 

	1.6
	Сроки начала и окончания работ.
	Текущий  ремонт теплового узла учета тепловом энергии в нежилом здании хозяйственного корпуса нежилого здания  хозяйственного корпуса 
- начало не позднее 5 рабочих дней с после полписания Контракта;
- окончание работ в течении 10 календарных дней с начала работ.

	1.7
	Назначение объекта.
	Лечебное.

	2. Специальные требования.

	2.1
	Основные требования к выполнению работ по ремонту.
	Перечень основных видов работ по ремонту  включает:
-  демонтаж приборов учета тепловой энергии
- устройство опорной  металлоконструкции для теплового узла
- монтаж и пуско-наладка приборов учета тепловой энергии.
 гидравлического испытание рабочим давлением
Все работы по текущему ремонту  проводить в соответствии с законодательством и подзаконными актами Российской Федерации,  строительными  нормами  и  правилами. 
После выполнения работ по текущему ремонту приемка работ будет проводиться  заказчиком в соответствии с условиями Контракта.
  Полный перечень видов и объемов работ по текущему ремонту системы отопления указан  в локальном сметном  расчете.

	2.2
	Требования к инженерным системам и оборудованию
	Подрядчику предусмотреть закупку материалов согласно требований документации о торгах и ее приложений.
Характеристики монтируемых при производстве работ материалов должны соответствовать характеристикам, указанным в документации о торгах и ее приложениях.
Срок предоставления гарантий на выполняемые работы составляет 5 лет с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ.
Срок предоставления гарантии на поставляемые материалы составляет 60 мес. с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ.
  Подрядчик предоставляет заказчику все требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и действительные на дату сдачи-приемки работ сертификаты, декларации соответствия, паспорта,  и иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на поставляемые        материалы на русском языке или с переводом на русский язык. 

	2.3
	Основные технико-экономические показатели.
	Нежилое  здание хозяйственного корпуса - тепловой пункт 

	2.4
	Условия организации производства работ.
	Работы выполняются в соответствии с нормативно-техническими и правовыми актами Российской Федерации, в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, части 1 и 2», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических  (профилактических)  мероприятий», СП2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда",  Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".
а также других Правил техники безопасности и охраны труда, утвержденных органами Государственного надзора и соответствующими  министерствами  и  ведомствами.
   Работы  выполняются  в  соответствии  с  Календарным графиком  выполнения  работ, без остановки текущей деятельности лечебного учреждения. 
  Складирование строительных материалов и строительного мусора не представляется возможным осуществлять на территории Заказчика. Расходы подрядчика по доставке материалов  включены в начальную (максимальную) цену  Контракта.

	3.Дополнительные технические требования.


	3.1
	Дополнительные технические требования и особые условия
	Помимо указанных выше работ, подрядчику по Контракту необходимо выполнить следующие работы:
- Согласование и оформление необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документов и разрешений для выполнения работ, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работы осуществляются без остановки действующего производства.
По  окончании  работ  предоставить:
- исполнительную документацию в 1 экз. на бумажном носителе в объеме согласно приложению № 1 к настоящему техническому заданию.
  - акт  о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 
Подрядчик обязан:
- исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ. 
- исполнить все требования постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. №199.



Во всех случаях указания в сметных расчетах, техническом задании и спецификациях на оборудование конкретных товарных знаков того или иного оборудования, материалов и иных ресурсов, государственный заказчик подразумевает, что участник размещения заказа вправе предложить иной товарный знак, являющийся эквивалентом указанному товарному знаку. 
Во всех случаях указания в прилагаемой документации, сметных расчетах, и спецификациях на оборудование наименования производителя или страны происхождения того или иного оборудования, материалов и иных ресурсов, государственный заказчик подразумевает, что данное указание является исключительно рекомендацией, и участник размещения заказа вправе предложить иное наименование производителя и страны происхождения товара.

Составил:
Мастер эксплуатационного участка МСЧ № 140				О.А.Алексанина
Начальник эксплуатационного  участка МСЧ № 140			О.Л.Никифоров
Согласовано:
Зам. начальника по АХЧ МСЧ № 140					И. В. Лейбович
 «____» ________202__ г.

Главный инженер								А. А. Виноградов
«____» ________202__ г.

Приложение № 1 
к техническому заданию

РЕЕСТР
исполнительной документации по текущему ремонту трубопровода горячего водоснабжения (ГВС)  и тепловых узлов, выполняемому подрядными организациями

1. Письмо – допуск на объект сотрудников подрядной организации, с указанием ответственного лица за производство работ и технику безопасности
2. Акт технической готовности с информацией о герметичности безнапорного трубопровода; 
3. Акты готовности системы теплопотребления к отопительному периоду 2026-2027 годов от теплоснабжающей организации. 
4. Действующее удостоверение сварщика.
5. Сертификаты на примененные материалы и оборудование;
6. Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Заказчиком (при необходимости);
7. Письма-согласования применения материалов взамен материалов, предложенных в утвержденной смете (при необходимости).


