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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке 
фотолюминесцентных этажных (секционных) планов эвакуации при пожаре и других ЧС
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю 
Хабаровский край Амурский район п. Эльбан пер Клубный 7

1. Предмет закупки: оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке фотолюминесцентных этажных (секционных) планов эвакуации при пожаре и других ЧС 

	№
	[bookmark: _GoBack]Наименование товара (работы, услуги)
	Единица измерения
	количество
	ОКПД 2

	1
	Оказание услуг по  разработке, изготовлению и поставке фотолюминесцентных этажных (секционных) планов эвакуации при пожаре и других ЧС 600х400 мм
	шт.
	23
	18.12.19.190



2. Нормативная база 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 № 1654 «Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 
СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установка пожаротушения автоматическая. Нормы и правила проектирования». 
ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»
ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»
ГОСТ 2813-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»
3 Требования к изготовлению готовых изделий (товаров):
3.1. Исполнитель самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации на основе информации, предоставленной Заказчиком (Заказчик обязуется предоставить в бумажном или электронном виде (скан-копии) схемы или чертежи помещений). При необходимости исполнитель обследует объекты Заказчика самостоятельно для уточнения мест размещения первичных средств пожаротушения и уточнения планировки.
3.2. Исполнитель обязан согласовать достоверность электронных макетов с Заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте в формате png, jpg или gif или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.
3.3. Для изготовления планов эвакуации Исполнитель должен использовать фотолюминесцентную плёнку, соответствующую требованиям ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные».
3.4. Изделие (товар) должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:
а) В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ толщиной 3 мм.
б) В качестве багетной рамки должен использоваться алюминиевый профиль, шириной рамки 8 мм. Цвет (в глянцевом или матовом исполнении, в том числе металлоподобные цвета) выбирается по согласованию с Заказчиком.
в) Изделие должно иметь два отверстия под крепеж. 
3.5. Нанесение электронного макета на фотолюминесцентную плёнку должно осуществляться прямой печатью методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью.
3.6. Изображение должно быть влагостойким.
3.7. Исполнитель осуществляет доставку изделий (товаров) в собранном виде и готовыми к эксплуатации.
Не допускается применение деревянных рамок в качестве багета.
Не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения.
Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-либо ином носителе.
Используемые при оказании услуг материалы должны быть новыми.
3.8 Особые требования к графике:
Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей;
Для быстрого ориентирования на плане эвакуации должна быть выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане "Вы находитесь здесь" в виде круга синего цвета. При технической возможности рекомендуется добавлять поясняющую надпись.
Графическая часть должна включать в себя секционную планировку здания, объекта с указанием:
а) эвакуационных путей и выходов;
б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
в) места размещения самого плана эвакуации;
г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские, средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО;
- Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», Резолюции ИМО А.760 и нормативным документам отраслевого назначения;
- Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями;
- Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе;
- При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств, противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения по ГОСТ 2813-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;
- Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации;
- На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа;
- В текстовой части следует излагать:
а) способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
б) порядок и последовательность эвакуации людей;
в) обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
г) порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п;
д) порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.
- Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами;
- В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации наносится маркировка в соответствии с требованием 10.1 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» ;
- Размеры планов: 600×400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации;
- Пути эвакуации, ведущие эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения;
- Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов;
- Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов;
- Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона;
- Шрифт надписей на плане эвакуации - по ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». Высота шрифта - не менее 3 мм.
4 Требования к поставке готовых изделий (товаров):
4.1 Исполнитель осуществляет поставку товара Заказчику: -  ФКУ  ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю по адресу: 682610, Хабаровский край Амурский район 
п. Эльбан пер Клубный 7,  в рабочие дни с 09.00ч  до 16:00ч .
4.2 Поставляемый товар должен быть:
– без видимых повреждений, вмятин, трещин, царапин, заусенец, острых кромок 
(не допускается поставка выставочных образцов, а также образцов собранных 
из восстановленных частей);
– свободным от прав третьих лиц;
– упакован, гарантирующую целостность и сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, соответствующую требованиям безопасности упаковки;
– не бывшим в употреблении, на момент передачи Заказчику принадлежащим Исполнителю на праве собственности и не обременённым правами и притязаниями третьих лиц;
Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается сертификатами, декларациями и др. документами, предоставляемыми производителем на товар при наличии.
4.3. Транспортировка Товара обеспечивает сохранность его качества и внешнего вида. При транспортировке необходимо предохранять товар от механических повреждений и ударов. Исполнитель производит отгрузку и доставку Заказчику, собственным транспортом, либо через транспортную компанию за свой счет, по реквизитам, указанным в контракте. Исполнитель несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.
4.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Исполнителем ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приёмке не подлежит. 
Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего техническому заданию либо несвоевременно поставленного товара, несет Исполнитель.
4.5 Приемка оказанных услуг по разработке, изготовлению и поставке фотолюминесцентных этажных (секционных) планов эвакуации при пожаре и других ЧС осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки, путем подписания им акта приемки оказанных услуг, предоставленного Исполнителям. 
Если предоставленная услуга, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не оказанной. При этом уполномоченный представитель Заказчика составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта оказанной услуги с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Исполнителю в срок, указанный для предоставленной услуги.
Моментом исполнения обязательств  Исполнителем по оказанию услуг по контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Заказчиком и Исполнителям акта предоставленной услуги по факту оказанной услуг.
5. Требование к исполнителю
Исполнитель должен иметь  действующую лицензию для оказания данной услуги. 
6. Требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг
6.1. Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.
6.3. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта оказанных услуг. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки изготовленного(ых) плана(ов), Исполнитель обязан за свой счет заменить такой план(ы) исправным(и), изготовленным(и) и поставленным(и) в согласованные Заказчиком сроки, зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.
7. Цена контракта включает в себя стоимость оказанных услуг, расходы 
на страхование, доставку, сборов и все расходы на Исполнителя, которые он несет в связи с исполнением обязательств по контракту. 
8. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Источник финансирования – федеральный бюджет.
Код бюджетной классификации-320 0305 424 0690049 244
9. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Исполнителя. Услуга оплачивается по факту оказания услуг течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных  услуг. 
Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
10. 	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы

 Российской Федерации Заказчиком.
11. Оказание услуг осуществляется  в течение 30 рабочих дней от  даты заключения контракта 
12. Вместе с оказанием услуги Исполнитель передает Заказчику относящуюся                       к предоставленной услуги документацию:
- документы, удостоверяющие предоставленной услуги (удостоверение, сертификат, и т.п.);
- акт оказанных услуг, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Исполнителя, и Заказчика);
-счет.
13. В случае, когда документы, указанные в пункте 11 настоящего приложения, не переданы Исполнителем Заказчику одновременно с оказанной услуги, услуга считается не предоставлена и приемке не подлежит.
14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
15.  Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от05.04.2013 № 44-ФЗ.
16.  В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Хабаровского края.
[bookmark: bookmark14]17. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт в ступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2026г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательства Сторон по настоящему Контракту.
18. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
19. Исполнитель соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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