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	1.
	25.21.11.110-00000001 - Радиаторы центрального отопления
	Тип подключения
	Нижнее
	штука
	1

	
	
	Тип монтажа
	Напольный
	
	

	
	
	Тепловая мощность при 90/70/20 (ΔT=60°C)
	От 3500 до 3813 Вт
	
	

	
	
	Тепловая мощность при 75/65/20 (ΔT=50°C)
	От 2500 до 2901 Вт
	
	

	
	
	Цвет
	Белый (RAL 9016)
	
	

	
	
	Ширина (мм)
	От 235 до 240мм.
	
	

	
	
	Высота (мм)
	От 80 до 85мм.
	
	

	
	
	Длина (мм):
	От 3000 до 3100мм.

	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	до 130 °C
	
	

	
	
	Рабочее давление 
	до 16 бар
	
	

	
	
	Испытательное давление
	до 25 бар
	
	

	
	
	Диаметр присоединительных трубопроводов
	Латунный узел подключения c защитой от проворачивания, подключение Rp 1/2’’ с межосевым расстоянием до 50 мм дюйм/мм.
	
	

	
	
	Материал корпуса

	Оцинкованная сталь, покрытая износостойкой порошковой краской
	
	

	
	
	Материал решетки
	Оцинкованная сталь, окрашенная в цвет корпуса по RAL
	
	

	
	
	Исполнение решетки 
	Перфорированная
	
	

	
	
	Встроенный термостатический вентиль 
	да
	
	

	
	
	Воздухоспускной клапан
	в комплекте
	
	

	
	
	Крепеж 
	Консоль (нерегулируемая) напольного монтажа в комплекте
	
	

	
	
	Особенности
	Рекомендуется эксплуатация в закрытых системах водяного отопления. Конвектор может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления
	
	







[bookmark: _GoBack]Срок поставки в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.
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