ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку информационного стенда «Информация»

Общие требования
	Описание объекта закупки
	Информационный стенд «Информация» 

	Требования к изделию
	Стенд должен легко устанавливаться в помещении и крепиться к стене за счет саморезов. В целях обеспечения пластичности, сопротивлению внешним воздействиям и стойкости к влаге, изделие должно быть выполнено из ПВХ, толщиной не менее 3мм. В целях обеспечения стойкости всех цветов изделия к выгоранию и выцветанию, они должны быть нанесены послойно-полимерным способом на плёнку, толщиной не более 100мкм. Вес единицы изделия не более 2-х кг.
Фон стенда белый. Фон заголовка синий. Надпись заголовка – белым цветом заглавными буквами. На стенде должны располагаться 10 карманов формата А4. Расположение карманов – вертикальное; крепление карманов – клеевая основа, обеспечивающая надежную фиксацию.
Вид:
[image: ]

	Требования к геометрическим размерам
	Габаритные размеры изделия: 
Ширина - 1200 мм
Высота - 1000 мм

	Требования к монтажу
	Изделие должно монтироваться на вертикальную плоскость.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 29А. Цена доставки входит в стоимость товара. 

	Количество, шт.
	1

	Гарантия качества
	Гарантийные обязательства не менее 12 месяцев



Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставка, разгрузка товара по настоящему Договору осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно.
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